| # Types de messages d'exception par planificateur (cprao1110m000) Cette session permet de définir et de mettre à jour les paramètres du message d'exception, spécifiques au planificateur, qui déterminent les éléments suivants : les types de messages d'exception générés pour le planificateur concerné, les circonstances dans lesquelles ces messages d'exception doivent être générés. Indiquez les types de messages d'exception requis pout le planificateur concerné, puis définissez les paramètres pour chaque type de message d'exception. Pour un type de message d'exception donné, vous pouvez définir différents paramètres pour différentes plages de prix de revient. Ainsi, vous pouvez utiliser des niveaux de tolérance différents pour les ordres à coûts élevés et pour les ordres à faibles coûts. Dans le champ Plage des prix de revient, vous pouvez indiquer un prix de revient minimum pour chaque message d'exception. Si vous ne renseignez pas le champ Code Planificateur, vous pouvez définir un jeu général pour les types de messages d'exception. Ce jeu général est utilisé pour les messages d'exception non destinés à un planificateur spécifique. Remarque Si vous désirez générer des messages d'exception pour un planificateur spécifique, vous devez d'abord définir un jeu de types de messages d'exception pour ce planificateur. Si vous ne définissez pas ce jeu, Infor LN ne génère pas de messages d'exception pour ce planificateur. Rubriques liées Messages d'exception dans Planification d'entreprise Types de messages d'exception Utilisation d'une session de vue générale Gestion des enregistrements dans une session de vue générale Code Planificateur Numéro d'employé du planificateur dont le jeu de types de messages d'exception est affiché. Remarque En règle générale, un message d'exception est destiné à un planificateur spécifique si ce message d'exception fait référence à un article pour lequel un code d'employé a été saisi dans le champ Planificateur de la session Articles - Planification (cprpd1100m000). Si ce champ est vide, un jeu général de types de messages d'exception est affiché et est utilisé pour tous les messages d'exception qui ne sont pas destinés à un planificateur spécifique. Devise du prix de revient minimum pour messages d'exception Devise que Infor LN emploie pour exprimer le prix de revient minimum, que vous pouvez définir dans la session Paramètres de planification (cprpd0100m000). Si vous avez défini une autre devise pour l'article dans la session Articles - Eléments de prix de revient (ticpr0107m000), Infor LN convertit cette devise dans la devise du prix de revient minimum. Type de message d'exception Précisez le type de message d'exception que Infor LN peut générer pendant la planification. Les types de messages d'exception informent le planificateur sur le processus de planification courant. Plage des prix de revient Prix de revient minimum qui s'applique au type de message d'exception de cette ligne. Si le champ Plage des prix de revient du type du message d'exception n'est pas renseigné, vous pouvez indiquer une valeur. Dans ce cas, l'application Données communes ne génère que le type de message d'exception correspondant si le Coût standard de l'article commandé est supérieur au prix de revient minimum. Priorité de message d'exception Priorité par défaut du type de message d'exception. Vous pouvez par exemple vous servir de cette priorité pour afficher les messages d'exception par ordre d'importance. Valeurs autorisées Saisissez un numéro compris entre 1 (priorité la plus élevée) et 100 (priorité la plus basse). Horizon Horizon du signal pour le type de message d'exception qui apparaît sur cette ligne. Remarque Pour certains types de messages d'exception, l'horizon a une valeur fixe. Le champ d'application de l'horizon est si étendu qu’en réalité, la génération de messages d'exception de ce type n'est jamais limitée par l'horizon. Les types de messages d'exception concernés sont les suivants : Erreur fatale Aucune relation d'approvisionnement Aucun tiers d'approvisionnement Erreur article Aucun article pour unité planif. Echec de la planification Remarque Pour les signaux de rattachement, saisissez une valeur inférieure à la valeur du champ Horizon de rattachement de la session Paramètres de planification (cprpd0100m000). Sinon, de faux messages d'exception Rattachement : aucun stock planifié et de faux messages d'exception Rattachement : auc. stock mat. planif. peuvent être générés. Tolérance (pourcentage) Le pourcentage de tolérance s'applique aux messages d'exception qui impliquent une comparaison de quantités ou de pourcentages et qui indiquent qu'une certaine valeur réelle est supérieure ou inférieure à une certaine valeur de norme. Le pourcentage de tolérance impliqué est un pourcentage de la valeur de norme. Si vous définissez un pourcentage de tolérance en jours pour un type de message d'exception, Infor LN ignore les écarts mineurs par rapport à la norme quand il génère des messages d'exception de ce type. Exemple Le type de message d'exception est Stock > Maximum, la valeur de stock maximale est 50 et le pourcentage de tolérance est de 10. Dans ce cas, un message d'exception est généré uniquement lorsque le stock prévu est supérieur à 55. Le type de message d'exception est Quantité d'ordre < Minimum, la quantité d'ordre minimum est 20 et le pourcentage de tolérance est de 15. Dans ce cas, un message d'exception est généré uniquement lorsque la quantité d'ordre est inférieure à 17. Le pourcentage de tolérance s'applique aux types de messages d'exception suivants : Stock < Sécurité / Plan Stock > Maximum Prévision <> Demande réelle Stock > plan de stock Quantité d'ordre < Minimum Quantité de command > Maximum Ressource surchargée Pour tous les autres types de messages d'exception, le pourcentage de tolérance est désactivé. Cela inclut les types de messages d'exception Charge < Norme et Charge > Norme. Pour ces deux types de messages d'exception, cependant, vous pouvez définir un pourcentage de tolérance dans la session Ressource (cprpd2100m000) (champ Tolérance de charge). Remarque Dans le cas d'un type de message d'exception Prévision <> Demande réelle, la prévision de la demande est utilisée comme valeur de norme et le pourcentage de tolérance s'applique dans les deux sens (au-dessous et au-dessus de la prévision de la demande). Tolérance (jours) La tolérance en jours s'applique aux messages d'exception qui impliquent une comparaison de dates et qui indiquent qu'une certaine date est antérieure ou ultérieure à une certaine norme de date. La tolérance en jours est exprimée en jours ouvrables. Si vous définissez une tolérance en jours pour un type de message d'exception, Infor LN ignore les écarts mineurs par rapport à la norme de date quand il génère des messages d'exception de ce type. Exemple Le type de message d'exception est Date de fin > Date du besoin, la date des besoins est le lundi 10 avril et la tolérance (en jours) est égale à deux. Dans ce cas, un message d'exception est généré uniquement lorsque la date de fin de l'ordre se situe après le 12 avril. Le type de message d'exception est Reprogrammer en aval, la date des besoins est le vendredi 25 août et la tolérance (en jours) est égale à trois. Dans ce cas, un message d'exception est généré uniquement lorsque la date de fin de l'ordre se situe avant le 22 août. La tolérance (en jours) s'applique aux types de messages d'exception suivants : Transfert en retard Reprogrammer en amont Reprogrammer en aval L'ordre respecte le délai de sécurité Ordre dans intervalle Ordre dans intervalle planif. supplém. Date de fin > Date du besoin Pour tous les autres types de messages d'exception, la tolérance (en jours) est désactivée. Remarque Dans le cas du type de message d'exception Transfert en retard, la tolérance en jours est en fait utilisée comme type spécial d'horizon figé pour indiquer la période à laquelle l'ordre sera transféré. Remarque Signaux d’ordre Nombre maximum Nombre maximum de messages d'exception de ce type généré par Infor LN pour cette combinaison spécifique article/planificateur. Par exemple, si vous définissez le nombre maximum d'un type de message d'exception spécifique à dix, seuls les dix premiers messages d'exception de ce type sont stockés pour un article (et pour un planificateur spécifique). Remarque Pour certains types de messages d'exception, le nombre maximum de messages d'exception est une valeur fixe. La portée de cette valeur est si étendue qu’en réalité, la génération de messages d'exception de ce type n'est jamais limitée par le nombre maximum. Les types de messages d'exception concernés sont les suivants : Erreur fatale Aucune relation d'approvisionnement Aucun tiers d'approvisionnement Erreur article Aucun article pour unité planif. Echec de la planification Désactiver Si cette case est cochée, aucun message d'exception du type indiqué n'est généré. Remarque Habituellement, la désactivation d'un type de message d'exception a le même effet que la suppression de l'enregistrement pour ce type de message d'exception. Cependant, la désactivation de ce type de message d'exception a un avantage : sa réactivation est aisée. Processus automatique Si cette case est cochée, Infor LN peut traiter automatiquement le message d'exception correspondant dans la session Traitement des messages d'exception (cprao1220m000). Vous ne pouvez cocher cette case que pour les types de messages d'exception suivants : Annuler Reprogrammer en amont Reprogrammer en aval Infor LN génère uniquement les types de messages d'exception mentionnés ci-dessus lorsque vous effectuez une planification selon les ordres. Une fois que vous avez réalisé votre planification selon les ordres et que Infor LN a généré l'annulation et/ou la reprogrammation des messages d'exception, ces messages d'exception s'affichent dans la session Messages d'exception par planificateur et article (cprao1125m000) avec la case Processus automatique correspondante cochée. Impression des types de message d'exception Lance la session Impression des types de message d'exception (cprao1410m000). |