| # Procédure de liaison des repères topographiques dans la nomenclature Dans Infor LN, les repères topographiques sont liés aux matières dans les lignes de nomenclature d'étude. Suivez la procédure ci-après : Etape 1. Définition de repères topographiques Définissez des repères topographiques dans la session Repères topographiques (tcmcs0190m000). Vous pouvez, par exemple, définir un nom ou un code qui indique l'emplacement d'un composant dans un article. Etape 2. Liaison de repères topographiques à un article Si nécessaire, vous pouvez lier des repères topographiques à un article dans la session Repères topographiques par article (tcibd0120m000). La liaison manuelle de repères topographiques à un article n'est pas obligatoire, mais elle peut s'avérer utile si un ou plusieurs repères ne s'appliquent qu'à un article spécifique. Si vous ne liez pas manuellement des repères topographiques à un article spécifique à cette étape, ils seront liés automatiquement à l'article dans la session Repères topographiques par article (tcibd0120m000) lorsque que vous aurez exécuté l'opération 3. Etape 3. Liaison de repères topographiques aux matières dans une ligne de nomenclature Dans la session Nomenclature (tibom1110m000), vous pouvez lier des repères topographiques à une ligne de nomenclature spécifique. Pour cela, sélectionnez la ligne de nomenclature et cliquez sur Reference Designators by BOM dans le menu. La session Repères topographiques par nomenclature (tibom0120m000) est lancée. Etape 4. Sélection de repères topographiques Cliquez sur Nouveau dans la session Repères topographiques par nomenclature (tibom0120m000) pour lier des repères topographiques. Vous pouvez utiliser la fonction Zoom dans le champ Repère topographique pour accéder aux sessions suivantes et sélectionner des repères topographiques : Si vous avez défini des repères topographiques par article (étape 2), effectuez un zoom sur la session Repères topographiques par article (tcibd0120m000) pour les sélectionner. Si vous n'avez pas défini de repères topographiques par article, effectuez un zoom sur la session Repères topographiques (tcmcs0190m000) pour les sélectionner. Un repère topographique peut s'appliquer à un ou plusieurs articles de la ligne de nomenclature. Dans le champ Quantité de la session Repères topographiques par nomenclature (tibom0120m000), indiquez le nombre d'articles de la ligne de nomenclature auxquels le repère topographique s'applique. Exemple Supposons que la quantité d'articles d'une ligne de nomenclature soit égale à six. Si vous saisissez 1 dans le champ Quantité de la session Repères topographiques par nomenclature (tibom0120m000), le repère topographique ne s'appliquera qu'à un seul article de la quantité spécifiée dans la ligne de nomenclature. Si vous saisissez 5, le repère topographique s'appliquera à cinq des six articles de la quantité spécifiée dans la ligne de nomenclature. Vous pouvez également saisir une quantité, par exemple 2 pour un repère topographique et 3 pour un autre. Si vous indiquez la quantité 6 pour un repère topographique, tous les articles de la ligne de nomenclature seront montés au même emplacement. Si la quantité d'articles d'une ligne de nomenclature est égale à six, vous pouvez saisir la quantité 4 pour un repère topographique et la quantité 3 pour un autre. Dans ce cas, un des articles de la ligne est associé à deux repères topographiques. Rubriques liées Présentation des repères topographiques Procédure de liaison des repères topographiques dans la nomenclature d'étude |