| # Historique des lignes d'ordre de contrôle qualité (qmptc3506m000) Cette session permet d'afficher les lignes d'ordre pour un ordre de contrôle qualité précédemment exécuté. Les détails de la ligne d'ordre peuvent être visualisés dans la session de détails. Rubriques liées Contrôles qualité standard Ordre de contrôle Ordre qui permet de structurer le contrôle qualité des produits achetés, fabriqués ou vendus. Ligne de contrôle qualité Numéro de ligne qui identifie la ligne d'ordre de contrôle. Aspect Parties d'un article. Par exemple une vis peut avoir les aspects "axe" et "tête". Un aspect peut avoir une ou plusieurs caractéristiques. Par exemple, une tête de vis peut avoir un diamètre et une longueur, et un axe peut avoir un diamètre et une couleur. Caractéristique Référence à une qualité ou à une marque distinctive d'un article ou d'un composant d'article. Par exemple, le diamètre, la longueur, le poids. Type de la caractéristique Type de la valeur mesurée. Unité de la caractéristique Unité dans laquelle la caractéristique d'un article est exprimée, par exemple, le mètre ou le kilogramme. Remarque Si vous avez saisi Fraction ou Nombre entier dans le champ Type de la caractéristique, vous devez absolument renseigner le champ Unité de la caractéristique. Si vous saisissez Option, vous pouvez laisser le champ Unité de la caractéristique vide. Caractéristique pour l'algorithme Si cette case est cochée, la caractéristique est utilisée comme variable ou comme constante dans l'algorithme d'une autre caractéristique. Groupe d'options Groupe de valeurs possibles pour une caractéristique. Pour chaque valeur (option), vous pouvez indiquer si celle-ci est acceptable ou non. Les options "bleu" et "rouge" constituent un groupe d'options. Exemple
Caractéristique | Valeur du pH
Test | test Litmus
Options. | bleu = acceptable
rouge = non acceptable
Méthode Type de valeur de caractéristique ou façon dont la valeur de caractéristique est calculée. Algorithme Expression qui est employée pour calculer une caractéristique au moyen d'autres variables ou caractéristiques fixes. Remarque Vous ne pouvez renseigner le champ Algorithme que si vous avez saisi Algorithme dans le champ Méthode. Saisissez le nom de l'algorithme utilisé pour calculer la caractéristique. Date de début réelle Date à laquelle les premières données sont saisies pour l'ordre de contrôle qualité. Cette date est mise à jour dans les sessions Données de test d'ordre de contrôle qualité (qmptc1115m000) et Echantillon de données de test par numéro de série (qmptc1116m000); elle ne peut pas être modifiée. Date réelle d'achèvement Date à laquelle l'ordre de contrôle qualité est déclaré achevé. Cette date est mise à jour dans la session Achèv./traitement des ctrôles qualité ordres (qmptc1202m000); elle ne peut pas être modifiée. Test Examen ou contrôle effectué sur une caractéristique. Il est possible de lier un ou plusieurs tests à une caractéristique. Zone de test Emplacement physique où s'effectue le test. Test destructif Si cette case est cochée, le test est destructif et l'article ne peut plus être utilisé après ce test. Si cette case n'est pas cochée, le test n'est pas destructif et l'article peut être utilisé après ce test. Type de résultat Type de résultat figurant dans l'état destiné à l'utilisateur. Unité de test Unité qui s'applique au test. Par exemple, le mètre, le litre ou le kilogramme. Remarque L'unité de caractéristique est la valeur par défaut. L'unité de test et l'unité de caractéristique doivent correspondre à la même quantité physique. Norme de test Norme habituellement employée pour le test. Par exemple, une norme DIN. Qualification Compétence spécifique ou expertise technique dont un ingénieur doit disposer pour accomplir ses tâches. Par exemple, des connaissances en électricité, la connaissance d'un équipement particulier, etc. Employé Personne qui effectue le test pour cette caractéristique. Instrument Instrument par défaut permettant de mesurer la caractéristique. Description. Description ou nom du code. N° instrument Numéro d'instrument utilisable pour effectuer le suivi de ce dernier. Valeur fixe de caractéristique Valeur d'une constante (qui est une caractéristique fixe) employée dans les algorithmes. Exemple : Valeur fixe de caractéristique 13.4 utilisée pour renseigner la gravité de la Caractéristique. Remarque Ceci ne s'applique que si la valeur Fixe a été attribuée au champ Méthode. Si le champ Type de la caractéristique contient la valeur Nombre entier, la valeur fixe de caractéristique est arrondie au nombre entier le plus proche.
Exemple
Saisie de l'utilisateur | Valeur arrondie
5 | 11
4 | 10
6 | 11
Standard de la caractéristique Norme habituellement employée pour les caractéristiques. Il s'agit d'un champ d'information. Par exemple, une norme DIN ou ISO. Norme La norme est la qualité souhaitée pour cette caractéristique, exprimée en unité de caractéristique. Remarque Ce champ n'est pas applicable si vous avez saisi Fixe dans le champ Méthode ou Option dans le champ Type de la caractéristique. Norme La norme est la qualité souhaitée pour cette caractéristique, exprimée en unité de caractéristique. Remarque Ce champ n'est pas applicable si vous avez saisi Fixe dans le champ Méthode ou Option dans le champ Type de la caractéristique. Limite supérieure La valeur de caractéristique la plus haute pour laquelle la qualité est acceptable, exprimée en unités de caractéristique. Remarque La valeur contenue dans le champ Limite supérieure doit être supérieure ou égale à celle du champ Norme. Limite supérieure. Quantité physique dans laquelle un article ou une marchandise est gérée. Par exemple, une quantité de bois peut être exprimée en tant que longueur en utilisant le mètre comme unité, ou en tant que volume en utilisant le mètre cube comme unité. Limite inférieure La valeur de caractéristique la plus basse pour laquelle la qualité est acceptable, exprimée en unités de caractéristique. Remarque La valeur contenue dans le champ Limite inférieure doit être inférieure ou égale à celle du champ Norme. Limite inférieure. Saisissez la valeur de caractéristique la plus basse, exprimée en unité de caractéristique, pour laquelle la qualité est acceptable. Remarque La valeur contenue dans le champ Limite inférieure doit être inférieure ou égale à celle du champ Norme. |