| # Contrôles qualité standard Les contrôles qualité standard comportent des ordres de contrôle qui servent à structurer le contrôle des produits achetés, fabriqués, transférés ou vendus. Pour les produits en stock, on utilise un ordre de contrôle qualité des stocks plutôt qu'un ordre de contrôle standard. Fonctionnement des contrôles qualité standard : Les ordres de contrôle sont créés automatiquement, au moyen de combinaisons qualité prédéfinies, mais vous pouvez aussi ajouter, supprimer ou gérer manuellement des ordres de contrôle sur la base de leur origine (voir la session Contrôles qualité d'ordres (qmptc1120m000)). Pour chaque ordre de contrôle, vous pouvez créer différents échantillons de différentes tailles et avec des dates/heures différentes dans la session Echantillons d'ordres de contrôle qualité (qmptc1110m000). Le logiciel ERP vérifie si le total de tous les échantillons correspond à la taille de l'échantillon. Une fois que vous avez créé des échantillons, vous pouvez saisir les données de test dans la session Données de test d'ordre de contrôle qualité (qmptc1115m000) (par caractéristique) ou la session Echantillon de données de test par numéro de série (qmptc1116m000) (par numéro de série). La session dans laquelle vous saisissez les données de test dépend des paramètres définis dans la session Paramètres Qualité (qmptc0100m000). Une fois les données de test saisies, le système génère les résultats globaux définis pour cette caractéristique particulière. Vous pouvez effectuer le contrôle collectivement par ordre, origine ou stockage dans la session Achèv./traitement des ctrôles qualité ordres (qmptc1202m000). Une fois qu'un ordre de contrôle est saisi, le logiciel ERP vérifie si toutes les données de test ont été entrées. Dans le cas contraire, l'ordre de contrôle ne peut pas être achevé Les ordres de contrôle peuvent être traités par ordre de contrôle, par origine et par contrôle qualité des stocks dans la session Traitement des ordres de contrôle (qmptc1204m000). Le logiciel ERP détermine si les pièces sont bonnes ou mauvaises dans la taille de l'échantillon. A partir de cette évaluation, le logiciel ERP calcule les quantités réelles acceptées et rejetées. Ces quantités acceptées et rejetées sont comparées au niveau de qualité acceptable saisi dans la session de détails Groupes de tests (qmptc0136m000). Si le pourcentage de quantité accepté est inférieur à ce niveau, l'ordre ou le lot entier est rejeté. Dans le cas d'un échantillonnage continu, la partie de l'ordre qui s'affiche dans le champ Frequency est rejetée. Si un algorithme a été défini pour une caractéristique, cet algorithme est calculé durant le contrôle qualité. Un algorithme n'est calculé que lorsque les variables (caractéristiques) qui lui sont nécessaires sont saisies. |