| # Calcul des délais d’article achetés Vous pouvez spécifier et calculer plusieurs délais pour une combinaison d'articles achetés/tiers. Dans les sessions Articles - Achat tiers (tdipu0110m000) et Données logistiques des lignes de contrat d'achat (tdpur3102m000): Le délai de fabrication calculé est affiché dans le champ Calculer le délai de fabrication (jours). Le délai de fabrication total calculé est affiché dans le champ Délai total calculé (jours). Calcul du délai (total) Etape 1. Calculer la moyenne des heures disponibles dans une journée Pour calculer le délai (total), Infor LN détermine d'abord le nombre moyen d'heures disponibles pour chaque jour ouvré, en fonction du calendrier standard pour le type de disponibilité qui est spécifié dans le champ Type de disponibilité par défaut de la session Paramètres d'achat (tdpur0100m000). Pour calculer la moyenne des heures disponibles dans chaque jour ouvrable, Infor LN procède comme suit : Identifie les heures disponibles par jour en tenant compte de l’heure de début et de l’heure de fin. Calcule le total des heures disponibles par semaine en additionnant les heures disponibles de chaque jour. Divise ce total par le nombre de jours disponibles dans une semaine. Le résultat correspond à la moyenne d’heures disponibles pour chaque jour ouvrable. Etape 2. Calcul du délai en heures Utilisation de la moyenne des heures disponibles pour chaque jour disponible, Infor LN utilise ensuite cette moyenne pour convertir les composants du délai en heures et calcule le délai en additionnant ces composants depuis les sessions Articles - Achat tiers (tdipu0110m000)/ Données logistiques des lignes de contrat d'achat (tdpur3102m000): Temps de traitement interne Délai de sécurité Délai d'approvisionnement ou délai d'approvisionnement total Temps de transport (jours). Infor LN extrait le temps de transport en employant l’une des méthodes suivantes : Si Transport est implémenté (via la session Composants logiciel implémentés (tccom0500m000)), le calcul du temps de transport est basé sur le transporteur et sur les itinéraires. Les plans de transport et les niveaux de service ne sont pas connus à ce moment précis. Infor LN suit la procédure ci-dessus pour extraire le temps de transport. Si l’itinéraire, le transporteur, l’origine et les adresses de destination sont connues, Infor LN recherche d’abord les plans de transport puis les itinéraires standard avec les itinéraires, les transporteurs et les adresses correspondants. Si la recherche a pour résultat plusieurs plans de transport ou itinéraires standard, Infor LN sélectionne le plan ou l’itinéraire dont le groupe de moyens de transport correspond à celui du transporteur. Si Infor LN trouve de nouveau plusieurs plans de transport ou itinéraires standard, les plans de transport ont priorité sur les itinéraires standard. Si la recherche a pour seul résultat des itinéraires standard, la sélection s'effectue en fonction de la valeur du paramètre Critère de sélection du transporteur/LSP dans la session Paramètres de planification du transport (fmlbd0100m000). Si Infor LN trouve de nouveau plusieurs plans de transport, il sélectionne le premier trouvé dans la base de données. Si Transport n'est pas implémenté, Infor LN extrait le temps de transport entre l’adresse du tiers expéditeur et celle du magasin de réception, selon un tableau de distances approprié (s’il existe) des sessions Distances (par ville) (tccom4137s000) ou Distances (par code postal) (tccom4138s000). La session depuis laquelle est extrait le temps de transport dépend de la valeur du champ Tables de distances d'utilisation dans la session Paramètres COM (tccom0000s000). Etape 3. Calcul du délai en jours En tenant compte de la moyenne des heures disponibles par jour ouvrable, Infor LN convertit le délai de fabrication en jours. Lorsqu’il reste une fraction de journée, Infor LN l’arrondit pour obtenir une journée entière. Le délai de fabrication est donc toujours exprimé en journées complètes. Exemples Exemple- type de disponibilité pour les achats PURAT désigne le type de disponibilité pour les achats. Le calendrier standard correspondant au type de disponibilité PURAT est le suivant :
Jour | Disponible | Heure de début | Heure de fin | Heures disponibles
--- | --- | --- | --- | ---
Lundi | Oui | 8:30:00 | 16:30:00 | 8
Mardi | Oui | 8:00:00 | 16:00:00 | 8
Mercredi | Oui | 9:00:00 | 16:30:00 | 7.5
Jeudi | Oui | 8:00:00 | 16:30:00 | 8.5
Vendredi | Oui | 8:00:00 | 16:00:00 | 8
Le calendrier standard ci-dessus indique un total de 40 heures disponibles par semaine. Chaque jour disponible comprend huit heures en moyenne. Cela correspond à 40 heures disponibles par semaine (cinq jours ouvrés par semaine). En tenant compte d’une moyenne de huit heures par jour disponible, Infor LN convertit les composants suivants en délais exprimés en heures.
Composant du délai | Délai | Délai en heures
--- | --- | ---
Temps de traitement interne | 6 heures | 6 heures
Délai de sécurité | 6 heures | 6 heures
Délai d’approvisionnement (total) | 1 jour | 8 heures
Remarque Le Temps de transport (jours) est converti en utilisant le Type de disponibilité pour transport de marchandises, qui est entré dans la session Paramètres COM (tccom0000s000) au lieu du type de disponibilité pour les achats. Exemple- type de disponibilité pour le transport de marchandises EXPO désigne le Type de disponibilité pour transport de marchandises. Le calendrier standard correspondant au type de disponibilité EXPO est le suivant :
Jour | Disponible | Heure de début | Heure de fin | Heures disponibles
--- | --- | --- | --- | ---
Lundi | Oui | 8:00:00 | 17:00:00 | 9
Mardi | Oui | 8:00:00 | 17:00:00 | 9
Mercredi | Oui | 9:00:00 | 17:30:00 | 8,5
Jeudi | Oui | 8:00:00 | 17:30:00 | 9.5
Vendredi | Oui | 8:00:00 | 17:00:00 | 9
Le calendrier standard ci-dessus indique un total de 45 heures disponibles par semaine. Chaque journée disponible comprend neuf heures en moyenne. Cela correspond à 45 heures disponibles par semaine (cinq jours ouvrés par semaine). En tenant compte d’une moyenne de neuf heures par jour disponible, Infor LN convertit le Temps de transport (jours) en délai exprimé en heures.
Composant du délai | Délai | Délai en heures
--- | --- | ---
Temps de transport | 2 jours | 18 heures
La somme des valeurs des champs Temps de traitement interne, Délai de sécurité et Délai approvisionnement est de 20 heures. En journées, cela correspond à 2,5 jours, c’est-à-dire un délai total de 20 heures/huit heures en moyenne par jour disponible. Etant donné que le délai de fabrication est toujours exprimé en journées complètes, Infor LN arrondit ce chiffre à 3 jours. Le Temps de transport (jours) est de 18 heures. En journées, cela correspond à 2 jours, c’est-à-dire un délai total de 18 heures/neuf heures en moyenne par jour disponible. Par conséquent, le champ Calculer le délai de fabrication (jours) prend la valeur 5. Remarque Chaque fois que vous ouvrez ou fermez la session Articles - Achat tiers (tdipu0110m000)/ Données logistiques des lignes de contrat d'achat (tdpur3102m000), Infor LN (re)calcule les délais de fabrication. Rubriques liées Définition du calendrier standard Détermine la date de réception planifiée. Vue générale de la fonctionnalité de calendrier Calcul des délais relatifs aux ordres d'origine Utilisation des itinéraires standard Utilisation des plans de transport |