| # Données de test d'ordre de contrôle qualité (qmptc1115m000) Cette session permet de saisir les données de test réelles une fois que vous avez mesuré l'article échantillonné. Les données de test sont utilisées pour accepter ou rejeter une quantité à partir des résultats de l'échantillonnage. Chaque échantillon testé est classifié comme Réussite ou comme Echec. S'il existe des plans, vous pouvez vous servir du bouton Plan pour afficher : la manière dont un article est testé (bouton Plan du test), à quoi ressemble la caractéristique (Plan de la caractéristique), à quoi ressemble l'article (Plan de l'article). Servez-vous du bouton Evaluer l'algorithme pour calculer la valeur des caractéristiques d'algorithme à partir des données d'autres caractéristiques. Vous ne pouvez pas modifier les résultats calculés. Vous ne pouvez appliquer cette option qu'aux ordres dont le statut est Actif. Rubriques liées Contrôles qualité standard Ordre de contrôle Code de l'ordre de contrôle qualité. Statut de la ligne Le statut de ligne d'ordre indique le statut actuel de la ligne d'ordre de contrôle qualité. Ce statut est modifié dans diverses sessions : Lignes d'ordre de contrôle qualité (qmptc1101m000) (disponible) Impression des ordres de contrôle (qmptc1400m000) (imprimé) Données de test d'ordre de contrôle qualité (qmptc1115m000) (actif) Achèv./traitement des ctrôles qualité ordres (qmptc1202m000) (achevé) Echantillon Petite quantité extraite de la quantité totale (d'ordre) qui est représentative de la qualité globale. Aspect Parties d'un article. Par exemple une vis peut avoir les aspects "axe" et "tête". Un aspect peut avoir une ou plusieurs caractéristiques. Par exemple, une tête de vis peut avoir un diamètre et une longueur, et un axe peut avoir un diamètre et une couleur. Ligne d'ordre de contrôle qualité Position dans la nomenclature à laquelle un contrôle qualité sera effectué. Caractéristique Référence à une qualité ou à une marque distinctive d'un article ou d'un composant d'article. Par exemple, le diamètre, la longueur, le poids. Type de la caractéristique Type de la valeur mesurée. Partie d'échantillon Numéro d'identification que Infor LN génère pour distinguer les différentes mesures qui peuvent être effectuées pour une quantité d'échantillon. Le nombre de mesures dépend de la quantité testée. Exemple
Quantité de l'échantillon | 100 pièces
Quantité testée | 20 pièces
Explication : Vous devez effectuer 5 tests sur 20 pièces pour obtenir une quantité d'échantillon de 100 pièces (100/20=5). 5 lignes de test seront donc générées, chacune comportant un numéro de série unique. Remarque Le nombre total de numéros de série ne peut pas dépasser la valeur de la quantité de l'échantillon divisée par la quantité testée. Numéro de série Identificateur unique d'un article physique. Infor LN utilise un masque pour générer le numéro de série. Le numéro de série peut comprendre plusieurs segments de données constituant par exemple une date, une information sur le modèle ou la couleur, un numéro de séquence, etc. Les numéros de série sont générés pour les articles et les outils. Lot Code unique du lot. Heure du test Heure à laquelle l'ordre de contrôle qualité est effectué. L'heure par défaut est l'heure courante. Unité de test Unité qui s'applique au test. Par exemple, le mètre, le litre ou le kilogramme. Remarque L'unité de caractéristique est la valeur par défaut. L'unité de test et l'unité de caractéristique doivent correspondre à la même quantité physique. Valeur de mesure Résultat du test. Si vous sélectionnez Quantitatif dans le champ Type de résultat, et si la valeur du champ Type de la caractéristique n'est pas Option, saisissez une valeur numérique. Si un algorithme est indiqué pour la ligne d'ordre de contrôle qualité, celui-ci calcule la valeur numérique. Remarque Vous ne pouvez pas modifier le résultat des tests. Groupe d'options Groupe de valeurs possibles pour une caractéristique. Pour chaque valeur (option), vous pouvez indiquer si celle-ci est acceptable ou non. Les options "bleu" et "rouge" constituent un groupe d'options. Exemple
Caractéristique | Valeur du pH
Test | test Litmus
Options. | bleu = acceptable
rouge = non acceptable
Remarque Vous pouvez saisir un groupe d'options si le champ Type de la caractéristique contient la valeur Option. Option Option trouvée. Remarque Selon la valeur saisie dans le champ Type d'option de la session Options (qmptc0114m000), l'option est soit Acceptable, soit Non acceptable. Résultat Résultat du contrôle qualité. Remarque Infor LN génère automatiquement une valeur dans ce champ, selon les limites de qualité que vous définissez dans la session Caractéristiques de la procédure de test standard (qmptc0115m000) et/ou la session Options (qmptc0114m000). Zone de test Emplacement physique où s'effectue le test. Employé Employé qui a effectué les tests pour cette caractéristique. Instrument Instrument par défaut permettant de mesurer la caractéristique. Résultat global Résultat global du contrôle qualité par ordre, échantillon ou numéro de série. Remarque Infor LN génère automatiquement une valeur dans ce champ, selon les limites de qualité que vous définissez dans la session Caractéristiques de la procédure de test standard (qmptc0115m000) et/ou la session Options (qmptc0114m000). Résultat Article Dans Infor LN, les matières brutes,.sous-ensembles, produits finis et outils peuvent être achetés, stockés, fabriqués, vendus, etc. Un article peut aussi représenter un ensemble d'articles géré en tant que kit ou exister sous la forme de diverses variantes de produit. Vous pouvez également définir des articles non physiques qui ne sont pas gérés en stock mais peuvent être employés pour imputer des coûts ou facturer des services aux clients. Voici des exemples d'articles non physiques : articles de coûts (par exemple, l'électricité) ; articles de service. Services de sous-traitance articles composés (menus/options). Instrument Outil utilisé pendant les tests de qualité pour mesurer des caractéristiques données d'un article. Exemple
instrument | acidimètre
Caractéristique | Valeur du pH
Description. Description ou nom du code. N° instrument Numéro d'instrument utilisable pour effectuer le suivi de ce dernier. Evaluer l'algorithme Quand vous sélectionnez Créer les lignes de données de test, aucune ligne de test n'est créée pour les caractéristiques de l'algorithme. Quand vous sélectionnez Evaluer l'algorithme, la valeur des caractéristiques de l'algorithme est calculée à partir des données d'autres caractéristiques. Vous ne pouvez pas modifier les résultats calculés. Vous ne pouvez appliquer cette option qu'aux ordres dont le statut est Actif. Plan de l'article S'il existe des plans, vous pouvez vous servir de ce bouton pour voir à quoi ressemble l'article. Changer le statut Actif/Terminé Quand vous sélectionnez l'option Actif/Terminé du menu Application, vous passez du statut de ligne Actif au statut de ligne Terminé ou inversement. Si cette option est employée pour une caractéristique de l'algorithme, le statut des lignes des variables (caractéristiques) passe aussi à Terminé. Conditions : La quantité totale des échantillons est égale à la taille de l'échantillon. Les données de contrôle qualité sont saisies pour tous les échantillons définis pour cette ligne d'ordre. Le statut d'une ligne d'ordre de contrôle qualité ne peut redevenir Actif que si le statut de contrôle qualité n'est pas encore Terminé. Créer les lignes de données de test Quand vous sélectionnez l'option Créer les lignes de données de test du menu Application, les données de test sont générées à partir de la quantité testée (voir la session Echantillons d'ordres de contrôle qualité (qmptc1110m000)). Exemple
Quantité de l'échantillon | 100 pièces
Quantité testée | 20 pièces
Explication : Vous devez effectuer 5 tests sur 20 pièces pour obtenir une quantité d'échantillon de 100 pièces (100/20=5). 5 lignes de test sont donc générées. |