| # Création d’une arborescence d’article depuis une nomenclature de production standard La session Création arborescence d'art. depuis nomenclature prod. std (tscfg1210m200) permet de copier une nomenclature de production vers une arborescence d’article. Cette fonctionnalité peut vous aider à créer des groupes d'installation. Remarque Vous devez installer l'application Fabrication pour pouvoir utiliser cette session. Cochez la case Fabrication (TI) de la session Composants logiciel implémentés (tccom0500m000). L’arborescence d’article peut contenir moins d'articles que la nomenclature de production. Procédure Lancez la session Arborescence des articles (tscfg1110m000). Dans le menu approprié, cliquez sur l'option Créer depuis nmcl production standard pour lancer la session Création arborescence d'art. depuis nomenclature prod. std (tscfg1210m200). Saisissez ou sélectionnez l'article maître à copier dans le champ Nomenclature de production. Sous Paramètres, cochez la case Vérifier la validité afin de saisir la date que Infor LN emploie pour vérifier la validité de l’article de la nomenclature de production. Infor LN ne copie que les articles en vigueur à la date de saisie. Pour copier tous les articles, désélectionnez la case Vérifier application. Cliquez sur Créer. Remarque Si l’arborescence d’articles existe déjà pour l’article de plus haut niveau de la nomenclature de production, une question s'affiche : "L'arborescence d'articles existe déjà. Voulez-vous la remplacer ?". Si vous cliquez sur Oui, l’arborescence d’article existante est entièrement remplacée. Assurez-vous que les données Article par défaut sont présentes dans la session Articles - Caractéristiques générales par défaut (tcibd0502m000) pour la combinaison type/groupe des articles de la nomenclature de production. Il n’est pas possible de copier les nomenclatures des articles personnalisés. Vous pouvez copier une nomenclature personnalisée vers une nomenclature de production standard à l’aide de la session Copie de structure produit spécif. vers structure standard (tipcs2232m000), puis poursuivre la procédure décrite dans cette rubrique. Infor LN crée toujours l’arborescence d’article pour un (1) article parent. Si la quantité de nomenclature de production de l’article de plus haut niveau est supérieure à un (1), Infor LN convertit donc la quantité d’articles de nomenclature en une quantité d’articles de plus haut niveau égale à un (1). Notez que si vous créez une arborescence d’article pour des articles fabriqués dont la quantité de nomenclature est supérieure à un (1), cela peut se traduire par une quantité décimale de composants d’arborescence d’article. Infor LN copie les articles de nomenclature de production (P-BOM) énumérés dans la session Articles - Service (tsmdm2100m000) ou Articles - Valeurs par défaut des données de service (tsmdm2105m000), dans la nouvelle arborescence d'article. Remarque Les articles P-BOM Items qui ne sont repris que dans la session Articles - Valeurs par défaut des données de service (tsmdm2105m000) sont copiés (sur base des valeurs par défaut) dans la session Articles - Service (tsmdm2100m000), par Infor LN, lors de la création d'une nouvelle arborescence d'article. Infor LN ne copie que les articles de nomenclature de production dont la quantité est supérieure à zéro (0). Infor LN ne copie que les articles de nomenclature de production contrôlés par numéro de série. Assurez-vous que la case Sérialisé de la session Articles - Caractéristiques générales (tcibd0501m000) est cochée pour les articles de nomenclature. Vous pouvez créer une arborescence physique à partir de l’arborescence d’article à l’aide de la session Création de structure d'arborescence physique (tscfg2210m000). Rubriques liées Exemple de présentation d'un groupe d'installation Modification d’une arborescence d’article Gestion des arborescences physiques |