| # Ordres de contrôle qualité des stocks (qmptc2100m000) Cette session permet de définir et de modifier les ordres de contrôle qualité pour un article. Vous pouvez afficher les détails dans la session Ordres de contrôle (qmptc1100m000) en cliquant sur un ordre de contrôle. Remarque Vous ne pouvez créer ou modifier des ordres de contrôle qualité que si la valeur définie dans le champ Statut est Ouvert ou Actif (voir la session Contrôles qualité des stocks (qmptc2120m000)) et qu'aucune ligne d'ordre a un statut supérieur à Actif (voir la session de détails de la session Lignes d'ordre de contrôle qualité (qmptc1101m000)). Voir aussi Contrôles qualité des stocks Article Dans Infor LN, les matières brutes,.sous-ensembles, produits finis et outils peuvent être achetés, stockés, fabriqués, vendus, etc. Un article peut aussi représenter un ensemble d'articles géré en tant que kit ou exister sous la forme de diverses variantes de produit. Vous pouvez également définir des articles non physiques qui ne sont pas gérés en stock mais peuvent être employés pour imputer des coûts ou facturer des services aux clients. Voici des exemples d'articles non physiques : articles de coûts (par exemple, l'électricité) ; articles de service. Services de sous-traitance articles composés (menus/options). Remarque Les articles standard sont désignés par un code Article. Les articles segmentés consistent en un segment code Projet et un segment base article (code Article de l'article spécifique). Les segments dont un article peut être constitué sont définis dans la session Segmentation codes Articles (tcibd0500m000). Séquence Numéro de séquence de l'ordre de contrôle qualité, qui est fonction des caractéristiques testées sur les différents échantillons. Ordre de contrôle Ordre qui permet de structurer le contrôle qualité des produits achetés, fabriqués ou vendus. Type de test Indication de la manière dont les échantillons sont extraits de la quantité d'ordre. Valeurs autorisées Valeurs possibles Fréquence Intervalle entre deux échantillons, exprimé dans l'unité de fréquence. Explication : un nouvel échantillon de 10 pièces est prélevé toutes les 100 pièces. Dans le cas présent, il y aura 11 échantillons de 10 pièces. Exemple
Echantillon | 10 pièces
Fréquence | 100 pièces
Quantité d'ordre | 1150 pièces
Remarque Vous ne pouvez pas poursuivre la procédure de contrôle si la quantité d'ordre est inférieure à la quantité fréquente (par exemple, si la quantité d'ordre est 40 et la quantité fréquente 50). Dans ce cas, aucun échantillon ne peut être généré et vous devez réduire la quantité fréquente. Taille de l'échantillon La taille de l'échantillon est la quantité totale de tous les échantillons à tester (prélevés de la quantité d'ordre), exprimée dans l'unité de taille d'échantillon. Dans ce champ, elle est exprimée en tant que quantité fixe. Unité Unité de la taille de l'échantillon. Niveau de qualité acceptable Pourcentage minimum d'un échantillon de test qui doit être approuvé pour que la quantité totale le soit. Par exemple, si le niveau défini est 90 et que le pourcentage approuvé est inférieur à ce chiffre, la quantité entière est rejetée. |