| # Variante poste d'assemblage - Opérations (tiasc2122m000) Cette session permet d'afficher et d'ajouter ou modifier les opérations associées à une variante du poste d'assemblage. Vous pouvez modifier uniquement les variantes du poste d'assemblage spécifiques à l'ordre. Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique de l'aide en ligne relative aux Variantes et ordres d'assemblage de poste. Dans le menu approprié, vous pouvez lancer la session Variante poste d'assemblage - Pièces d'assemblage (tiasc2121m000) afin d'afficher les pièces réservées à la variante de poste d'assemblage. Remarque Vous ne pouvez pas effectuer de modification pour une variante spécifique à l'ordre dans la session Variante poste d'assemblage - Pièces d'assemblage si les heures de l'ordre d'assemblage du poste sont déjà post-consommées. Rubriques liées Variantes et ordres d'assemblage de poste Variante de poste d'assemblage Contient des opérations et des matières identiques qui sont utilisées dans un poste spécifique pour plusieurs ordres d'assemblage. Les opérations et les matières identiques sont ainsi stockées une seule fois, au lieu de l'être pour chaque ordre d'assemblage. L'utilisation de variantes de postes d'assemblage réduit le stockage de données et améliore les performances. Exemple Vous fabriquez des voitures aux caractéristiques diverses, qui incluent notamment deux types de roues : larges et étroites. Dans le poste d'assemblage où les roues sont montées, toutes les voitures aux roues larges sont placées dans une variante de poste d'assemblage, et les voitures aux roues étroites dans une autre variante de poste d'assemblage quelles que soient les autres spécifications, car celles-ci ne relèvent pas du poste d'assemblage des roues. Poste Poste d'assemblage auquel s'applique la variante de poste d'assemblage. Pour ordre Si la variante de poste d'assemblage est spécifique à un ordre, l'ordre concerné s'affiche dans ce champ. Remarque Ce champ s'affiche seulement si la variante de poste d'assemblage est spécifique à l'ordre. Rubriques liées Variantes et ordres d'assemblage de poste Traiter Ce champ n'est pas utilisé. Il est réservé pour une fonctionnalité qui n'est pas encore disponible. Opération Opération liée à la variante de poste d'assemblage. Variante d'opération Ce champ n'est pas utilisé. Il est réservé pour une fonctionnalité qui n'est pas encore disponible. Variante d'opération Ce champ n'est pas utilisé. Il est réservé pour une fonctionnalité qui n'est pas encore disponible. Opération d'origine Si cette case est cochée, l'opération n'a subi aucune modification. Si cette case n'est pas cochée, l'un des champs de l'opération d'assemblage a été modifié. Vous pouvez effectuer ceci seulement si la variante de poste d'assemblage est spécifique à l'ordre. Cette case à cocher permet de déterminer les résultats de l'impression. Lorsque des originaux doivent être imprimés, les opérations pour lesquelles cette case est cochée sont imprimées. Lorsque des différences doivent être imprimées, les opérations pour lesquelles cette case n'est pas cochée sont imprimées. Rubriques liées Variantes et ordres d'assemblage de poste Equipe de travail Equipe d'employés chargée de réaliser l'opération. Séquence d'exécution Ordre dans lequel les opérations doivent être réalisées. Instruction Si cette case est cochée, un texte d'instruction existe. Tâche Activité consistant à fabriquer ou à réparer un article. Exemple : sciage, perçage ou peinture. Une tâche est exécutée dans un centre de charge et peut être liée à une machine. Temps de cycle Dans Infor LN, délai de réalisation entre deux unités de production distinctes. Par exemple, le temps de cycle pour des moteurs assemblés à un rythme de 120 unités à l'heure est de 30 secondes, ou si la machine peut prendre deux moteurs en même temps, il est de 120 minutes pour réaliser deux unités. Le temps de cycle de cette machine est de 60 minutes ; le temps total nécessaire à la réalisation des unités est divisé par la quantité d'unités gérable en même temps par la machine. Temps nécessaire pour produire une quantité donnée d'un article au cours d'une opération déterminée. La quantité pour laquelle le temps de cycle est défini représente l'unité de gamme. Le temps de cycle n'inclut pas le temps de préparation. Unité de temps de cycle Heures, minutes ou secondes. Taux d'occupation main d'oeuvre Nombre de personnes nécessaires pour réaliser l'opération. Cette valeur est récupérée dans l'affectation à un poste de LAC. Elle est utilisée uniquement dans le traitement de transaction basées sur l'ordre. Dans le traitement de transaction basé sur le poste, le taux d'occupation main d'oeuvre a pour source l'affectation au niveau du poste. Taux d'occupation machine Nombre de machines nécessaires pour réaliser l'opération. Cette valeur est récupérée dans l'affectation à un poste de LAC. Elle est utilisée uniquement dans le traitement de transaction basé sur l'ordre. Dans le traitement de transaction basé sur le poste, le taux d'occupation machine a pour source l'affectation au niveau du poste. Pièces d'assemblage Cliquez ici pour démarrer la session Variante poste d'assemblage - Pièces d'assemblage (tiasc2121m000). |