| # Génération d'un plan de maintenance (tsspc2200m000) Cette session permet de générer les plans de maintenance d'une plage de groupes d'installation. Remarque La date de début des articles sérialisés est égale à la date d'application définie dans la session Articles sérialisés (tscfg2100m000). La date d'application correspond à la date d'installation de l'article sérialisé, si celle-ci est définie. Elle correspond sinon à la date de livraison si celle-ci est définie, et si elle ne l'est pas, à la date de création de l'article sérialisé. La valeur de début de l'article sérialisé est égale à la valeur dépendante planifiée que vous avez définie pour cet article dans la session Prestations planifiées (tsspc2100m000). Rubriques liées Concept, prévision et planification de maintenance Indication d'une plage Utilisation des champs De et A Groupe d'installation Les champs De et A permettent de définir les plages suivantes : groupe d'installation. Groupe d'installation Les champs De et A permettent de définir les plages suivantes : groupe d'installation. Heure Les champs De et A permettent de définir les plages suivantes : période prise en compte pour la génération du plan. Heure Les champs De et A permettent de définir les plages suivantes : période prise en compte pour la génération du plan. Générer plan mtc uniquement pour période contrat active Si cette case est cochée, Infor LN prend uniquement en compte la période contractuelle active pour la génération du plan. Considérer dernière date prestation planifiée par ligne de scénario Si cette case est cochée, Infor LN prend en compte la dernière date de prestation planifiée pour la génération du plan. Considérer planifiées jusqu'à heure de l'article sérialisé Si cette case est cochée, Infor LN prend en compte le délai planifié de l'article sérialisé. Considérer cycle de maintenance Si cette case est cochée, Infor LN prend en compte le cycle de maintenance pour la génération du plan. Considérer cycle de vie Si cette case est cochée, Infor LN prend en compte le cycle de maintenance de l'article pour la génération du plan. Début du cycle de maintenance Options permettant d'initier le cycle de maintenance. Valeurs autorisées Début du cycle de maintenance Considérer dern. date prest. planifiée comme début du cycle de mtc Si cette case est cochée, Infor LN prend en compte la dernière date de prestation planifiée comme heure de début du cycle de maintenance. Utiliser dépt de maint. de la prest. de réf pour les prest. planifiées Si cette case est cochée, Infor LN utilise le département de maintenance de la prestation de référence pour les prestations planifiées. Bloquer planif. mtc si ressrces requises ne peuvent pas être créées Si cette case est cochée, Infor LN bloque la génération du plan de maintenance si les ressources nécessaires ne peuvent pas être créées. Supprimer prestations planifiées pour la ligne de scénario Si cette case est cochée, Infor LN supprime les prestations planifiées pour la ligne de scénario de maintenance sélectionnée. Supprimer toutes les prestations planifiées de la plage Si cette case est cochée, Infor LN supprime toutes les prestations planifiées dans la plage spécifiée. Statut de la prestation Statut des prestations en cours de génération pour le plan de maintenance. Valeurs autorisées Statut de la prestation planifiée Simulation Si cette case est cochée, Infor LN effectue une simulation du plan. Etat des traitements Etat des traitements. Rapport d'erreurs Rapport d'erreurs. Rapport d'informations Si cette case est cochée, Infor LN imprime les informations du plan. |