| # Historique des données de test d'ordre de contrôle qualité (qmptc3515m000) Cette session permet d'afficher l'historique des données de test par caractéristique. Les données ont été précédemment saisies dans la session de détails Données de test d'ordre de contrôle qualité (qmptc1115m000). Les données de test ont été générées sur la base de la quantité testée (voir la session Echantillons d'ordres de contrôle qualité (qmptc1110m000)). Exemple
Quantité de l'échantillon | 100 pièces
Quantité testée | 20 pièces
Explication : Vous devez effectuer cinq tests sur vingt pièces pour obtenir une quantité d'échantillon de cent pièces (100/20=5). Cinq lignes de test sont donc générées. Rubriques liées Contrôles qualité standard Ordre de contrôle Code de l'ordre de contrôle qualité. Echantillon Petite quantité extraite de la quantité totale (d'ordre) qui est représentative de la qualité globale. Ligne de contrôle qualité Le numéro de position représente une caractéristique qui est mesurée. La valeur mesurée est saisie en tant que données de test dans la session Données de test d'ordre de contrôle qualité (qmptc1115m000) ou la session Echantillon de données de test par numéro de série (qmptc1116m000). Caractéristique Référence à une qualité ou à une marque distinctive d'un article ou d'un composant d'article. Par exemple, le diamètre, la longueur, le poids. Type de la caractéristique Type de la valeur mesurée. Article Dans Infor LN, les matières brutes,.sous-ensembles, produits finis et outils peuvent être achetés, stockés, fabriqués, vendus, etc. Un article peut aussi représenter un ensemble d'articles géré en tant que kit ou exister sous la forme de diverses variantes de produit. Vous pouvez également définir des articles non physiques qui ne sont pas gérés en stock mais peuvent être employés pour imputer des coûts ou facturer des services aux clients. Voici des exemples d'articles non physiques : articles de coûts (par exemple, l'électricité) ; articles de service. Services de sous-traitance articles composés (menus/options). Partie d'échantillon Numéro unique que Infor LN génère de manière à distinguer les différentes mesures qui peuvent être effectuées pour une quantité d'échantillon. Le nombre de mesures dépend de la quantité testée.
Exemple
Quantité de l'échantillon | 100 pièces
Quantité testée | 20 pièces
Explication : Vous devez effectuer cinq tests sur vingt pièces pour obtenir une quantité d'échantillon de cent pièces (100/20=5). Cinq lignes de test sont donc générées, chacune comportant un numéro de série unique. Remarque Le nombre total de numéros de série ne peut pas dépasser la valeur de la quantité de l'échantillon divisée par la quantité testée. Heure du test Date et heure auxquelles s'est effectué le test. Valeur de mesure Résultat du test. Si vous avez sélectionné Quantitatif dans le champ Type de résultat et que la valeur du champ Type de la caractéristique n'est pas Option, une valeur numérique s'affiche. Si un algorithme a été indiqué pour la ligne d'ordre de contrôle qualité, celui-ci a calculé la valeur numérique affichée dans ce champ. Unité Unité dans laquelle les résultats des tests sont définis ou calculés. Remarque Ce champ n'est pas applicable si vous avez saisi Option dans le champ Type de la caractéristique. Groupe d'options Nom du groupe d'options. Option Option trouvée. Remarque Selon la valeur que vous avez saisie dans le champ Type d'option de la session Options (qmptc0114m000), l'option est soit Acceptable, soit Non acceptable. Résultat Résultat du contrôle qualité. Remarque Infor LN génère automatiquement une valeur, selon les limites de qualité que vous avez défini dans la session Caractéristiques de la procédure de test standard (qmptc0115m000) et/ou la session Options (qmptc0114m000). Zone de test Emplacement physique où s'effectue le test. Employé Personne qui effectue le test pour cette caractéristique. Instrument Instrument par défaut permettant de mesurer la caractéristique. Instrument Outil utilisé pendant les tests de qualité pour mesurer des caractéristiques données d'un article. Exemple
instrument | acidimètre
Caractéristique | Valeur du pH
Description. Description ou nom du code. N° instrument Numéro d'instrument utilisable pour effectuer le suivi de ce dernier. |