| # Ligne d'assemblage - Utilisation des lignes (tiasl3500m000) Cette session permet d’afficher le nombre d’ordres programmés pour une ligne d’assemblage ainsi que le nombre maximum d’ordres possibles pour cette ligne. Options du menu approprié Vous pouvez lancer les sessions suivantes : Ligne d'assemblage - Utilisation des lignes - Diagramme (tiasl3700m000) Recalcul du taux d'utilisation des lignes (tiasl3200m000) Utilisation par combinaison critique d'options (tiasl3510m000) Rubriques liées Utilisation d'un poste d'assemblage Ligne d'assemblage Ensemble de postes d'assemblage consécutifs dans lesquels les articles du programme de montage final (PMF) sont fabriqués. Les articles sont transmis d'un poste d'assemblage à l'autre et les opérations sont exécutées au niveau de chaque poste. Une ligne d'assemblage est subdivisée en segments de lignes séparés par des tampons. Une ligne d'assemblage peut être une ligne principale ou une ligne d'approvisionnement. Date Date de sortie de ligne planifiée à laquelle le taux d’utilisation fait référence. Nombre réel d'ordres Nombre d’ordres programmés pour la ligne d’assemblage à la date spécifiée. Nombre maximum d'ordres Capacité maximum (en termes d’ordres) de la ligne d’assemblage, déterminée par les règles d’assortiment de celle-ci. |