| # Dimensions d'une unité de manutention, exemple B Cet exemple décrit les dimensions des unités de manutention dans une hiérarchie d'emballage dans laquelle l'unité mère ne possède pas d'emballage et les unités filles comportent des emballages internes divers. L'unité de manutention mère HU00C n'a pas d'emballage. L'unité HU00C comporte 12 unités filles, chacune possédant un emballage interne défini par l'utilisateur de type Boîte. Les emballages ont les dimensions suivantes :
Dimensions | Boîte | Boîte A | Boîte B
--- | --- | --- | ---
Largeur | 0,2 m | 0,1 m | 0,25 m
Longueur | 0,5 m | 0,25 m | 0,5 m
Hauteur | 0,1 m | 0,05 m | 0,2 m
Superficie | 0,1 m2 | 0,025 m2 | 0,125 m2
Volume | 0,01 m3 | 0,00125 m3 | 0,025 m3
Dans de tels cas, les dimensions sont calculées comme suit : Largeur Pour l'unité mère, la largeur agrégée des emballages internes des unités filles est calculée. Les emballages des unités filles étant de type Boîte, leur largeur agrégée est de 12 * 0,2 m = 2,4 m. Longueur La profondeur de l'emballage interne d'une unité fille est utilisée comme valeur de profondeur pour l'unité mère. La profondeur de l'emballage interne Boîte étant de 0,5 m, la profondeur de l'unité mère est également de 0,5 m. Hauteur La hauteur de l'emballage interne d'une unité fille est utilisée comme valeur de hauteur pour l'unité mère. La hauteur de l'emballage interne Boîte étant de 0,1 m, la hauteur de l'unité mère est également de 0,1 m. Superficie La superficie agrégée des unités de manutention filles détermine la superficie de l'unité mère. Dans l'exemple, l'unité de manutention comporte 12 unités filles. Par conséquent, la superficie de l'unité mère est de 12 * 0,1 m2 = 1,2 m2. Volume Le volume agrégé des unités de manutention filles détermine le volume de l'unité mère. Dans l'exemple, l'unité de manutention comporte 12 unités filles. Par conséquent, le volume de l'unité mère est de 12 * 0,01 m3 = 0,12 m3. |