| # Impression consultation des emplacements (tffam5430m000) Cette session permet d'imprimer l'emplacement d'une immobilisation. Vous pouvez imprimer un emplacement ou une plage d'emplacements à l'aide des codes Emplacement que vous avez indiqués dans les sessions Segment d'emplacement et segment (tffam5100m000) et Définition du format d'emplacement (tffam5210m000). Rubriques liées Définition des groupes Segment 1 Désigne l'emplacement physique d'une immobilisation. Un emplacement peut comprendre jusqu'à huit segments définissant chacun le site précis de l'immobilisation. Rubriques liées Utilisation des champs De et A Segment 1 Désigne l'emplacement physique d'une immobilisation. Un emplacement peut comprendre jusqu'à huit segments définissant chacun le site précis de l'immobilisation. Rubriques liées Utilisation des champs De et A Segment 2 Désigne l'emplacement physique d'une immobilisation. Un emplacement peut comprendre jusqu'à huit segments définissant chacun le site précis de l'immobilisation. Rubriques liées Utilisation des champs De et A Segment 2 Désigne l'emplacement physique d'une immobilisation. Un emplacement peut comprendre jusqu'à huit segments définissant chacun le site précis de l'immobilisation. Rubriques liées Utilisation des champs De et A Segment 3 Désigne l'emplacement physique d'une immobilisation. Un emplacement peut comprendre jusqu'à huit segments définissant chacun le site précis de l'immobilisation. Rubriques liées Utilisation des champs De et A Segment 3 Désigne l'emplacement physique d'une immobilisation. Un emplacement peut comprendre jusqu'à huit segments définissant chacun le site précis de l'immobilisation. Rubriques liées Utilisation des champs De et A Segment 4 Désigne l'emplacement physique d'une immobilisation. Un emplacement peut comprendre jusqu'à huit segments définissant chacun le site précis de l'immobilisation. Rubriques liées Utilisation des champs De et A Segment 4 Désigne l'emplacement physique d'une immobilisation. Un emplacement peut comprendre jusqu'à huit segments définissant chacun le site précis de l'immobilisation. Rubriques liées Utilisation des champs De et A Segment 5 Désigne l'emplacement physique d'une immobilisation. Un emplacement peut comprendre jusqu'à huit segments définissant chacun le site précis de l'immobilisation. Rubriques liées Utilisation des champs De et A Segment 5 Désigne l'emplacement physique d'une immobilisation. Un emplacement peut comprendre jusqu'à huit segments définissant chacun le site précis de l'immobilisation. Rubriques liées Utilisation des champs De et A Segment 6 Désigne l'emplacement physique d'une immobilisation. Un emplacement peut comprendre jusqu'à huit segments définissant chacun le site précis de l'immobilisation. Rubriques liées Utilisation des champs De et A Segment 6 Désigne l'emplacement physique d'une immobilisation. Un emplacement peut comprendre jusqu'à huit segments définissant chacun le site précis de l'immobilisation. Rubriques liées Utilisation des champs De et A Segment 7 Désigne l'emplacement physique d'une immobilisation. Un emplacement peut comprendre jusqu'à huit segments définissant chacun le site précis de l'immobilisation. Rubriques liées Utilisation des champs De et A Segment 7 Désigne l'emplacement physique d'une immobilisation. Un emplacement peut comprendre jusqu'à huit segments définissant chacun le site précis de l'immobilisation. Rubriques liées Utilisation des champs De et A Segment 8 Désigne l'emplacement physique d'une immobilisation. Un emplacement peut comprendre jusqu'à huit segments définissant chacun le site précis de l'immobilisation. Rubriques liées Utilisation des champs De et A Segment 8 Désigne l'emplacement physique d'une immobilisation. Un emplacement peut comprendre jusqu'à huit segments définissant chacun le site précis de l'immobilisation. Rubriques liées Utilisation des champs De et A |