| # Génération de clusters d'ordres de transport (fmfoc3200m000) Cette session permet de générer des clusters d'ordres de transport à partir de lignes d'ordre de transport. Un cluster d'ordre de transport comporte un en-tête et des lignes de cluster d'ordre de transport. Une ligne de cluster d'ordre de transport est l'identification d'une ligne d'ordre de transport affectée au cluster. Les lignes d'ordre de transport sont combinées en un cluster si certaines propriétés correspondent, par exemple les services des expéditions, les groupes de planification, les adresses de l'expéditeur et du destinataire, etc. Pour sélectionner les lignes d'ordre de transport à clustériser, vous devez indiquer les critères de sélection pour ces lignes dans cette session. Les lignes d'ordre de transport sont sélectionnées selon les critères indiqués dans les champs de la zone Plage de sélection de cette session. Rubriques liées Sous-traitance de clusters d'ordres de transport Mise en cluster Service des expéditions Service des expéditions lié aux ordres de transport des lignes d'ordre de transport à clustériser. Service des expéditions Description du service des expéditions lié aux ordres de transport des lignes d'ordre de transport à clustériser. Groupe de planification Groupe de planification lié aux lignes d'ordre de transport à clustériser. Groupe de planification Description du groupe de planification lié aux lignes d'ordre de transport à clustériser. Référence du cluster Description du cluster. Plage de sélection Ordre de transport Plage d'ordres de transport à laquelle appartiennent les lignes d'ordre de transport à clustériser. Les ordres de transport appartiennent à la combinaison service des expéditions/groupe de planification saisie précédemment. Pour clustériser les lignes d'un ordre de transport unique, saisissez le code d'identification de cet ordre dans les champs De et A. Pour sélectionner des ordres de transport qui ne s'insèrent pas dans une plage, par exemple les ordres 10002, 10883 et 52034, utilisez la commande Ordres spécifiques. Ordre de transport Plage d'ordres de transport à laquelle appartiennent les lignes d'ordre de transport à clustériser. Les ordres de transport appartiennent à la combinaison service des expéditions/groupe de planification saisie précédemment. Pour clustériser les lignes d'un ordre de transport unique, saisissez le code d'identification de cet ordre dans les champs De et A. Pour sélectionner des ordres de transport qui ne s'insèrent pas dans une plage, par exemple les ordres 10002, 10883 et 52034, utilisez la commande Ordres spécifiques. Numéro de ligne Plage de lignes d'ordre de transport appartenant aux ordres de transport indiqués dans les champs Ordre de transport De et A. Il n'est généralement nécessaire d'utiliser cette option que si vous avez saisi un numéro d'ordre de transport unique dans les champs Ordre de transport De et A. Numéro de ligne Plage de lignes d'ordre de transport appartenant aux ordres de transport indiqués dans les champs Ordre de transport De et A. Il n'est généralement nécessaire d'utiliser cette option que si vous avez saisi un numéro d'ordre de transport unique dans les champs Ordre de transport De et A. Grpe de moyens de transp. Plage de groupes de moyens de transport liés aux lignes d'ordre de transport à clustériser. Par exemple, si vous ne souhaitez pas sous-traiter toutes les marchandises appartenant à la plage d'ordres de transport précédemment saisie, mais uniquement des produits pétrochimiques à transporter par pétrolier et wagon-citerne, indiquez les groupes de moyens de transport appropriés définis par l'utilisateur. Grpe de moyens de transp. Plage de groupes de moyens de transport liés aux lignes d'ordre de transport à clustériser. Par exemple, si vous ne souhaitez pas sous-traiter toutes les marchandises appartenant à la plage d'ordres de transport précédemment saisie, mais uniquement des produits pétrochimiques à transporter par pétrolier et wagon-citerne, indiquez les groupes de moyens de transport appropriés définis par l'utilisateur. Combinaison moyens transp. Solution associant plusieurs types de véhicules et/ou moyens de transport pour transporter un chargement. Si une combinaison de moyens de transport comporte plusieurs moyens de transport, Transport peut créer des chargements utilisant chacun plusieurs moyens de transport. Les combinaisons de moyens de transport servent aussi à la clustérisation des ordres de transport. Une combinaison de moyens de transport affiche l'ensemble des moyens de transport utilisés pour transporter les produits répertoriés dans un cluster d'ordres de transport. Combinaison moyens transp. Solution associant plusieurs types de véhicules et/ou moyens de transport pour transporter un chargement. Si une combinaison de moyens de transport comporte plusieurs moyens de transport, Transport peut créer des chargements utilisant chacun plusieurs moyens de transport. Les combinaisons de moyens de transport servent aussi à la clustérisation des ordres de transport. Une combinaison de moyens de transport affiche l'ensemble des moyens de transport utilisés pour transporter les produits répertoriés dans un cluster d'ordres de transport. Type de transport Plage de types de transport liés aux lignes d'ordre de transport à clustériser. Par exemple, si vous ne souhaitez pas sous-traiter toutes les marchandises appartenant à la plage d'ordres de transport précédemment saisie, mais uniquement les produits nécessitant des conditions de transport particulières, indiquez la plage de types de transport appropriée. Type de transport Plage de types de transport liés aux lignes d'ordre de transport à clustériser. Par exemple, si vous ne souhaitez pas sous-traiter toutes les marchandises appartenant à la plage d'ordres de transport précédemment saisie, mais uniquement les produits nécessitant des conditions de transport particulières, indiquez la plage de types de transport appropriée. Date de chargement planifiée Plage de dates de chargement planifiées pour les ordres de transport. Les ordres de transport compris dans la plage d'ordres définie seront sélectionnés si leur date de chargement planifiées appartient à la plage de dates saisie dans ces champs. Date de chargement planifiée Plage de dates de chargement planifiées pour les ordres de transport. Les ordres de transport compris dans la plage d'ordres définie seront sélectionnés si leur date de chargement planifiées appartient à la plage de dates saisie dans ces champs. Date de déchargement planifiée Plage de dates de déchargement planifiées pour les ordres de transport. Seront sélectionnés dans la plage d'ordres de transport précédemment saisie les ordres dont les dates de déchargement planifiées sont comprises dans la plage de dates définie dans ce champ. Date de déchargement planifiée Plage de dates de déchargement planifiées pour les ordres de transport. Seront sélectionnés dans la plage d'ordres de transport précédemment saisie les ordres dont les dates de déchargement planifiées sont comprises dans la plage de dates définie dans ce champ. Critère de sélection du transporteur/LSP Critère de sélection du transporteur/LSP Les critères de sélection du transporteur sont utilisés pour choisir le meilleur transporteur pour le cluster d'ordre de transport. La valeur par défaut de ce champ est définie dans la session Paramètres de planification du transport (fmlbd0100m000). Valeurs possibles Options Màj clusters ordres transport pour lignes ordre déjà clustérisées Si cette case est cochée, les frais de transport sont recalculés et les transporteurs sont sélectionnés pour tous les clusters d'ordres de transport existants dont le statut est Clustérisé et Réel. Ce paramètre est particulièrement utile pour les clusters pour lesquels aucun transporteur approprié n'a encore été trouvé. Calculer les coûts supplémentaires Si cette case est cochée, des frais supplémentaires sont calculés si des frais supplémentaires s'appliquent à l'un ou l'autre des ordres de transport de la plage sélectionnée. Pour plus d'informations, reportez-vous à Attribution de coûts supplémentaires. Imprimer à périphérique prédéfini Si cette case est cochée, Infor LN sélectionne le périphérique par défaut défini pour le profil utilisateur pour imprimer le rapport. Remarque Par défaut, ce champ est coché par Infor LN Impression Etats Si cette case est cochée, un rapport d'erreurs/de traitement est imprimé pour le processus de clustérisation. Combinaison exé. cmdes et clusters Combinaison exé. cmdes et clusters Intervalle auquel Infor LN combine les lignes du plan d'exécution des commandes en un cluster d'ordres de transport. Plusieurs options de combinaison des lignes du plan d'exécution des commandes sont disponibles : Par date/heure exacte d'expédition: les commandes à exécuter sont combinées en une expédition pour la date d'expédition exacte ; sinon de nouvelles expéditions sont créées. Pour date d'expédition: les commandes à exécuter prévues pour le même jour d'expédition (entre 0:00 heure et 24:00 heures) sont combinée en une expédition ; sinon de nouvelles expéditions sont créées. Jusqu'à la date de chargement incluse: toutes les commandes à exécuter avec une date d'expédition correspondant aux valeurs indiquées dans la plage de champs Date de chargement planifiée sont combinées. Les champs De et A permettent de définir les plages suivantes : Date de chargement planifiée dans cette session. Date d'expédition dans tolérance: toutes les commandes à exécuter pour lesquelles la prochaine date d'expédition est comprise dans la plage de tolérance sont combinées. Par exemple, si l'exécution de commandes numéro 1 est à 10:00 heures et que la tolérance indiquée est de 2 heures, Infor LN combine toutes les exécutions de commandes se situant entre 8:00 heures et 12:00 heures. Une exécution de commandes à 13:00 heures est planifiée dans une autre expédition. Rubriques liées Intégration avec la Planification d'exécution des commandes Plans d'exécution des commandes - Intégration de l'application ICM (Inventory Control Manager) avec Infor LN Tolérances Intervalle de temps dont la date de début est la date d'expédition de la ligne du plan d'exécution des commandes à partir de laquelle les lignes de plan d'exécution sont combinées en un cluster d'ordres de transport. Vous pouvez changer l'unité de temps qui apparaît dans ce champ en sélectionnant l'unité de mesure. Remarque Le champ n'est activé que si vous sélectionnez l'option Date d'expédition dans tolérance en fonction de laquelle les lignes de plan d'exécution sont combinées en un cluster d'ordres de transport. Rubriques liées Intégration avec la Planification d'exécution des commandes Plans d'exécution des commandes - Intégration de l'application ICM (Inventory Control Manager) avec Infor LN Tolérances Unité dans laquelle est exprimé l'intervalle de tolérance. Rubriques liées Intégration avec la Planification d'exécution des commandes Plans d'exécution des commandes - Intégration de l'application ICM (Inventory Control Manager) avec Infor LN Générer Après avoir saisi les critères de sélection des ordres de transport et sélectionné les options de clustérisation recommandées, cliquez sur cette commande pour démarrer le processus de clustérisation par lot des ordres de transport. Les lignes d'ordre de transport répondant à ces critères sont ensuite groupées en clusters, en fonction des propriétés qui correspondent. Par exemple, si vous sélectionnez dans cette session des lignes d'ordre de transport liées à un service des expéditions, un groupe de planification ou un groupe de moyens de transport spécifique, les lignes d'ordre de transport qui correspondent à ces propriétés sont groupées en clusters dont les adresses, les plages horaires, les transporteurs, etc., correspondent. Ordres spécifiques Pour sélectionner des ordres de transport qui ne s'insèrent pas dans une plage, par exemple les ordres 10002, 10883 et 52034, utilisez cette commande pour accéder à la session Sélection d'un ordre spécifique (fmfoc2800m000). Réinit. sélection Cliquez sur cette commande pour réinitialiser votre sélection. Lorsque vous cliquez sur cette commande, la sélection précédente apparaît. |