| # Type de traitement des unités de manutention Supprimer L'unité de manutention mère prend le statut Fermé lorsque sa dernière unité enfant est transférée à un autre emplacement. Prendre L'unité de manutention mère est prise avec la dernière unité enfant lorsque celle-ci est transférée à un autre emplacement. Laisser L'unité de manutention mère est laissée et prend le statut Inactif lorsque la dernière unité enfant est transférée à un autre emplacement. |