| # Repères topographiques par nomenclature (tibom0120m000) Cette session permet de lier des repères topographiques à une ligne de nomenclature. Pour lancer cette session, sélectionnez une ligne de nomenclature dans la session Nomenclature (tibom1110m000), puis cliquez sur Repères topographiques par nomenclature dans la barre d'outils ou dans le menu approprié. Cliquez sur Nouveau dans cette session pour sélectionner des repères topographiques. Vous pouvez utiliser la fonction Zoom dans le champ Repère topographique pour accéder aux sessions suivantes et sélectionner des repères topographiques : Cliquez sur Nouveau dans cette session pour sélectionner des repères topographiques. Dans le champ Repère topographique vous pouvez utiliser la fonction Zoom pour accéder à la session Repères topographiques par article (tcibd0120m000) et effectuer votre sélection. Si vous n'avez pas déjà défini de repères topographiques par article, dans la session Repères topographiques par article (tcibd0120m000), vous pouvez utiliser la fonction Zoom pour accéder à la session Repères topographiques (tcmcs0190m000) et effectuer votre sélection. Un repère topographique peut s'appliquer à un ou plusieurs articles de la ligne de nomenclature. Utilisez le champ Quantité de cette session pour indiquer le nombre d'articles de la ligne de nomenclature auxquels le repère topographique s'applique. Rubriques liées Présentation des repères topographiques Procédure de liaison des repères topographiques dans la nomenclature Article fabriqué Article fabriqué dans Fabrication. Une nomenclature décrit la structure de l'article. Position Numéro de position de la ligne de nomenclature. Quantité nette Nombre d'articles de la ligne de nomenclature nécessaires à la fabrication du produit fini. Repère topographique Indique l'emplacement de chaque composant d'un article, par exemple la position d'un composant électronique sur une carte de circuits imprimés. Les repères topographiques sont fréquemment utilisés en électronique et peuvent être générés à partir d'un poste de CAO. Rubriques liées Présentation des repères topographiques Description. Description du repère topographique. Il peut s'agir, par exemple, d'un code indiquant l'emplacement auquel le composant article doit être monté. Quantité Nombre d'articles de la ligne de nomenclature auxquels le repère topographique s'applique. Un repère topographique peut s'appliquer à un ou plusieurs articles de la ligne de nomenclature. Rubriques liées Présentation des repères topographiques Procédure de liaison des repères topographiques dans la nomenclature |