| # Contrôle qualité d'ordre (qmptc1620m000) Cette session permet de lier les ordres de contrôle qualité aux contrôles qualité d'ordres. Origine Module ou application intégré(e) auquel un ordre (de contrôle qualité) est lié. Ordre d'origine Numéro d'ordre de l'origine du contrôle qualité. Ligne d'ordre d'origine Numéro de position de l'ordre auquel l'ordre de contrôle est lié. Il peut s'agir du numéro de position de la ligne de commande client, du numéro de position de la ligne de commande fournisseur ou du numéro de position dans la nomenclature. Ordre d'origine Numéro de séquence de l'ordre de contrôle qualité, qui est fonction des caractéristiques testées sur les différents échantillons. Opération Code Opération. Contrôle Lignes d'ordre de contrôle qualité générées pour un ordre de contrôle qualité donné. Cette ligne correspondant aux caractéristiques gérées pour les groupes de tests liés à la procédure de test standard. Ligne de contrôle Numéro de séquence du contrôle qualité effectué. Statut. Statut actuel de l'ordre de contrôle qualité. Unité de manutention Unité de manutention. Données logistiques Tiers Code unique du tiers. Description. Description ou nom du code. Article Article associé à l'ordre de contrôle qualité. Description. Description ou nom du code. Révision de la référence d'étude Version ou version révisée d'une référence d'étude ou d'un article avec gestion des révisions. Il peut exister plusieurs révisions d'une même référence d'étude. Remarque Remarque : Infor LN vous permet de définir des règles d'échantillonnage et des combinaisons de test pour le Révision de la référence d'étude indiqué. Rubriques liées Révision de la référence d'étude Description. Description ou nom du code. Numéro d'évolution Code lié à un produit fini à des fins d'identification et qui peut représenter la ou les variantes du produit fini standard. Vous pouvez lier un numéro d'évolution à des articles fabriqués ou achetés. Remarque Infor LN vous permet de définir des règles d'échantillonnage et des combinaisons de test pour le Numéro d'évolution indiqué. Rubriques liées Numéros d'évolution Description. Description ou nom du code. Magasin Code Magasin qui sert d'identificateur. Description. Description ou nom du code. Emplacement Endroit de la zone de test où s'effectue le test. Quantité d'ordre Quantité d'ordre. Unité Unité dans laquelle le stock d’un article est enregistré, par exemple pièce, kilogramme, boîte de 12 ou mètre. Date des stocks Date affectée à l'article lors de son stockage. Quantités acceptées Proposé Quantité qui sera acceptée, telle qu'elle a été recommandée par l'application Qualité, et exprimée dans l'unité de stock. Il s'agit du total de toutes les quantités d'échantillons qui ont subi les tests avec succès. Unité Unité dans laquelle le stock d’un article est enregistré, par exemple pièce, kilogramme, boîte de 12 ou mètre. Réel Quantité réelle acceptée, exprimée dans l'unité de l'ordre. La quantité réelle peut être ajustée jusqu'à la fermeture de l'ordre de contrôle qualité. Unité Unité dans laquelle le stock d’un article est enregistré, par exemple pièce, kilogramme, boîte de 12 ou mètre. Quantités rejetées Proposé Quantité recommandée par Infor LN. Unité Unité dans laquelle le stock d’un article est enregistré, par exemple pièce, kilogramme, boîte de 12 ou mètre. Réel Quantité réelle rejetée, exprimée dans l'unité de l'ordre. La quantité réelle peut être ajustée jusqu'à la fermeture de l'ordre de contrôle qualité. Unité Unité dans laquelle le stock d’un article est enregistré, par exemple pièce, kilogramme, boîte de 12 ou mètre. Quantités détruites Proposé Quantité totale détruite durant un test destructif, exprimée dans l'unité de l'ordre. La quantité détruite est égale à la taille d'échantillon des ordres de contrôle qualité qui sont testés au moyen de tests destructifs. La quantité détruite n'a aucun impact sur les quantités acceptées ou rejetées. Infor LN ne calcule que la quantité détruite selon le test. Unité Unité dans laquelle le stock d’un article est enregistré, par exemple pièce, kilogramme, boîte de 12 ou mètre. |