| # Instruments (qmptc0108m000) Cette session permet affiche les instruments qui seront employés en vue de tester les articles pour différentes caractéristiques. La session de détails vous permet de créer et/ou de gérer des instruments. Rubriques liées Données de base, gestion du contrôle qualité Instrument Outil utilisé pendant les tests de qualité pour mesurer des caractéristiques données d'un article. Exemple
instrument | acidimètre
Caractéristique | Valeur du pH
N° instrument Numéro d'instrument utilisable pour effectuer le suivi de ce dernier. Description. Description ou nom du code. Groupe d'instruments Code du groupe d'instruments. Groupe d'instruments ayant les mêmes caractéristiques. Zone de test Emplacement physique où s'effectue le test. Qualification Compétence spécifique ou expertise technique dont un ingénieur doit disposer pour accomplir ses tâches. Par exemple, des connaissances en électricité, la connaissance d'un équipement particulier, etc. Plus petite unité de quantité mesurable Unité dans laquelle la plus petite valeur mesurable est exprimée. L'unité physique de la plus petite unité mesurable doit être la même que l'unité de caractéristique de la caractéristique pour laquelle cet instrument est employé. Exemple Une jauge micrométrique à vis. Une auge micrométrique à vis permet de mesurer avec une exactitude de 10 micromètres. Ainsi, il est possible d'entrer micromètre dans le champ Plus petite unité de quantité mesurable et 10 dans le champ Plus petite quantité mesurable. Plus petite quantité mesurable Degré d'exactitude auquel l'instrument peut mesurer. Exemple Une jauge micrométrique à vis. Une auge micrométrique à vis permet de mesurer avec une exactitude de 10 micromètres. Ainsi, vous pouvez entrer micromètre dans le champ Plus petite unité de quantité mesurable et 10 dans le champ Plus petite quantité mesurable. Type d'intervalle Intervalle compris entre un étalonnage et le suivant. L'intervalle indique à quel moment sera effectué le prochain étalonnage : après n jours ou n utilisations. Intervalle [jours/nombre d'utilisations] Indique à quel moment l'étalonnage intervient. Si vous avez entré Intervalle dans le champ Type d'intervalle, saisissez le nombre de jours. Si vous avez indiqué Nombre d'utilisations dans le champ Type d'intervalle, saisissez le nombre de fois où vous comptez utiliser le calibrage. Bloqué pour étalonnage Si cette case est cochée, vous bloquez l'instrument à des fins d'étalonnage. Un instrument bloqué ne peut pas être employé pour les contrôles. Un instrument est automatiquement bloqué quand il est sélectionné pour l'étalonnage dans la session Etalonnage des instruments (qmptc3201m000). Aucune donnée d'étalonnage ne peut être gérée quand l'instrument est bloqué. L'instrument peut être débloqué dans la session Dates d'étalonnage d'instrument (qmptc3202m000). Date du dernier étalonnage Dernière fois que l'instrument a été étalonné. Date du prochain étalonnage Prochaine fois que l'instrument sera étalonné. Ce champ n'est applicable que si vous avez saisi Intervalle dans le champ Type d'intervalle. Date du prochain étalonnage = Date du dernier étalonnage+ Intervalle [jours/nombre d'utilisations] ou Date du prochain étalonnage = date courante + Intervalle [jours/nombre d'utilisations]+ Prochain étalonnage [nombre d'utilisations] Indique le nombre de fois que l'instrument peut être employé avant le prochain étalonnage. Ce champ n'est applicable que si vous avez saisi Nombre d'utilisations dans le champ Type d'intervalle. Prochain étalonnage [nombre d'utilisations] = intervalle - Nombre réel d'utilisations Nombre réel d'utilisations Nombre de fois ou nombre de jours où l'instrument est utilisé à des fins de test depuis le dernier étalonnage. Remarque La valeur de ce champ dépend des paramètres des sessions suivantes : Données de test d'ordre de contrôle qualité (qmptc1115m000) et Dates d'étalonnage d'instrument (qmptc3202m000). Echantillon de données de test par numéro de série (qmptc1116m000). |