| # Calcul d'après les tables de normes Les chiffres de la table des normes sont obtenus par interpolation. Exemple Il existe des normes horaires pour le perçage. Ces temps varient selon l'épaisseur de la planche et le diamètre du trou (voir la table suivante).
| Diamètre de trou en mm | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Diamètre de plaque en mm |  |  |  |  |  |
1 |  | 0.500 | 1.000 | 1.500 | 2.000 | 2.500
10 |  | 0.800 | 1.600 | 2.400 | 3.200 | 4.000
25 |  | 1.200 | 2.300 | 3.400 | 4.500 | 5.600
Pour entrer le temps d'exécution et la cadence de production d'une opération, effectuez un zoom vers la session Calcul de la norme horaire (tirou0230m000) afin de calculer la valeur appropriée. Dans cet exemple, la table des normes, l'épaisseur de la plaque et le diamètre du trou doivent être spécifiés. Les deux dernières valeurs peuvent être, par exemple, 12 et 3,6 mm. Infor LN calcule alors la norme horaire appropriée par interpolation.
| Diamètre de trou en mm | 3 | 3,6 | 4 |
Epaisseur de plaque en mm |  | 10 | 2.400 | ... | 3.200
12 |  | ... | ... | ... |