| # Stampa struttura prodotto assemblaggio (tiapl2400m000) Utilizzare questa sessione per stampare i dati definiti nella sessione Articolo configurabile - Linea di assemblaggio (tiapl2500m000). Argomenti correlati Pianificazione assemblaggio - Panoramica Articolo L'intervallo di articoli per cui si desidera stampare i dati. Linea di assemblaggio L'intervallo di linee di assemblaggio per cui si desidera stampare i dati. Configurazione Specificare se si desidera stampare la configurazione standard, tutte le configurazioni oppure solo un codice identificativo di configurazione specifico. Codice identificativo di configurazione Numero di riferimento, ad esempio una riga di ordine di vendita o una riga di deliverable di progetto, utilizzato per la creazione di modelli di scostamento relativi a un articolo con identificatore di configurazione. Stampa distinta base generica (APL) Se la casella di controllo è selezionata, viene stampata la distinta base generica definita nella sessione Distinta base generica (tiapl2510m000) in Pianificazione assemblaggio. Stampa distinta base generica (PCF) Se la casella di controllo è selezionata, viene stampata la distinta base generica definita nella sessione Distinte base generiche (tipcf3110m000) in Configurazione prodotti. Verifica validità componenti Se la casella di controllo è selezionata, vengono stampate solo le righe distinta base (componenti) valide in base alle date di validità e alle date di scadenza. Data verifica La data per cui viene verificata la validità delle righe distinta base. Stampa testi distinta base Se la casella di controllo è selezionata, vengono stampati anche i testi della distinta base. Vincoli Se la casella di controllo è selezionata, vengono stampati anche i vincoli impostati nella distinta base generica definita in Configurazione prodotti. Operazioni e comp. assemblaggio Se la casella di controllo è selezionata, vengono stampati anche i componenti di assemblaggio e le operazioni. Se si imposta il campo Configurazione su Specifico, è possibile specificare il codice identificativo di configurazione per cui queste informazioni devono essere stampate. Stampa Avvia la stampa. |