| # Impostazione dello scarico a consuntivo Di seguito vengono illustrate le impostazioni dei parametri che controllano lo scarico a consuntivo. Sono stati definiti i seguenti articoli: OROLOGIO PERNO L'articolo PERNO viene utilizzato come componente per l'articolo OROLOGIO in un'attività definita ASSEMBLA. Scarico a consuntivo dei materiali Per impostare gli articoli per lo scarico a consuntivo, nella sessione Articoli - Produzione (tiipd0101m000) effettuare le seguenti operazioni: Selezionare la casella di controllo Scarica a consuntivo se materiale per l'articolo PERNO. Selezionare la casella di controllo Scarica materiali a consuntivo per l'articolo OROLOGIO. Quando si crea un ordine di produzione, queste caselle di controllo consentono di determinare le impostazioni predefinite dei seguenti elementi: Casella di controllo Scarica materiali a consuntivo della sessione Materiali stimati (ticst0101m000) (per l'articolo PERNO) Casella di controllo Scarica materiali a consuntivo della sessione Ordini di produzione (tisfc0101s000) È possibile modificare queste caselle di controllo per un particolare ordine di produzione. LN esegue lo scarico a consuntivo del materiale solo se entrambe le caselle sono selezionate. Se si deseleziona la casella di controllo Scarica materiali a consuntivo, LN deseleziona le caselle di controllo Scarica materiali a consuntivo per tutti i materiali. Scarico a consuntivo delle ore Per impostare gli articoli per lo scarico a consuntivo delle ore, effettuare le seguenti operazioni: Selezionare la casella di controllo Scarico a consuntivo per l'attività ASSEMBLA nella sessione Relazioni attività (tirou0104m000). Selezionare la casella di controllo Scarica ore a consuntivo per l'articolo OROLOGIO nella sessione Articoli - Produzione (tiipd0101m000). Quando si definisce un'operazione per l'attività ASSEMBLA, la casella di controllo Scarico a consuntivo della sessione Relazioni attività (tirou0104m000) determina l'impostazione predefinita della casella di controllo Scarico a consuntivo della sessione Operazioni ciclo di produzione (tirou1102m000). Quando si crea un ordine di produzione, LN imposta i valori predefiniti nel modo indicato di seguito: La casella di controllo Scarico a consuntivo della sessione Operazioni ciclo di produzione (tirou1102m000) determina l'impostazione predefinita della casella di controllo Scarica ore a consuntivo della sessione Pianificazione produzione (tisfc0110m000). La casella di controllo Scarica ore a consuntivo della sessione Articoli - Produzione (tiipd0101m000) determina l'impostazione predefinita della casella di controllo Scarica ore a consuntivo della sessione Ordini di produzione (tisfc0101s000). È possibile modificare queste caselle di controllo per un particolare ordine di produzione. LN esegue lo scarico a consuntivo delle ore solo se entrambe le caselle sono selezionate. Se si deseleziona la casella di controllo Scarica ore a consuntivo, LN deseleziona le caselle di controllo Scarica ore a consuntivo per tutte le operazioni. Per eseguire lo scarico a consuntivo delle ore, è inoltre necessario effettuare le seguenti operazioni: Immettere un valore nel campo Impiegato Scarico a consuntivo della sessione Centri di lavoro (tirou0101m000). Immettere un valore nel campo Tipo di manodopera della sessione Parametri Gestione reparto produzione (tisfc0100s000) per stabilire se le ore di lavoro vengono addebitate come normali o straordinarie. Articoli con numero di serie Lo scarico a consuntivo degli articoli con numero di serie può essere effettuato soltanto se nella sessione di dettagli Articoli - Magazzino (whwmd4500m000) la casella di controllo Numeri di serie in scorte è deselezionata e se il campo Registra prelievo articoli con numero di serie da produzione è impostato su Sì. In tutti gli altri casi non è possibile scaricare a consuntivo articoli con numero di serie. Se l'articolo con numero di serie viene gestito per lotti, il lotto a partire dal quale viene effettuato lo scarico a consuntivo dell'articolo è basato sul metodo di uscita ( Last In First Out (LIFO), First In First Out (FIFO)) definito nella sessione di dettagli Articoli - Magazzino (whwmd4500m000). Varie Nella sessione Parametri Gestione reparto produzione (tisfc0100s000) effettuare le seguenti operazioni: Selezionare un metodo di scarico a consuntivo per determinare il livello di interazione utente nella procedura corrispondente. Selezionare le periferiche per lo scarico a consuntivo dei materiali e i report delle ore. Argomenti correlati Procedura relativa allo scarico a consuntivo Scarico a consuntivo |