| # Cicli di produzione con struttura a rete Un ciclo di produzione semplice prevede soltanto operazioni ordinate in sequenza. Un ciclo di produzione con struttura a rete può contenere operazioni ordinate in sequenza e operazioni parallele. LN consente di definire operazioni parallele nei tre modi seguenti: Manualmente, nella sessione Relazioni operazione per Ordine (tisfc1102m000). Inserendo componenti fantasma per cui è stato definito un ciclo di produzione. Definendo operazioni parallele nella sessione Operazioni ciclo di produzione (tirou1102m000) o Ciclo di produzione generico (tipcf3120m000). Nota Sono supportati solo i cicli di produzione con struttura a rete convergenti: due operazioni possono avere un'operazione successiva comune, ma non un'operazione precedente comune. Ciascun ciclo di produzione con struttura a rete prevede un'operazione finale. Definizione manuale di operazioni parallele Per definire manualmente operazioni parallele durante la pianificazione di ordini di produzione, effettuare le seguenti operazioni: Creare un ordine di produzione con un ciclo di produzione ordinato in sequenza. Avviare la sessione Relazioni operazione per Ordine (tisfc1102m000). Per ciascuna operazione immettere il numero dell'operazione successiva nel campo Operazione successiva. Immettere 0 per l'operazione finale dell'ordine di produzione. Definizione di operazioni parallele mediante componenti fantasma Per definire un ciclo di produzione con un ramo secondario che si inserisce a circa metà del ciclo di produzione principale, effettuare le seguenti operazioni: Definire un articolo fantasma che rappresenta l'assemblato intermedio creato nel ramo secondario del ciclo di produzione. Definire il ciclo di produzione dell'articolo fantasma, corrispondente al ramo secondario. Aggiungere l'articolo fantasma alla distinta base (BOM) dell'articolo principale. Nella sessione Distinta base (tibom1110m000) collegare l'articolo fantasma all'operazione che segue il ramo secondario del ciclo di produzione. In alternativa, è possibile collegare l'articolo fantasma a un'operazione specifica per ciascun ciclo di produzione nella sessione Riga distinta base - Relazioni materiale-ciclo di produzione (tibom0140m000). LN connette il ciclo di produzione dell'articolo fantasma al ciclo di produzione dell'articolo principale immediatamente prima dell'operazione dell'articolo principale collegata all'articolo fantasma. Per ulteriori informazioni, vedere Esempio di ciclo di produzione con struttura a rete. Per collegare un'operazione a un articolo fantasma per un ordine di produzione specifico, nella sessione Materiali stimati (ticst0101m000) specificare tale operazione nel campo Operazione. Per un esempio, vedere Esempio di ciclo di produzione con struttura a rete. Definizione di operazioni parallele in un ciclo di produzione Se la casella di controllo Consenti operazioni parallele nel ciclo di produzione della sessione Parametri Ciclo di produzione (tirou0100m000) è selezionata, è possibile definire operazioni parallele in un ciclo di produzione nella sessione Operazioni ciclo di produzione (tirou1102m000). Per definire operazioni parallele in un ciclo di produzione, effettuare le seguenti operazioni: Prima di immettere le operazioni, ordinare approssimativamente le operazioni dalla prima all'ultima. Verificare che nessuna operazione sia seguita da un'operazione che deve essere eseguita prima. Avviare la sessione Operazioni ciclo di produzione (tirou1102m000). Definire tutte le operazioni del ciclo di produzione. Lasciare inizialmente il valore predefinito 0 (zero) nel campo Operazione successiva. Per ciascuna operazione, immettere l'operazione da eseguire successivamente nel campo Operazione successiva. Il numero dell'operazione successiva deve essere maggiore del numero dell'operazione corrente. L'operazione 40, ad esempio, non può essere successiva all'operazione 50. Per l'operazione finale immettere 0 (zero) nel campo Operazione successiva. Dopo aver completato il ciclo di produzione, è necessario convalidarlo e correggere gli eventuali errori. Per convalidare il ciclo di produzione, scegliere Convalida sequenza dal menu appropriato. Nota Quando si crea un ordine di produzione, LN convalida il ciclo di produzione e interrompe il processo in presenza di errori. Definizione di operazioni parallele in un ciclo di produzione generico La procedura per definire operazioni parallele in un ciclo di produzione generico è pressoché la stessa dei cicli di produzione standard. Al posto della sessione Operazioni ciclo di produzione (tirou1102m000), è tuttavia necessario utilizzare la sessione Ciclo di produzione generico (tipcf3120m000). Attenzione! Se nel campo Operazione successiva è stata specificata un'operazione che viene ignorata per una particolare variante di prodotto, LN non sostituisce automaticamente tale operazione con quella corretta. Anziché l'operazione che segue quella ignorata, LN seleziona l'operazione con il numero successivo più alto. Dopo che LN ha generato il ciclo di produzione per la variante di prodotto, è necessario correggere la sequenza di operazioni per l'articolo personalizzato o l'articolo standard configurato nella sessione Operazioni ciclo di produzione (tirou1102m000). Argomenti correlati Articoli fantasma Aggiunta ed esplosione di fantasmi in un ordine di produzione Esempio di ciclo di produzione con struttura a rete Rinumerazione di operazioni fantasma Collegamento di materiali a operazioni |