| # Distinte base di progettazione Una distinta base di progettazione descrive le relazioni dei componenti con i relativi articoli padre, in modo analogo a una distinta base di produzione. La differenza principale tra una distinta base di progettazione e una distinta base di produzione è che, anziché considerare gli elementi validi in diverse date in base al numero di sequenza, le distinte base di progettazione utilizzano diverse revisioni degli elementi di progettazione. Copia di una distinta base di progettazione Sono disponibili tre metodi per copiare una distinta base di progettazione a livello singolo in una distinta base di produzione a livello singolo: Tutte le righe disponibili. Tutte le righe distinta base di produzione scadono e vengono sostituite da righe distinta base di progettazione e di altro tipo. Per righe di altro tipo si intendono righe distinta base di produzione non di progetto che vengono copiate in un progetto. Vedere il metodo di copia Copia art. non progetto in art. progetto. Solo posizioni corrispondenti. Le righe di una distinta base di produzione i cui numeri corrispondono a quelli della distinta base di progettazione vengono sostituite dalle righe distinta base di progettazione e da quelle di altro tipo corrispondenti. Le altre righe della distinta base di produzione rimangono invariate. Posizioni corrispondenti e collegate. Le righe distinta base di produzione i cui numeri corrispondono a quelli delle righe distinta base di progettazione, unitamente alle righe prive di corrispondenze ma che sono state create da precedenti azioni di finalizzazione eseguite sui dati di progettazione (la casella di controllo Collegamento a EDM nella sessione Distinta base (tibom1110m000) è selezionata), vengono sostituite dalle righe distinta base di progettazione e da quelle di altro tipo. Le altre righe derivate dalla distinta base di produzione rimangono invariate. Queste righe invariate non sono correlate alla progettazione. Un esempio di questo tipo di righe è costituito dai materiali di imballaggio. In tal modo, è possibile operare una netta distinzione nelle distinte base di produzione tra i componenti di progettazione e i componenti logistici non correlati alla progettazione. Se la distinta base di progettazione viene copiata nella distinta base di produzione, la data di scadenza dei componenti della distinta base di produzione viene inserita automaticamente in presenza delle seguenti date: La data di validità della revisione dell'elemento di progettazione padre incluso nella distinta base di progettazione. La data di validità della riga distinta base di produzione se la scadenza è successiva. La scadenza della data di validità della riga distinta base di produzione è successiva a quella della riga distinta base di progettazione nei seguenti casi: Una riga viene rimossa dalla distinta base di produzione. Una riga viene sostituita da una riga distinta base di progettazione e la casella di controllo Storico distinte base di produzione della sessione Parametri Gestione dati progettazione (tiedm0100m000) è selezionata. Per includere la riga distinta base di progettazione, nella distinta base di produzione viene creato un nuovo numero di serie. Determinazione dei dati di copia della distinta base di progettazione Quando si copia una riga distinta base di progettazione in una distinta base di produzione utilizzando la sessione Dati copia BOM di progettazione (tiedm1120m000), LN copia i valori predefiniti nella nuova distinta base dai seguenti campi della distinta base di progettazione: Metodo di copia distinta base di progettazione Ad articolo Categoria articolo Un elemento padre di una distinta base di progettazione corrisponde a una particolare revisione di un elemento di progettazione. I componenti possono essere articoli o elementi di progettazione. Quando si copia un componente da una distinta base di progettazione in una distinta base di produzione, è possibile utilizzare la sessione Dati copia BOM di progettazione (tiedm1120m000) per definire uno dei seguenti metodi di copia: Nessuna copia. I componenti non vengono copiati. Ciò si verifica nelle seguenti circostanze: Le unità di misura dei componenti nei campi Componente e Ad articolo non corrispondono. Non è presente una revisione rilasciata valida dell'elemento di progettazione. Il componente nella distinta base di progettazione non corrisponde a un elemento di progettazione fisico. Un articolo di progetto viene copiato in un altro articolo di progetto per il quale non è disponibile alcuna relazione con l'articolo o con il progetto. Copia elemento progettazione in articolo. Copia l'elemento di progettazione in un articolo e la riga distinta base di progettazione pertinente nella riga distinta base di produzione. Copia art. non progetto in art. progetto. Non copia un elemento di progettazione o una distinta base di progettazione, ma un articolo non di progetto in un articolo di progetto, ovvero un articolo standard in un articolo personalizzato. Copia inoltre la distinta base e il ciclo di produzione dell'articolo non di progetto in quelli dell'articolo di progetto. Solo da BOM prog. a BOM prod. rep. prod.. Copia una sola riga dalla distinta base di progettazione in quella di produzione. Scelta del metodo di copia Il componente di origine è un articolo di progetto, ovvero è un progetto definito nel primo segmento del codice articolo? sì -> 3 no -> 2 Il componente di destinazione è un articolo di progetto? sì: selezionare il metodo di copia Copia art. non progetto in art. progetto no -> 4 Esiste una relazione con lo stesso progetto? sì: selezionare il metodo di copia Solo da BOM prog. a BOM prod. rep. prod. no -> 4 Esiste una relazione con l'articolo di destinazione? sì -> 5 no: Nessuna copia L'articolo è già presente? sì: selezionare il metodo di copia Solo da BOM prog. a BOM prod. rep. prod. no: selezionare il metodo di copia Copia elemento progettazione in articolo Relazioni Quando si ricercano degli articoli utilizzando le relazioni definite nella sessione Revisione elemento di progettazione (tiedm1100m000), LN si attiene alle seguenti regole: Quando i dati vengono copiati in un progetto, le relazioni con gli articoli di progetto hanno priorità su quelle con gli articoli non di progetto. Quando i dati non vengono copiati in un progetto, sono valide solo le relazioni con gli articoli non di progetto. Quando si ricercano le relazioni, sono valide le seguenti priorità: le relazioni create tramite la copia o utilizzate in fase di copia da una distinta base di progettazione hanno priorità sulle relazioni create tramite la copia o utilizzate in fase di copia di un elemento di progettazione in un articolo. Le relazioni create tramite la copia o utilizzate in fase di copia di un elemento di progettazione in un articolo hanno priorità sulle relazioni non utilizzate durante la copia. Argomenti correlati Struttura di una distinta base a livello singolo Riepilogo di Gestione dati progettazione (EDM) Elementi di progettazione Copia degli elementi di progettazione negli articoli Modifica delle distinte base di progettazione - Procedura automatica Finalizzazione dei dati di progettazione |