| # Ispezioni standard Nelle ispezioni standard sono contenuti gli ordini di ispezione utilizzati per strutturare l'ispezione di prodotti acquistati, prodotti o venduti. Nel caso di prodotti immagazzinati nelle scorte, viene utilizzato un ordine di ispezione magazzinaggio anziché un ordine standard. Per l'esecuzione di ispezioni standard, tenere presente quanto segue: Gli ordini di ispezione vengono creati automaticamente tramite combinazioni di qualità predefinite, ma è comunque possibile aggiungerli, eliminarli o gestirli manualmente in base all'origine corrispondente. Al riguardo, vedere la sessione Ispezioni ordine (qmptc1120m000). Per ciascun ordine di ispezione, è possibile creare vari campioni associati a dimensioni, date e orari diversi nella sessione Campioni ordini di ispezione (qmptc1110m000). Viene automaticamente verificato che il totale di tutti i campioni corrisponda alla dimensione del campione. Dopo aver creato i campioni, è possibile immettere i dati relativi ai test nella sessione Ordine di ispezione - Dati test (qmptc1115m000) (per caratteristica) o nella sessione Campione - Dati test per Numero di serie (qmptc1116m000) (per numero di serie). La sessione in cui vengono immessi i dati relativi ai test varia a seconda delle impostazioni specificate nella sessione Parametri Gestione qualità (qmptc0100m000). Una volta immessi i dati relativi ai test, vengono generati i risultati complessivi definiti per la caratteristica specifica. È possibile completare l'ispezione collettivamente per ordine, per origine o per magazzinaggio nella sessione Completamento/Elaborazione ispezioni ordini (qmptc1202m000). Quando un ordine di ispezione viene completato, il sistema ERP verifica che siano stati immessi tutti i dati relativi ai test. In caso contrario, non sarà possibile completare l'ordine di ispezione. È possibile elaborare gli ordini di ispezione per ordine di ispezione, per origine e per ispezione magazzinaggio nella sessione Elaborazione ordini di ispezione (qmptc1204m000). Il sistema ERP stabilisce quali pezzi del campione sono idonei e quali non lo sono. In base a questa valutazione, vengono calcolate le quantità effettive accettate e quelle scartate. Entrambe le quantità vengono confrontate con il livello di qualità accettabile (AQL) immesso nella sessione Gruppi test (qmptc0136m000). Se la percentuale di quantità accettata risulta inferiore al valore AQL, viene scartato l'intero ordine o lotto. In caso di campionamento continuo, viene scartata la parte dell'ordine visualizzata nel campo Frequency. Se per una caratteristica è stato definito un algoritmo, quest'ultimo viene calcolato durante l'ispezione. Ciascuno algoritmo viene calcolato solo quando sono state immesse tutte le variabili (caratteristiche) necessarie. |