| # Trigger di manutenzione (tsmdm0169m100) Utilizzare questa sessione per definire trigger di manutenzione alfanumerici per il set di trigger di manutenzione. Nota Quando si effettua un'ispezione, LN ricerca un set di trigger di manutenzione applicabile. Se il valore misurato soddisfa uno dei trigger di manutenzione del set di trigger, viene generata una notifica di manutenzione. Argomenti correlati Ispezioni di assistenza e scenari di manutenzione preventiva Set di trigger manut. Il set di trigger di manutenzione a cui appartiene il trigger. Descrizione Descrizione o nome del codice. Trigger L'ID univoco del trigger di manutenzione. Trigger Il valore del trigger alfanumerico che attiva la creazione di una notifica di manutenzione. Vengono elencati i valori di misura alfanumerici definiti per il tipo di misura del set di trigger di manutenzione. Mess. trigger Il codice del messaggio trigger. Per i valori di misura alfanumerici, in LN viene utilizzato per impostazione predefinita il messaggio trigger della sessione Valori misura alfanumerici (tsmdm0166m000). Descrizione Descrizione o nome del codice. Raccomand. predefinita La raccomandazione specificata come valore predefinito per il trigger di manutenzione. LN utilizza il valore predefinito soltanto se la casella di controllo Predefinito della sessione Raccomandazione (tsmdm0167m000) è selezionata. Raccomandaz. Descrizione o nome del codice. Attività follow up predef. L'attività di riferimento specificata come valore predefinito per il trigger di manutenzione. Descrizione Descrizione o nome del codice. |