| # Calcolo tempo norma (tirou0230m000) Utilizzare questa sessione per calcolare la durata del ciclo o il tasso di produzione di un'operazione nella sessione Operazioni ciclo di produzione (tirou1102m000). In LN i valori vengono calcolati tramite una tabella norme. LN determina tutti i tempi norma possibili per le operazioni tramite interpolazione tra i valori minimi e i valori massimi dei due assi. È inoltre possibile specificare un fattore per calcolare il tempo norma, ad esempio il numero di fori da praticare. Argomenti correlati Calcolo del tasso di produzione e della durata del ciclo a partire da una tabella norme Esecuzione di calcoli in base a tabelle norme Tabella norme Tabella contenente i tempi necessari per l'esecuzione di un'attività (tempi norma) oppure il numero di possibili esecuzioni di un'attività in un'unità di tempo specifica (unità norma). I tempi norma o le unità norma dipendono da due serie di valori riportati nelle colonne (asse X) e nelle righe (asse Y) della tabella. Esempio Il tempo necessario per la creazione di un foro dipende dallo spessore del materiale e dal diametro del foro. Di seguito è riportato un esempio di tabella norme contenente tempi norma:
| Spessore (mm)
Diametro (mm) | 1 | 2 | 3 | 4
0.5 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 1.8
1.0 | 2.2 | 2.5 | 2.8 | 3.1
1.5 | 3.1 | 3.5 | 3.9 | 4.3
Il tempo norma per la creazione di un foro con diametro di 1 mm utilizzando un materiale con spessore di 2 mm è 2,5. Tipo di tabella tempi norma Valori consentiti: Descrizione asse X La quantità fisica effettiva sull'asse X. Descrizione asse Y La quantità fisica effettiva sull'asse Y. Fattore per tempo norma Un fattore per calcolare il tempo norma, ad esempio il numero di fori da praticare. Tempo norma calcolato Tempo necessario per l'esecuzione di un'attività. Questo valore viene determinato in base a due valori della tabella norme. Esempio Per creare un foro con un diametro di 5 mm (primo valore) utilizzando una lamiera con uno spessore di 8 mm (secondo valore) sono necessari 0,5 minuti (tempo norma). Tasso di produzione calcolato Numero di possibile esecuzioni di un'attività in un'unità di tempo specifica (minuto o ora). Questo valore viene determinato in base a due valori della tabella norme. Esempio Ogni minuto è possibile segare 5 assi con uno spessore di 5 mm (primo valore) e una larghezza di 60 mm (secondo valore). L'unità norma è quindi 5. |