| # Intervallo di forzatura cross-dock Introduzione La sessione Magazzino - Articolo (whwmd2510m000) consente di specificare le quantità minima e massima di forzatura cross-dock, ossia di forzare il cross-dock qualora la quantità ricevuta rientri nell'intervallo specificato. Impatto della forzatura del cross-dock Se entrambe le quantità, minima e massima, di forzatura del cross-dock sono impostate su zero, LN non tenta di forzare il cross-dock della quantità ricevuta. Relativamente alla funzionalità DMS, questo implica che LN tenta sempre di eseguire in via preliminare la fornitura dalle scorte se DMS in base a scorte è impostato su Ricevimento e uscita. Se la domanda è superiore alle scorte disponibili, LN esegue il cross-dock della quantità ricevuta per soddisfare la domanda rimanente. Se si imposta la quantità massima di forzatura cross-dock sul valore massimo e la quantità minima su zero, LN, a titolo preliminare, tenta sempre di eseguire il cross-dock delle merci ricevute. Relativamente alla funzionalità DMS, questo implica che per soddisfare la domanda venga utilizzata innanzitutto la quantità ricevuta. Se la domanda è superiore alla quantità ricevuta, la quantità rimanente viene fornita dalle scorte, purché DMS in base a scorte sia impostato su Ricevimento e uscita. Lo stesso accade quando le quantità minima e massima di forzatura cross-dock vengono impostate su determinati valori e la quantità ricevuta rientri in questo intervallo. Forzatura cross-dock in ambiente DMS In base alle quantità di forzatura cross-dock, LN assegna per prima cosa la quantità ricevuta o la quantità disponibile. Negli esempi riportati di seguito si presuppone che l'intervallo di forzatura cross-dock specificato sia compreso tra zero e 20. Esempio 1
Articolo | X
Magazzino | WH1
Quantità ricevuta in unità di misura scorte | 10 pezzi
Scorte disponibili | 15 pezzi
La quantità ricevuta è 10 e, di conseguenza, rientra nell'intervallo considerato. Pertanto, viene assegnata per prima la quantità ricevuta e, successivamente, la quantità disponibile. La distribuzione nella sessione DMS è riportata di seguito:
Priorità | Data | Domanda | WH | Scorte mancanti | Quantità ricevuta assegnata | Scorte assegnate
106 | 14-4-2005 | Vendite S4 | 2 | 2 | 2 |
203 | 11-4-2005 | Vendite S1 | 1 | 10 | 8 | 2
205 | 13-4-2005 | Vendite S3 | 2 | 5 |  | 5
212 | 15-4-2005 | Trasferimento T2 | 1 | 5 |  | 5
500 | 20-4-2005 | Previsione F1 | 2 | 20 |  | 3
Esempio 2
Articolo | X
Magazzino | WH1
Quantità ricevuta in unità di misura scorte | 25 pezzi
Quantità disponibile | 15 pezzi
La quantità ricevuta è 25 e, di conseguenza, non rientra nell'intervallo considerato. Pertanto, viene assegnata per prima la quantità disponibile e, successivamente, quella ricevuta. La distribuzione nella sessione DMS è riportata di seguito:
Priorità | Data | Domanda | WH | Scorte mancanti | Quantità ricevuta assegnata | Scorte assegnate
106 | 14-4-2005 | Vendite S4 | 2 | 2 |  | 2
203 | 11-4-2005 | Vendite S1 | 1 | 10 |  | 10
205 | 13-4-2005 | Vendite S3 | 2 | 5 | 2 | 3
212 | 15-4-2005 | Trasferimento T2 | 1 | 5 | 5 |
500 | 20-4-2005 | Previsione F1 | 2 | 20 | 3 |
La quantità ricevuta rimanente viene collocata in magazzino. Nota Talvolta, la domanda può essere interamente rifornita dalle scorte e l'intera quantità ricevuta viene collocata in magazzino. Forzatura cross-dock in ambiente non DMS L'intervallo di forzatura cross-dock è strettamente collegato alla barriera temporale cross-dock e all'impostazione dell'opzione Genera righe ordine cross-dock alla conferma del ricevimento, definita anche nella sessione Magazzino - Articolo (whwmd2510m000). Se si imposta un intervallo di forzatura cross-dock e la quantità ricevuta è compresa in questo intervallo, in LN vengono effettuate le seguenti operazioni: Viene tentato di eseguire il più possibile il cross-dock delle merci ricevute. LN cerca tutte le domande (righe ordine di uscita) relative all'articolo ricevuto nel magazzino in cui vengono ricevute le merci. LN cerca innanzitutto ordini cross-dock aperti per i quali sia possibile creare righe di ordine. In presenza di altre merci da sottoporre a cross-dock, LN cerca le righe ordine di uscita per le quali non è ancora presente un ordine cross-dock. Se ne vengono trovate una o più, LN ordina tali righe in base alle priorità di pianificazione o alle priorità di ordine cross-dock utilizzate e crea gli ordini cross-dock e le relative righe come desiderato. LN ripete queste fasi fino a elaborare l'intera quantità ricevuta o fino all'esaurimento della domanda. Nota LN esegue le operazioni precedenti anche se la casella di controllo Genera righe ordine cross-dock alla conferma del ricevimento è deselezionata. Se la casella di controllo Genera righe ordine cross-dock alla conferma del ricevimento è selezionata e non è impostato alcun intervallo di forzatura cross-dock, LN tenta comunque di creare righe ordine cross-dock per ordini cross-dock esistenti. LN non crea, tuttavia, nuovi ordini cross-dock. Se si è impostata una barriera temporale, è necessario soddisfare anche le restrizioni imposte dalla barriera. Argomenti correlati Priorità degli ordini cross-dock Restrizioni cross-dock Barriera temporale cross-dock Fornitura diretta di materiali (DMS) Cross-dock dinamico Impatto delle impostazioni cross-dock Regole di priorità pianificazione Risoluzione dei problemi Condizioni e risultati |