| # Ordini di ispezione magazzinaggio (qmptc2100m000) Utilizzare questa sessione per definire e modificare gli ordini di ispezione di magazzinaggio per un articolo. Se si fa doppio clic su un ordine di ispezione, è possibile visualizzarne i dettagli nella sessione Ordini di ispezione (qmptc1100m000). Nota È possibile creare o modificare gli ordini di ispezione solo se il campo Stato è impostato su Libero o Attivo (vedere la sessione Ispezioni magazzinaggio (qmptc2120m000)) e se per nessuna riga ordine lo stato è più avanzato di Attivo (vedere la sessione di dettagli della sessione Righe ordini di ispezione (qmptc1101m000)). Argomenti correlati Ispezioni magazzinaggio Articolo In LN, le materie prime, i sottoassemblaggi, i prodotti finiti e gli strumenti che possono essere acquistati, immagazzinati, prodotti, venduti e così via. Un articolo può inoltre rappresentare un set di articoli gestiti come unico kit o essere disponibile in più varianti di prodotto. È inoltre possibile definire articoli non fisici, ovvero articoli che non fanno parte delle scorte, ma che possono essere utilizzati per registrare i costi o fatturare i servizi ai clienti. Di seguito sono riportati esempi di articoli non fisici: Articoli di costo (ad esempio l'elettricità) Articoli di assistenza Servizi in conto lavoro Articoli Elenco (menu/opzioni) Nota Gli articoli standard vengono espressi tramite un codice articolo. Gli articoli segmentati sono costituiti da un segmento codice progetto e un segmento base articolo (codice dell'articolo personalizzato). I segmenti da cui è possibile sia costituito un articolo vengono definiti nella sessione Segmentazione codice articolo (tcibd0500m000). Sequenza Numero di sequenza dell'ordine di ispezione in base al quale vengono testate le caratteristiche di campioni diversi. Ordine di ispezione Ordine utilizzato per strutturare l'ispezione di prodotti acquistati, prodotti o venduti. Tipo di test Definizione della modalità di prelievo dei campioni dalla quantità ordine. Valori consentiti Valori possibili Frequenza Intervallo tra due campioni, espresso nell'unità di misura frequenza. Spiegazione: ogni 100 pezzi viene definito un nuovo campione di 10 pezzi. In questo caso vengono definiti 11 campioni di 10 pezzi ciascuno. Esempio
Campione | 10 pezzi
Frequenza | 100 pezzi
Quantità ordine | 1150 pezzi
Nota Non è possibile continuare la procedura di ispezione se la quantità ordine è inferiore alla quantità di frequenza, ad esempio quando la prima è pari a 40 e la seconda a 50. In questo caso, non è possibile generare campioni ed è necessario diminuire la quantità di frequenza. Dimensione campione La dimensione campione corrisponde alla quantità totale di tutti i campioni della quantità ordine da testare, espressa nell'unità di misura della dimensione del campione. In questo campo viene espressa come quantità fissa. Unità L'unità di misura della dimensione campione. Livello di qualità accettabile Percentuale minima di un campione di prova da approvare affinché venga approvata la quantità articolo totale. Se ad esempio l'AQL (Acceptable Quality Level, Livello accettabile di qualità) è impostato su 90 e la percentuale approvata è inferiore a tale cifra, l'intera quantità viene rifiutata. |