| # Generazione della previsione di manutenzione Il termine "previsione di manutenzione" indica la previsione delle attività che devono essere eseguite durante il ciclo di manutenzione e i relativi momenti. Quando viene generata una predizione per un articolo anonimo, viene presa in considerazione l'intera distinta base di assistenza dell'articolo anonimo stesso. La previsione delle attività riguarda anche tutti gli articoli anonimi sottostanti. È possibile creare una previsione di manutenzione nei modi descritti di seguito: Manualmente, nella sessione Strategia di manutenzione - Attività previste (tsspc1125m000). Automaticamente, nella sessione Generazione previsione (tsspc1225m000). La previsione viene effettuata per un anno. È possibile visualizzare i risultati nella sessione Strategia di manutenzione - Attività previste (tsspc1125m000). Generazione della previsione di manutenzione Istruzione 1. Definizione dei dati articolo Utilizzare la sessione Articoli - Assistenza (tsmdm2100m000) per definire per gli articoli i valori predefiniti relativi all'assistenza. È necessario definire informazioni quali le misure, il ciclo di vita e il ciclo di manutenzione. Istruzione 2. Definizione della distinta base Definire la distinta base nella sessione Strutture articoli (tscfg1110m000). Istruzione 3. Attività di riferimento È necessario definire l'attività di riferimento, ovvero l'elemento base di una strategia di manutenzione, nella sessione Attività di riferimento (tsacm1101m000). È possibile utilizzare le attività di riferimento per creare una strategia di manutenzione, una previsione di manutenzione o una pianificazione della manutenzione. L'attività di riferimento contiene sempre un tipo di assistenza. Il tipo di assistenza ricopre un ruolo importante nella definizione di un programma di manutenzione. Per ulteriori informazioni sui tipi di assistenza, vedere la procedura relativa al modulo Gestione dati principali (MDM). Istruzione 4. Modelli di ispezione Se a un'attività di riferimento è collegato un tipo di misura, quest'ultimo viene denominato "misura Ispezione". La misura Ispezione deve essere eseguita come parte dell'attività di riferimento. Se durante l'esecuzione della misurazione viene rilevato un superamento dei valori normali, è necessario effettuare una o più attività. Di conseguenza, è necessaria la disponibilità di un'attività follow up da inserire nella sessione Attività di riferimento - Tipi di misura (tsacm3160m000). Una misura è il valore di una variabile specifica (quantità misurabile) di un oggetto un una determinata situazione. Istruzione 5. Strategie di manutenzione - Articolo Una strategia di manutenzione è costituita da un elenco di attività di riferimento che devono essere eseguite in relazione a un articolo anonimo come parte di una politica di manutenzione. È inoltre necessario specificare la frequenza di esecuzione di tali attività. Per uno stesso articolo anonimo è possibile specificare diverse strategie di manutenzione. A questo scopo, è possibile utilizzare l'entità classe di utilizzo. Utilizzare la sessione Strategie di manutenzione - Articolo (tsspc1120m000) per elencare le attività di riferimento che costituiscono la strategia di manutenzione di un articolo. Istruzione 6. Generazione della previsione Scegliere Strutture articoli (tscfg1110m000) dal menu Strutture articoli (tscfg1110m000) della sessione Strategie di manutenzione - Articolo (tsspc1120m000) per avviare la sessione Generazione previsione (tsspc1225m000). È possibile utilizzare tale sessione per generare un elenco delle attività previste per l'articolo in base alle relative attività di riferimento elencate in questa sessione. Fare clic su Fabbisogni risorse per avviare la sessione Attività di riferimento - Fabbisogni risorse (tsacm2120m000). È possibile utilizzare tale sessione per visualizzare l'elenco dei fabbisogni di risorse relativi all'attività di riferimento in oggetto. Istruzione 7. Strategia di manutenzione - Attività previste Utilizzare la sessione Strategia di manutenzione - Attività previste (tsspc1125m000) per visualizzare l'elenco di attività previste per la manutenzione preventiva di un articolo. Le attività previste dell'articolo sono generate nella sessione Generazione programma di manutenzione (tsspc2200m000) (in base alle attività di riferimento elencate nella strategia di manutenzione dell'articolo) oppure vengono immesse manualmente in questa sessione. Argomenti correlati Specifica delle strategie di manutenzione Generazione della pianificazione della manutenzione |