| # Procedura per il collegamento di indicatori di riferimento nella distinta base di progettazione In LN gli indicatori di riferimento vengono collegati al materiale nelle righe distinta base di progettazione. È necessario effettuare le seguenti operazioni: Istruzione 1. Definire gli indicatori di riferimento Definire gli indicatori di riferimento nella sessione Indicatori di riferimento (tcmcs0190m000). Gli indicatori di riferimento possono includere, ad esempio, un nome o un codice che indica la posizione in cui un componente deve essere inserito su un articolo. Istruzione 2. Collegare gli indicatori di riferimento a una revisione di un elemento di progettazione Se lo si desidera, è possibile collegare gli indicatori di riferimento a una revisione di un elemento di progettazione nella sessione Indicatori di riferimento per Elemento di progettazione (tiedm0120m000). Il collegamento manuale degli indicatori di riferimento a una revisione di un elemento di progettazione non è obbligatorio, ma può risultare utile quando uno o più indicatori di riferimento sono applicabili solo a una revisione specifica di un elemento di progettazione. Se non si collegano manualmente gli indicatori di riferimento a una revisione di un elemento di progettazione in questo passaggio, gli indicatori di riferimento vengono collegati automaticamente all'elemento di progettazione nella sessione Indicatori di riferimento per Elemento di progettazione (tiedm0120m000) al termine del passaggio 3. Istruzione 3. Collegare gli indicatori di riferimento al materiale in una riga distinta base di progettazione Nella sessione Distinta base di progettazione (tiedm1110m000) è possibile collegare gli indicatori di riferimento a una riga distinta base di progettazione specifica. Selezionare quindi la riga distinta base di progettazione e scegliere Indicatori di riferimento per Distinta base o Distinta base di progettazione dal menu appropriato. Viene avviata la sessione Indicatori di riferimento per Distinta base di progettazione. Istruzione 4. Selezionare gli indicatori di riferimento Per collegare gli indicatori di riferimento, è necessario fare clic su Nuovo nella sessione Indicatori di riferimento per Distinta base di progettazione (tiedm2110m000). Per selezionare gli indicatori di riferimento, è possibile eseguire lo zoom nelle seguenti sessioni: Se sono stati definiti indicatori di riferimento per revisione di elemento di progettazione (passaggio 2), per selezionare tali indicatori è possibile eseguire lo zoom nella sessione Indicatori di riferimento per Elemento di progettazione (tiedm0120m000) dal campo Indicatore di riferimento. Se non sono stati definiti indicatori di riferimento per revisione di elemento di progettazione, per selezionare tali indicatori è possibile eseguire lo zoom nella sessione Indicatori di riferimento (tcmcs0190m000) dal campo Indicatore di riferimento. Un indicatore di riferimento può essere applicato a uno o più elementi di progettazione nella riga distinta base di progettazione. Per specificare il numero di elementi di progettazione nella riga distinta base di progettazione a cui viene applicato l'indicatore di riferimento, è necessario utilizzare il campo Quantità nella sessione Indicatori di riferimento per Distinta base di progettazione (tiedm2110m000). Esempio Si supponga che la quantità di elementi di progettazione in una riga distinta base di progettazione sia sei: Se si immette 1 nel campo Quantità della sessione Indicatori di riferimento per Distinta base di progettazione (tiedm2110m000), l'indicatore di riferimento viene applicato a uno solo dei sei elementi di progettazione nella riga distinta base di progettazione. Se si immette 5, l'indicatore di riferimento viene applicato a cinque dei sei elementi di progettazione nella riga distinta base di progettazione. È anche possibile immettere, ad esempio, una quantità pari a 2 per un indicatore di riferimento e una quantità pari a 3 per un altro indicatore di riferimento. È possibile immettere una quantità pari a 6 per un indicatore di riferimento, il che può significare che tutti gli elementi di progettazione nella riga distinta base di progettazione devono essere montati nella stessa posizione. Se la quantità di elementi di progettazione in una riga distinta base di progettazione è sei, è persino possibile immettere 4 come quantità per un indicatore di riferimento e 3 come quantità per un altro indicatore di riferimento. Questo significa che uno degli elementi di progettazione nella riga distinta base di progettazione è correlato a due indicatori di riferimento. Argomenti correlati Panoramica degli indicatori di riferimento Indicatori di riferimento e Modifiche multiple BOM |