| # Righe ordini di ispezione (qmptc1101m000) Utilizzare questa sessione per gestire le righe ordine di ispezione. Per ogni combinazione di elemento caratteristico e di caratteristica, è disponibile una riga ispezione. È possibile modificare i dati correlati a tale caratteristica per questo specifico ordine di ispezione. Schede Generale- Fornisce i dettagli relativi alla caratteristica. Dati test- Fornisce i dettagli relativi al metodo di test. Valori normali- Fornisce i dettagli relativi al valore normale e ai limiti dei risultati del test. Nota Se i dati di test della riga sono già presenti, non è possibile modificare un record. Se lo stato della riga ordine è impostato su Completato, non è possibile aggiungere nuove righe all'ordine di origine. Argomenti correlati Ispezioni standard Ordine di ispezione Ordine utilizzato per strutturare l'ispezione di prodotti acquistati, prodotti o venduti. Riga Il numero di posizione nell'ordine al quale è collegato l'ordine di ispezione, ovvero il numero di posizione della riga ordine di vendita, il numero di posizione della riga ordine di acquisto o il numero di posizione nella distinta base. Stato riga ordine Lo stato della riga ordine indica lo stato corrente della riga ispezione. Lo stato cambia man mano che vengono eseguite le diverse sessioni: Righe ordini di ispezione (qmptc1101m000) (libero) Stampa ordini di ispezione (qmptc1400m000) (stampato) Ordine di ispezione - Dati test (qmptc1115m000) (attivo) Completamento/Elaborazione ispezioni ordini (qmptc1202m000) (completato) Elemento caratteristico Parte di un articolo. Le specifiche di un bullone possono ad esempio essere testa e filettatura. Una specifica può presentare una o più caratteristiche, quali diametro e lunghezza nel caso di una testa e diametro e colore nel caso di una filettatura. Caratteristica Riferimento a una determinata qualità o nota distintiva di un articolo oppure di una parte o un componente di un articolo, ad esempio diametro, lunghezza o peso. Tipo di caratteristica Il tipo di valore misurato. Unità di misura caratteristica Espressione utilizzata per calcolare una caratteristica tramite altre variabili o caratteristiche fisse. Nota È possibile utilizzare il campo Algoritmo soltanto se il campo Metodo è stato impostato su Algoritmo. Inserire il nome dell'algoritmo per il calcolo della caratteristica. Caratteristica per algoritmo Se la casella di controllo è selezionata, è possibile utilizzare la caratteristica specificata come variabile o costante nell'algoritmo di un'altra caratteristica. Set opzioni Gruppo dei possibili valori di una caratteristica. Per ogni valore (opzione), è possibile indicare se è accettabile o meno. Le opzioni Blu e Rosso costituiscono un set di opzioni. Esempio
Caratteristica | Valore pH
Test | Test Litmus
Opzioni | Blu = accettabile
Rosso = non accettabile
Nota È possibile immettere un set di opzioni soltanto se il campo Tipo di caratteristica è impostato su Opzione. Metodo Il tipo di valore della caratteristica o la modalità con cui quest'ultimo viene calcolato. Algoritmo Espressione utilizzata per calcolare una caratteristica tramite altre variabili o caratteristiche fisse. Nota È possibile utilizzare il campo Algoritmo soltanto se il campo Metodo è stato impostato su Algoritmo. Inserire il nome dell'algoritmo per il calcolo della caratteristica. Data di inizio effettiva La data in cui sono stati immessi i primi dati per la riga dell'ordine di ispezione. Questa data viene aggiornata nella sessione Ordine di ispezione - Dati test (qmptc1115m000) e non è possibile modificarla. Data di completamento effettiva La data in cui l'ispezione viene riportata come completata. Questa data viene aggiornata nella sessione Completamento/Elaborazione ispezioni ordini (qmptc1202m000) e non è possibile modificarla. Test Esame o verifica effettuata su una caratteristica. È possibile collegare uno o più test a una caratteristica. Area di test Ubicazione fisica in cui hanno luogo i test. Test distruttivo Se la casella di controllo è selezionata, il test è di tipo distruttivo e non è più possibile utilizzare l'articolo dopo il test. Tipo di risultato Il tipo di risultato riportato all'utente. Unità di misura test Unità utilizzata per l'esecuzione del test, ad esempio metro, litro o chilogrammo. Nota L'unità di misura della caratteristica è il valore predefinito. È necessario che l'unità di misura del test e l'unità di misura della caratteristica presentino la stessa quantità fisica. Standard test Lo standard normalmente utilizzato per il test, ad esempio uno standard DIN. Competenza Esperienza o competenza richiesta a un tecnico per eseguire determinate attività, ad esempio la conoscenza dell'elettronica, di attrezzature particolari e così via. Impiegato La persona che esegue il test sulla caratteristica. Strumento Strumento utilizzato durante i test della qualità per misurare particolari caratteristiche di un articolo. Esempio
Strumento | Acidimetro
Caratteristica | Valore pH
Gruppo di strumenti Il codice del gruppo di strumenti con caratteristiche simili. Descrizione Descrizione o nome del codice. Numero strumento Il numero utilizzabile per rintracciare lo strumento. Descrizione Descrizione o nome del codice. Valore fisso caratteristica Un valore della caratteristica che viene determinato una sola volta. Nota Il valore fisso della caratteristica viene confrontato con i risultati del test immessi nella sessione Ordine di ispezione - Dati test (qmptc1115m000). È possibile utilizzare questo campo soltanto se il campo Metodo è impostato su Fisso. Se il campo Tipo di caratteristica è impostato su Intero, il campo Valore fisso caratteristica viene arrotondato per difetto al numero intero più prossimo. Nota
Esempio
Inserimento utente | Valore arrotondato
5 | 11
4 | 10
6 | 11
Standard caratteristiche Lo standard normalmente utilizzato per le caratteristiche. Ne è esempio uno standard DIN. Valore normale Il valore normale indica la qualità desiderata per la caratteristica, espressa nell'unità di misura della caratteristica. Nota Non è possibile utilizzare questo campo se si immette il valore Fisso nel campo Metodo o il valore Opzione nel campo Tipo di caratteristica. Valore normale Il valore normale indica la qualità desiderata per la caratteristica, espressa nell'unità di misura della caratteristica. Nota Non è possibile utilizzare questo campo se si immette il valore Fisso nel campo Metodo o il valore Opzione nel campo Tipo di caratteristica. Limite massimo Quantità fisica in cui una merce o un articolo viene gestito. Una quantità di legno, ad esempio, può essere espressa come lunghezza utilizzando l'unità del metro o come volume utilizzando l'unità del metro cubo. Limite superiore Digitare il valore massimo della caratteristica, espresso nell'unità di misura della caratteristica, per il quale la qualità è accettabile. Nota Il valore del campo Limite superiore deve essere maggiore o uguale al valore del campo Valore normale. Limite minimo Digitare il valore minimo della caratteristica, espresso nell'unità di misura della caratteristica, per cui la qualità è accettabile. Nota Il valore del campo Limite inferiore deve essere minore o uguale al valore del campo Valore normale. Limite inferiore Digitare il valore minimo della caratteristica, espresso nell'unità di misura della caratteristica, per il quale la qualità è accettabile. Nota Il valore del campo Limite inferiore deve essere minore o uguale al valore del campo Valore normale. Convalida algoritmo Verifica la validità dei dati dell'algoritmo specifici dell'ordine. Imposta su Attivo Utilizzare questa opzione per impostare lo stato della riga dell'ordine di ispezione su Attivo. Imposta su Completato Utilizzare questa opzione per impostare lo stato della riga dell'ordine di ispezione su Completato. Istogramma distribuzione Utilizzare questa opzione per visualizzare l'istogramma di distribuzione. |