| # Elaborazione Modifiche multiple BOM (tiedm3250m000) Utilizzare questa sessione per eseguire una sequenza di sessioni per elaborare una selezione di operazioni Modifiche multiple BOM. Intervallo di selezione Immettere l'intervallo di operazioni Modifiche multiple BOM che si desidera elaborare. È necessario che lo stato sia Approvato da parte di Progettazione. È possibile simulare i risultati dell'esecuzione di questa sessione per ciascuna operazione Modifiche multiple BOM selezionata nella sessione Modifiche multiple BOM (tiedm3110m000). Fasi di elaborazione Selezionare le caselle di controllo per eseguire le seguenti sessioni: Elaborazione modifiche BOM di progettazione (tiedm3205m000) Generaz. dati copia BOM di progett. per Modif. multiple BOM (tiedm3235m000) Finalizzazione dati di progettazione (tiedm3240m000) Per visualizzare il risultato della sessione Generaz. dati copia BOM di progett. per Modif. multiple BOM (tiedm3235m000), utilizzare la sessione Dati copia BOM di progettazione (tiedm1120m000). È necessario specificare un metodo di copia per le distinte base di produzione, da utilizzare nella sessione Finalizzazione dati di progettazione (tiedm3240m000). È possibile generare i dati di copia della distinta base di progettazione e finalizzare i dati di progettazione soltanto se le nuove revisioni collegate alle operazioni Modifiche multiple BOM sono state approvate per la progettazione. Le revisioni possono essere approvate in due modi: Manualmente, nella sessione Revisione elemento di progettazione (tiedm1100m000). Automaticamente, nella sessione Elaborazione modifiche BOM di progettazione (tiedm3205m000). Argomenti correlati Riepilogo di Gestione dati progettazione (EDM) Copia degli elementi di progettazione negli articoli Distinte base di progettazione Finalizzazione dei dati di progettazione Modifica delle distinte base di progettazione - Procedura automatica Utilizzo dei campi Da e A Numero Modifiche multiple BOM Selezionare l'intervallo di operazioni Modifiche multiple BOM che si desidera elaborare. Numero Modifiche multiple BOM Selezionare l'intervallo di operazioni Modifiche multiple BOM che si desidera elaborare. Elabora modifiche distinte base di progettazione Se la casella di controllo è selezionata, viene avviata la sessione Elaborazione modifiche BOM di progettazione (tiedm3205m000). Approvazione nuove revisioni da parte di Produzione Se la casella di controllo è selezionata, lo stato delle nuove revisioni viene impostato automaticamente su Approvato da parte di Produzione dopo la generazione delle distinte base di progettazione. Se la casella di controllo non è selezionata, le revisioni devono essere approvate utilizzando la sessione Revisione elemento di progettazione (tiedm1100m000). Genera dati copia BOM di progettazione Se la casella di controllo è selezionata, viene eseguita la sessione Generaz. dati copia BOM di progett. per Modif. multiple BOM (tiedm3235m000). Finalizza dati progettazione Se la casella di controllo è selezionata, viene eseguita la sessione Finalizzazione dati di progettazione (tiedm3240m000). Approvazione nuove revisioni da parte di Progettazione Se la casella di controllo è selezionata, alle nuove revisioni viene assegnato automaticamente lo stato Approvato da parte di Progettazione quando vengono generate le distinte base di progettazione. Se la casella di controllo non è selezionata, le nuove revisioni non vengono approvate automaticamente. Per eseguire questa operazione, utilizzare la sessione Revisione elemento di progettazione (tiedm1100m000). Sovrascrivi dati copia E-BOM esistenti Se la casella di controllo è selezionata, i dati di copia esistenti delle distinte base di progettazione vengono sovrascritti quando nella sessione corrente viene eseguita la sessione Generaz. dati copia BOM di progett. per Modif. multiple BOM (tiedm3235m000). Metodo di aggiornamento distinta base di produzione Selezionare il metodo in base al quale si desidera copiare i dati dalla distinta base di progettazione in quella di produzione quando nella sessione corrente viene eseguita la sessione Finalizzazione dati di progettazione (tiedm3240m000). Se la casella di controllo Storico distinte base di produzione della sessione Parametri Gestione dati progettazione (tiedm0100m000) è deselezionata, le righe distinta base di produzione vengono sovrascritte dai dati copiati. Se la casella di controllo è selezionata, i dati copiati vengono scritti nei nuovi numeri di sequenza. Valori possibili Argomenti correlati Distinte base di progettazione Finalizzazione dei dati di progettazione Copia collegamenti documento Se la casella di controllo è selezionata, durante il processo di copia vengono copiati anche tutti i documenti allegati. Se, ad esempio, si dispone di una struttura di distinta base di progettazione A-B-C e si esegue una finalizzazione multilivello, quando si finalizza A vengono finalizzati anche i documenti allegati di B e C. |