| # Ispezioni magazzinaggio (qmptc2120m000) Utilizzare questa sessione per gestire gli ordini di ispezione di magazzinaggio generati nella sessione Generazione ispezioni magazzinaggio (qmptc2220m000). È possibile aggiungere manualmente nuove ispezioni. Argomenti correlati Ispezioni magazzinaggio Articolo In LN, le materie prime, i sottoassemblaggi, i prodotti finiti e gli strumenti che possono essere acquistati, immagazzinati, prodotti, venduti e così via. Un articolo può inoltre rappresentare un set di articoli gestiti come unico kit o essere disponibile in più varianti di prodotto. È inoltre possibile definire articoli non fisici, ovvero articoli che non fanno parte delle scorte, ma che possono essere utilizzati per registrare i costi o fatturare i servizi ai clienti. Di seguito sono riportati esempi di articoli non fisici: Articoli di costo (ad esempio l'elettricità) Articoli di assistenza Servizi in conto lavoro Articoli Elenco (menu/opzioni) Sequenza Numero di sequenza dell'ordine di ispezione in base al quale vengono testate le caratteristiche di campioni diversi. Il numero predefinito corrisponde al numero più alto incrementato di 1. Codice identificativo di configurazione Il codice collegato a un articolo finale per l'identificazione, che può rappresentare gli scostamenti rispetto all'articolo finale standard. È possibile collegare un codice identificativo di configurazione ad articoli prodotti e articoli acquistati. Nota LN consente di definire regole di campionamento e combinazioni di test per il valore specificato nel campo Cod. id. conf.. Argomenti correlati Codici identificativi di configurazione Ispezione Quantità ordinata Quantità da produrre per un ordine di produzione. La quantità da ispezionare. Tale quantità corrisponde al totale di tutte le quantità ordine prelevate per l'ispezione di magazzinaggio. Unità di misura quantità Quantità fisica in cui una merce o un articolo viene gestito. Una quantità di legno, ad esempio, può essere espressa come lunghezza utilizzando l'unità del metro o come volume utilizzando l'unità del metro cubo. Stato Lo stato dell'ispezione indica lo stato corrente dell'ordine di ispezione. Lo stato cambia man mano che vengono eseguite le diverse sessioni. Motivo rifiuto Il motivo per cui la quantità viene respinta. Quantità accettate Quantità da accettare consigliata La quantità da accettare, consigliata nel package Gestione qualità ed espressa nell'unità di misura delle scorte. Il totale di tutte le quantità del campione che hanno superato il test. Quantità respinte Quantità da respingere consigliata La quantità da scartare, consigliata nel package Gestione qualità ed espressa nell'unità di misura dell'ordine. Il totale di tutte le quantità del campione che non raggiungono il livello di qualità richiesto. Quantità distrutte Quantità da distruggere consigliata La quantità totale distrutta durante un test distruttivo, espressa nell'unità di misura dell'ordine. La quantità distrutta è pari alla dimensione del campione degli ordini di ispezione sottoposti a test distruttivo. La quantità distrutta non ha alcun effetto sulla quantità accettata o su quella respinta. LN calcola la quantità distrutta soltanto in base al test. Date Data di elaborazione La data di elaborazione delle righe ordine di ispezione. |