| # Calcolo del tempo di produzione rimanente Quando viene avviata la produzione, il tempo di produzione rimanente viene ridotto gradualmente, fino al completamento dell'operazione. LN calcola il tempo di produzione rimanente in modo diverso a seconda dell'impostazione del campo Metodo di calcolo tempo di produzione rimanente della sessione Parametri Gestione reparto produzione (tisfc0100s000). In questo campo è possibile selezionare i seguenti metodi di calcolo: Quantità pianificata Tempo impiegato Metodo di calcolo: quantità pianificata Se questo campo è impostato su Quantità pianificata, LN applica la seguente formula per calcolare la quantità ordine rimanente: LN utilizza quindi il valore della quantità ordine rimanente per calcolare il tempo di produzione, che corrisponde anche al tempo di produzione rimanente. Per informazioni sui metodi applicati da LN per il calcolo del tempo di produzione (rimanente), fare riferimento all'argomento correlato. Metodo di calcolo: tempo impiegato Se il campo Metodo di calcolo tempo di produzione rimanente è impostato su Tempo impiegato, LN effettua le seguenti operazioni per calcolare il tempo di produzione rimanente: Calcolo delle ore impiegate in base alla formula totale ore-uomo + totale ore-macchina. Calcolo delle ore totali in base alla formula totale ore-uomo pianificate + totale ore-macchina pianificate. Calcolo del tempo di produzione rimanente in base ai valori ottenuti nelle due fasi precedenti: Argomenti correlati Calcolo dei tempi di produzione delle operazioni |