| # Intervallo lead time CTP per componente ottimizzato Se si esegue una verifica CTP per componente, LN determina la data del fabbisogno componente nell'ambito del processo di verifica. Infor LN FP5 In Infor LN FP5 questa data viene sempre ricavata dall'intervallo lead time definito nella riga distinta base relativa al componente. È pertanto necessario definire l'intervallo lead time in tutte le righe distinta base in cui il componente è stato utilizzato, altrimenti la verifica CTP per componente produce risultati errati. Novità in Infor LN FP6 In Infor LN FP6, se si deseleziona la casella di controllo Utilizza intervallo lead time nella riga distinta base, il lead time ordine definito nella sessione Articoli - Produzione (tiipd0101m000) verrà utilizzato da LN come intervallo lead time nelle verifiche CTP per componente. Per ulteriori informazioni, consultare CTP per componente. |