| # Modifiche multiple BOM (tiedm3610m000) Utilizzare questa sessione per visualizzare, definire e modificare le operazioni modifiche multiple BOM. Per definire una nuova operazione Modifiche multiple BOM, scegliere Aggiungi nuovo - Modifiche multiple BOM. Per individuare un'operazione Modifiche multiple BOM specifica, scegliere Trova Modifiche multiple BOM. È possibile modificare solo operazioni Modifiche multiple BOM con stato In fase di elaborazione. Utilizzo di Modifiche multiple BOM È possibile utilizzare un'operazione Modifiche multiple BOM in due situazioni: Per modificare e approvare più distinte base di progettazione. Per ulteriori informazioni, vedere Modifica delle distinte base di progettazione - Procedura automatica. Per approvare in più distinte base di progettazione le modifiche apportate manualmente. Per ulteriori informazioni, vedere Modifica delle distinte base di progettazione - Procedura semiautomatica. Se la casella di controllo Numerazione revisioni manuale della sessione Parametri Gestione dati progettazione (tiedm0100m000) è selezionata, la finalizzazione di una procedura Modifiche multiple BOM presenta alcune differenze. Per ulteriori informazioni, vedere l'argomento della Guida relativo al campo Numerazione revisioni manuale. Definizione di Modifiche multiple BOM Per definire gli effetti di un'operazione Modifiche multiple BOM è possibile utilizzare le seguenti sessioni: Azione Modifiche multiple BOM (tiedm3120m000). Inclusione/Esclusione elementi di progettazione (tiedm3121m000). Elemento di progettazione per Modifiche multiple BOM (tiedm3122m000). Revisioni elementi di progettazione per Modifiche multiple BOM (tiedm3540m000) È possibile visualizzare le informazioni nella schede. Ad eccezione dell'ultima sessione citata, le sessioni possono essere avviate anche dal menu appropriato. Simulazione di Modifiche multiple BOM Se si sceglie Simula... o Simula (Dettagli)... dal menu appropriato, è possibile generare un report in cui vengono visualizzati gli effetti dell'operazione Modifiche multiple BOM. Modifiche multiple BOM e indicatori di riferimento È possibile utilizzare azioni collegate a un'operazione Modifiche multiple BOM per aggiungere, eliminare o sostituire gli indicatori di riferimento nelle distinte base di progettazione. Per ulteriori informazioni, vedere Indicatori di riferimento e Modifiche multiple BOM. Argomenti correlati Modifica delle distinte base di progettazione - Procedura automatica Modifica delle distinte base di progettazione - Procedura semiautomatica Riepilogo di Gestione dati progettazione (EDM) Indicatori di riferimento e Modifiche multiple BOM Numero Modifiche multiple BOM Questo numero viene generato da LN utilizzando il gruppo di numeri immesso nel campo Gruppo numeri per Modifiche multiple BOM della sessione Parametri Gestione dati progettazione (tiedm0100m000). Argomenti correlati Modifica delle distinte base di progettazione - Procedura automatica Utilizzo di gruppi di numeri e serie Stato Modifiche multiple BOM È possibile modificare lo stato scegliendo un'opzione dal menu appropriato. Valori consentiti Stato Modifiche multiple BOM Motivo Modifiche multiple BOM Il motivo delle modifiche. È possibile definire i motivi di un'operazione Modifiche multiple BOM nella sessione Motivi Modifiche multiple BOM (tiedm3104m000). Progettista responsabile Il codice del responsabile dell'operazione Modifiche multiple BOM. Data creazione Modifiche multiple BOM La data di creazione dell'operazione Modifiche multiple BOM. Data di approvazione per progettazione La data in cui lo stato dell'operazione Modifiche multiple BOM è stato modificato in Approvato da parte di Progettazione. Data di approvazione per produzione La data in cui lo stato dell'operazione Modifiche multiple BOM è stato modificato in Approvato da parte di Produzione. Data validità per revisioni create da Modifiche multiple BOM Se la casella di controllo Numerazione revisioni manuale della sessione Parametri Gestione dati progettazione (tiedm0100m000) è deselezionata, è necessario specificare la data di validità relativa alle revisioni create automaticamente mediante l'operazione Modifiche multiple BOM. Se la casella di controllo Numerazione revisioni manuale è selezionata, la data di validità non può essere modificata. Quando si finalizzano operazioni Modifiche multiple BOM, questa data diventa la data di validità delle righe distinta base di produzione. Ordine di modifica effettivo L'ordine di modifica che definisce la data di validità dell'operazione Modifiche multiple BOM. Data di finalizzazione La data in cui l'operazione Modifiche multiple BOM è stata utilizzata nella sessione Finalizzazione dati di progettazione (tiedm3240m000) e in cui il relativo stato è passato a Finalizzato. Argomenti correlati Finalizzazione dei dati di progettazione Controllo CHM La data in cui l'operazione Modifiche multiple BOM è stata utilizzata nella sessione Finalizzazione dati di progettazione (tiedm3240m000) e in cui il relativo stato è passato a Finalizzato. Argomenti correlati Finalizzazione dei dati di progettazione In elaborazione in Gestione modifiche Se la casella di controllo è selezionata, in Data Management è stata avviata una procedura di approvazione dell'operazione Modifiche multiple BOM. Prima di approvare l'operazione Modifiche multiple BOM per la produzione, è necessario completare la procedura di approvazione. Date di validità per Ordine di modifica Se la casella di controllo è selezionata, la data di validità relativa all'operazione Modifiche multiple BOM viene impostata durante la procedura di approvazione in Data Management. Tale data viene utilizzata come data di validità delle righe distinta base dopo la copia dell'elemento di progettazione nella distinta base di produzione. Se la casella di controllo non è selezionata, è necessario immettere manualmente le date di validità e scadenza nell'operazione Modifiche multiple BOM, anche se per approvare quest'ultima viene ancora utilizzato Data Management. Ordini di modifica multipli consentiti Se la casella di controllo è selezionata, è possibile collegare all'operazione Modifiche multiple BOM più proposte, o ordini, di modifica. Con l'approvazione della prima proposta di modifica viene approvata anche l'operazione Modifiche multiple BOM. Se la casella di controllo non è selezionata, è possibile collegare all'operazione Modifiche multiple BOM una sola proposta. Testo Modifiche multiple BOM Se questa casella di controllo è selezionata, è presente un testo. Generazione automatica di distinte base di progettazione Se la casella di controllo è selezionata, è possibile utilizzare un'operazione Modifiche multiple BOM per modificare e approvare distinte base di progettazione. È necessario definire le azioni per modificare le distinte base di progettazione nella sessione Azione Modifiche multiple BOM (tiedm3120m000). Se le azioni vengono eseguite, le revisioni dell'elemento di progettazione vengono collegate automaticamente all'operazione Modifiche multiple BOM. È quindi possibile approvare le revisioni. Se la casella di controllo non è selezionata, per modificare le distinte base di progettazione non viene utilizzata un'operazione Modifiche multiple BOM. Le distinte base di progettazione dovranno essere modificate manualmente. Sarà quindi sarà necessario collegare manualmente le revisioni all'operazione Modifiche multiple BOM e infine utilizzare tale operazione per approvare insieme tutte le revisioni. Argomenti correlati Modifica delle distinte base di progettazione - Procedura automatica Modifica delle distinte base di progettazione - Procedura semiautomatica Elementi di prog. da includere/escludere per Riga A un'operazione modifiche multiple BOM vengono collegate azioni che possono modificare la distinta base di un articolo. Gli articoli sui quali hanno effetto tali azioni sono definiti nella sessione Inclusione/Esclusione elementi di progettazione (tiedm3121m000). Se la casella di controllo è selezionata,, è necessario specificare separatamente per ciascuna azione gli articoli su cui quest'ultima ha effetto. A tale scopo, selezionare l'azione nella sessione Azione Modifiche multiple BOM (tiedm3120m000) e avviare la sessione Inclusione/Esclusione elementi di progettazione (tiedm3121m000) dal menu appropriato. È ora possibile definire gli articoli su cui ha effetto l'azione. Se la casella di controllo non è selezionata, viene specificato un set di articoli nella sessione Inclusione/Esclusione elementi di progettazione (tiedm3121m000). Su tale set vengono eseguite tutte le azioni definite per l'operazione Modifiche multiple BOM. Tutte le azioni devono essere applicabili all'articolo È possibile collegare a un'operazione Modifiche multiple BOM una o più azioni, definite nella sessione Azione Modifiche multiple BOM (tiedm3120m000). Tali azioni possono modificare gli articoli definiti nella sessione Inclusione/Esclusione elementi di progettazione (tiedm3121m000). Un'azione consente di aggiungere, sostituire o eliminare un componente di uno specifico articolo. Se si definisce un set di azioni, è possibile che tutte le azioni abbiano effetto su un determinato articolo. È tuttavia possibile che soltanto una parte delle azioni abbia effetto su un articolo. Se la casella di controllo è selezionata, vengono modificati soltanto gli articoli della sessione Inclusione/Esclusione elementi di progettazione (tiedm3121m000) su cui hanno effetto tutte le azioni. Gli articoli a cui si applicano soltanto alcune azioni non vengono invece modificati. Se la casella di controllo non è selezionata, vengono modificati gli articoli della sessione Inclusione/Esclusione elementi di progettazione (tiedm3121m000) su cui hanno effetto tutte le azioni. ma anche quelli a cui si applicano solo alcune azioni. Nota Se la casella di controllo Elementi di prog. da includere/escludere per Riga è selezionata, questo campo non è disponibile. Esempio Nella sessione Azione Modifiche multiple BOM (tiedm3120m000) sono definite due azioni: Il componente B viene sostituito dal componente X. Il componente C viene sostituito dal componente Y. Nella sessione Inclusione/Esclusione elementi di progettazione (tiedm3121m000) vengono inclusi due articoli: L'articolo A con i componenti B e C. L'articolo D con i componenti B ed E. Se la casella di controllo Tutte le azioni devono essere applicabili all'articolo è selezionata, viene modificato soltanto l'articolo A perché su tale articolo hanno effetto entrambe le azioni. Sebbene abbia effetto anche sull'articolo D, la prima azione non viene eseguita perché su tale articolo non hanno effetto entrambe le azioni. Se la casella di controllo Tutte le azioni devono essere applicabili all'articolo è deselezionata, le azioni modificano sia l'articolo A sia l'articolo D. Per l'articolo A vengono eseguite entrambe le azioni, mentre per l'articolo D viene eseguita soltanto la prima, ovvero l'unica ad avere effetto su tale articolo. Includi/Escludi elementi di progettazione Utilizzare questo campo per definire l'inclusione o l'esclusione di elementi di progettazione durante l'esecuzione di un'operazione Modifiche multiple BOM. Se si seleziona Includi, l'operazione Modifiche multiple BOM ha effetto sugli articoli, mentre se si seleziona Escludi, l'operazione Modifiche multiple BOM non ha effetto sugli articoli. È necessario definire gli articoli inclusi o esclusi nelle sessioni Inclusione/Esclusione elementi di progettazione (tiedm3121m000). Nota Se si seleziona Escludi ma non si specifica alcun articolo nella sessione Inclusione/Esclusione elementi di progettazione (tiedm3121m000), tutti gli elementi di progettazione vengono comunque inclusi nell'operazione Modifiche multiple BOM. Annulla Modifiche multiple BOM Scegliere questo comando per annullare un'operazione Modifiche multiple BOM con stato Approvato da parte di Progettazione. Non è possibile utilizzare un'operazione Modifiche multiple BOM con stato Annullato. Tuttavia, mediante la sessione Archiviazione dati di progettazione (tiedm1250m000) è possibile archiviare i dati dettagliati relativi all'operazione Modifiche multiple BOM. Non è possibile annullare un'operazione Modifiche multiple BOM con stato ancora impostato su In fase di elaborazione. Se tale operazione non è più necessaria, deve essere eliminata. Blocca Modifiche multiple BOM Scegliere questo comando per modificare lo stato di un'operazione Modifiche multiple BOM da In fase di elaborazione in Bloccato. Reimposta stato Modifiche multiple BOM Scegliere questo comando per reimpostare lo stato di un'operazione Modifiche multiple BOM da Approvato da parte di Progettazione in In fase di elaborazione. Innanzitutto viene avviata la sessione Reimpostazione stato Modifiche multiple BOM (tiedm3230m000). Approva Modifiche multiple BOM per progettazione Scegliere questo comando per modificare lo stato di un'operazione Modifiche multiple BOM in Approvato da parte di Progettazione. Sarà quindi possibile apportare le modifiche a distinte base di progettazione e a revisioni di elementi di progettazione. È possibile approvare l'operazione Modifiche multiple BOM solo se sono presenti i seguenti dati: Gli elementi di progettazione da includere o escludere da operazioni Modifiche multiple BOM (tale informazione è obbligatoria se il campo Includi/Escludi elementi di progettazione è impostato su Includi). Le righe Modifiche multiple BOM. Quando la nuova operazione Modifiche multiple BOM viene approvata, è necessario verificare se le righe ordine corrispondono ancora agli elementi di progettazione relativi a tale operazione utilizzando la sessione Elemento di progettazione per Modifiche multiple BOM (tiedm3122m000). È necessario eseguire questa verifica perché è possibile che il collegamento tra gli elementi di progettazione e l'operazione Modifiche multiple BOM non venga eliminato nel caso in cui tale operazione venga annullata. È possibile utilizzare questo comando solo se l'operazione Modifiche multiple BOM è impostata su uno dei seguenti stati: In fase di elaborazione Bloccato Approva Modifiche multiple BOM per produzione Scegliere questo comando per modificare lo stato dell'operazione Modifiche multiple BOM da Approvato da parte di Progettazione in Approvato da parte di Produzione. È quindi possibile utilizzare tale operazione per copiare distinte base di progettazione e revisioni dell'elemento di progettazione nell'ambiente di produzione. Generazione elementi di progettazione per Modifiche multiple BOM Scegliere questo comando per avviare la sessione Generazione elementi di progettazione per Modifiche multiple BOM (tiedm3201m000). Elaborazione modifiche BOM di progettazione Scegliere questo comando per avviare la sessione Elaborazione modifiche BOM di progettazione (tiedm3205m000). Generaz. dati copia BOM di progett. per Modif. multiple BOM Scegliere questo comando per avviare la sessione Generaz. dati copia BOM di progett. per Modif. multiple BOM (tiedm3235m000). Finalizzazione dati di progettazione Scegliere questo comando per avviare la sessione Finalizzazione dati di progettazione (tiedm3240m000). Elaborazione Modifiche multiple BOM Scegliere questo comando per avviare la sessione Elaborazione Modifiche multiple BOM (tiedm3250m000). Archiviazione dati di progettazione Scegliere questo comando per avviare la sessione Archiviazione dati di progettazione (tiedm1250m000). Azioni Modifiche multiple BOM Scegliere questo comando per avviare la sessione Azione Modifiche multiple BOM (tiedm3120m000). Includi/Escludi elementi di progettazione Scegliere questo comando per avviare la sessione Inclusione/Esclusione elementi di progettazione (tiedm3121m000). Elementi di progettazione per Modifiche multiple BOM Scegliere questo comando per avviare la sessione Elemento di progettazione per Modifiche multiple BOM (tiedm3122m000). Simula... Scegliere questo comando per generare un report contenente una panoramica delle conseguenze dell'operazione Modifiche multiple BOM. Simula (Dettagli)... Scegliere questo comando per generare un report contenente informazioni dettagliate sulle conseguenze dell'operazione Modifiche multiple BOM. Stampa Modifiche multiple BOM Scegliere questo comando per avviare la sessione Stampa Modifiche multiple BOM (tiedm3410m000). |