| # Controllo input/output macchina (tisfc3520m000) Utilizzare questa sessione per visualizzare un riepilogo dei valori di input e output pianificati ed effettivi relativi a una macchina. È possibile avviare le seguenti sessioni dal menu appropriato: Generaz. dati controllo input/output macchine (tisfc3220m000) Eliminazione controllo input/output macchina (tisfc3222m000) Nota Per visualizzare i dati di input/output per un centro di lavoro, utilizzare la sessione Controllo input/output centro di lavoro (tisfc3510m000). Argomenti correlati Controllo dell'input/output Macchina La macchina per la quale si desidera confrontare i valori di input e output effettivi e pianificati. Macchina La macchina per la quale si desidera confrontare i valori di input e output effettivi e pianificati. Coda desiderata La coda desiderata definita per il centro di lavoro a cui appartiene la macchina. Data di fine L'ultima data del periodo prefissato. Input pianificato Quantità di input totale di un centro di lavoro/una macchina per le operazioni pianificate come pronte per l'avvio durante il periodo prefissato. Input effettivo Quantità di input totale di un centro di lavoro/una macchina per le operazioni con stato Pronto per avvio durante il periodo prefissato. Scostamento cumulativo input La somma delle differenze tra l'input pianificato e l'input effettivo per il periodo prefissato corrente e per tutti i periodi prefissati precedenti per i quali sono disponibili dati. Output pianificato Quantità di output totale che si prevede di riportare come completata per le operazioni eseguite in un centro di lavoro/una macchina durante il periodo prefissato. Output effettivo Quantità di output totale riportata come completata per le operazioni eseguite in un centro di lavoro/una macchina durante il periodo prefissato. Il valore dell'output effettivo dipende, tra l'altro, dall'impostazione della casella di controllo Includi operazioni parzialmente completate (predefinito) nella sessione Generaz. dati controllo input/output macchine (tisfc3220m000). Scostamento cumulativo output La somma delle differenze tra l'output pianificato e l'output effettivo per il periodo prefissato corrente e per tutti i periodi prefissati precedenti per i quali sono disponibili dati. Coda pianificata Differenza tra l'input pianificato e l'output pianificato di un centro di lavoro/una macchina. Coda effettiva Differenza tra l'input effettivo e l'output effettivo di un centro di lavoro/una macchina. La coda include sia operazioni attive sia operazioni in attesa di esecuzione. Scostamento coda Differenza tra la coda effettiva alla data di generazione e la coda pianificata. Scostamento coda desiderata La coda effettiva meno la coda desiderata. Capacità disponibile Capacità totale disponibile, per un giorno o una settimana, in genere basata sul calendario del centro di lavoro. Fattore di carico dimostrato Risultato combinato di efficienza e utilizzo. Per un'operazione eseguita in un determinato centro di lavoro o in una determinata macchina, è il rapporto tra l'output effettivo e la capacità disponibile. |