| # Materiali fino ad esaurimento e materiali alternativi in Enterprise Planning L'argomento descrive le modalità con cui Pianificazione aziendale gestisce i materiali fino ad esaurimento e i materiali alternativi. Per un'introduzione al concetto di materiali alternativi, vedere Materiali alternativi presenti in distinte base. Per una descrizione della procedura di pianificazione senza materiali alternativi, vedere Esecuzione RRP, calcolo base per singolo articolo. Nota Questa funzionalità è disponibile solo se la casella di controllo Utilizzo fino ad esaurimento - Utilizzo materiali alternativi della sessione Componenti software implementati (tccom0100s000) viene selezionata. Pianificazione con materiali alternativi Il processo di pianificazione basata su ordini verifica se le scorte previste superano le scorte di sicurezza se viene utilizzato il materiale standard per soddisfare un fabbisogno di materiale. Se le scorte previste scendono al di sotto delle scorte di sicurezza, LN ricerca un ordine pianificato definitivamente che è possibile riprogrammare ad una data precedente per soddisfare il fabbisogno. Se tale ordine non viene trovato, LN verifica la quantità ATP di materiali alternativi del componente (in ordine di priorità). Se LN trova un materiale alternativo con ATP, passa il fabbisogno di materiale a tale materiale alternativo. Se l'ATP non è sufficiente, LN genererà un nuovo ordine pianificato relativo al materiale standard. Se la data di fabbisogno è compresa nel periodo di congelamento dell'articolo, LN posticipa il nuovo ordine dopo il periodo di congelamento. Se non è possibile soddisfare il fabbisogno di materiale in tempo, LN genera un segnale di notifica per il pianificatore. Nota Nella sessione Articoli - Ordinazione (tcibd2500m000), è possibile visualizzare o gestire l'ultima data ordine consentita e le scorte di sicurezza. Materiali fino ad esaurimento LN esegue anche una verifica di un materiale fino ad esaurimento da utilizzare per primo. Orizzonte materiali alternativi Nel caso di fabbisogni di materiale in un futuro relativamente lontano, LN non esegue una verifica relativa ai materiali alternativi. Per determinare il periodo futuro nel quale LN esegue la verifica dei materiali alternativi, utilizzare il campo Orizzonte materiali alternat. della sessione Scenari (cprpd4100m000). Nota È necessario che il valore dell'orizzonte ATP/CTP dei materiali alternativi sia maggiore del valore dell'orizzonte materiali alternativi. Superato l'orizzonte ATP/CTP, LN suppone che la disponibilità di materiale sia infinita. Consenti articoli multipli Se la casella di controllo Consenti articoli multipli della sessione Distinta base (tibom1110m000) viene selezionata, LN è in grado di distribuire la quantità stimata di materiale tra più articoli. Ad esempio, è possibile che la quantità stimata venga suddivisa tra il materiale fino ad esaurimento e il materiale standard oppure tra il materiale standard e uno o più materiali alternativi. Se gli articoli multipli non sono consentiti, LN esegue una scelta per ciascuna riga materiale: LN preleva o il materiale standard o il materiale alternativo, ma non una combinazione di due o più materiali. Per ulteriori esempi, vedere Distribuzione di un fabbisogno di materiale tra più articoli. Limitazioni Vengono applicate le limitazioni riportate di seguito: È possibile selezionare materiali fino ad esaurimento e materiali alternativi è solo nella pianificazione in base a ordini e non nella pianificazione principale Le verifiche CTP non considerano i materiali alternativi. Numeri di fase Per determinare l'ATP degli articoli ai quali è associato lo stesso numero di fase, LN pianifica prima quelli che è possibile utilizzare come materiale alternativo. È necessario che il numero di fase di un componente BOM corrisponda al numero di fase dei materiali alternativi del componente. Per soddisfare questa condizione, LN tenta di rettificare i numeri di fase differenti. Se la definizione delle distinte base e del materiale alternativo contiene un loop, non è possibile risolvere il problema modificando il numero di fase. Verrà quindi visualizzato un messaggio di errore. Se LN visualizza il messaggio di errore È stato rilevato un loop negli articoli alternativi, utilizzare la sessione Materiali fino a esaurimento e alternativi (tibom0150m000) per rimuovere il materiale alternativo che provoca il problema. Esempio La situazione riportata di seguito è un esempio di loop: L'articolo A ha un numero di fase pari a 0. B è un materiale nella distinta base di A. Il numero di fase di B è pari a 1. C è un materiale nella distinta base di B. Il numero di fase di C è pari a 2. A è un materiale alternativo per il materiale C. È necessario che A abbia lo stesso numero di fase di C, ma A ha un numero di fase pari a 0. Molte altre combinazioni possono determinare un loop negli articoli alternativi. Verifiche al livello di esecuzione È possibile ripetere la verifica dopo il trasferimento degli ordini al livello di esecuzione. In tal caso, LN ripeterà la verifica dei livelli di scorte e, se necessario, modificherà la selezione di materiali. Per ulteriori informazioni, vedere Distribuzione di un fabbisogno di materiale tra più articoli. Argomenti correlati Utilizzo fino a esaurimento di scorte rimanenti di articoli obsoleti Materiali alternativi presenti in distinte base Pianificazione ordini, panoramica Esecuzione RRP, calcolo base per singolo articolo |