| # Finalizzazione dei dati di progettazione È possibile finalizzare i dati di progettazione utilizzando le seguenti sessioni: Dati copia BOM di progettazione (tiedm1120m000) (per una distinta base di progettazione a livello singolo) Finalizzazione dati di progettazione (tiedm3240m000) Elaborazione Modifiche multiple BOM (tiedm3250m000) Finalizzazione di singoli elementi Quando si desidera finalizzare singoli elementi di progettazione utilizzando la sessione Finalizzazione dati di progettazione (tiedm3240m000), è possibile immettere selezioni di elementi di progettazione, revisioni e articoli. Prima di eseguire la sessione Finalizzazione dati di progettazione (tiedm3240m000), è necessario registrare i dati di copia della distinta base di progettazione per gli elementi di progettazione che si desidera finalizzare utilizzando una delle seguenti sessioni: Dati copia BOM di progettazione (tiedm1120m000) Generaz. dati copia BOM di progett. per Modif. multiple BOM (tiedm3235m000) Finalizzazione con Modifiche multiple BOM Prima di finalizzare elementi di progettazione con un'operazione Modifiche multiple BOM utilizzando la sessione Finalizzazione dati di progettazione (tiedm3240m000), è necessario registrare i dati di copia della distinta base di progettazione utilizzando la sessione Generaz. dati copia BOM di progett. per Modif. multiple BOM (tiedm3235m000). Se per la finalizzazione si utilizza un'operazione Modifiche multiple BOM, viene inserito automaticamente un valore nel campo Data di finalizzazione e lo stato dell'operazione Modifiche multiple BOM diventa Finalizzato. Se il metodo di finalizzazione è Con Modifiche multiple BOM, i dati vengono rimossi dalla sessione Elemento di progettazione per Modifiche multiple BOM (tiedm3122m000). Se si desidera eseguire la finalizzazione tramite un'operazione Modifiche multiple BOM, è possibile selezionare le modifiche da utilizzare. Lo stato di tali modifiche deve quindi essere Approvato da parte di Produzione. Azioni durante la finalizzazione È possibile creare un nuovo articolo durante la copia dall'elemento di progettazione. LN crea una relazione tra un elemento di progettazione revisione e l'articolo se non è già presente alcuna relazione. LN copia gli elementi di progettazione negli articoli se è stato selezionato il metodo di copia di un elemento di progettazione in un articolo, a seconda dell'impostazione di Metodo di copia distinta base di progettazione specificata nella sessione Dati copia BOM di progettazione (tiedm1120m000). LN copia le posizioni delle distinte base di progettazione a livello singolo in una distinta base di produzione se è stato selezionata la copia da distinta base di progettazione a distinta base di produzione, a seconda dell'impostazione di Metodo di copia distinta base di progettazione specificata nella sessione Dati copia BOM di progettazione (tiedm1120m000). LN seleziona la casella di controllo Collegamento a EDM per ciascuna posizione della distinta base di produzione copiata dalla distinta base di progettazione. LN seleziona la casella di controllo Distinta base di progettazione copiata nella sessione Dati copia BOM di progettazione (tiedm1120m000) e nel campo Data di copia distinta base di progettazione viene inserita automaticamente la data di finalizzazione dell'operazione Modifiche multiple BOM. È possibile determinare quali righe distinta base di produzione vengono sostituite da righe distinta base di progettazione in uno dei seguenti modi: Modificando il metodo di aggiornamento della distinta base di produzione nella sessione Finalizzazione dati di progettazione (tiedm3240m000) o Elaborazione Modifiche multiple BOM (tiedm3250m000). Scegliendo opzioni diverse, ad esempio Genera dati copia BOM o Copia elemento di progettazione in articolo dal menu appropriato della sessione Dati copia BOM di progettazione (tiedm1120m000). Circostanze in cui non è possibile finalizzare una distinta base di progettazione Una distinta base di progettazione a livello singolo non verrà finalizzata per un elemento di progettazione in presenza di una delle seguenti condizioni: Lo stato del progetto in cui viene copiato l'articolo è Annullato, Finito, Chiuso, Archiviato. L'articolo viene copiato in un progetto principale. Lo stato revisione dell'elemento di progettazione padre non è Approvato da parte di Progettazione. Le unità di misura dell'elemento di progettazione padre e dell'articolo sono diverse. Una distinta base di progettazione a livello singolo non verrà finalizzata per un componente in presenza di una delle condizioni descritte di seguito. Il metodo di copia della distinta base di progettazione nella sessione Dati copia BOM di progettazione (tiedm1120m000) è Solo da BOM prog. a BOM prod. rep. prod. e viene soddisfatto uno dei seguenti criteri: Il componente non è presente nella distinta base di produzione. L'unità di misura del componente differisce da quella del componente della distinta base di progettazione. Il metodo di copia della distinta base di progettazione nella sessione Dati copia BOM di progettazione (tiedm1120m000) è Copia art. non progetto in art. progetto e in presenza di una delle seguenti condizioni: L'elemento non di progetto viene copiato in un elemento di progetto non presente. L'unità di misura utilizzata differisce da quella del componente della distinta base di progettazione. Il componente della distinta base di progettazione è un elemento di progettazione che non dispone di uno stato Approvato da parte di Progettazione valido. Campi non correlati alla progettazione Quando viene creata una nuova riga distinta base, i dati di tale riga vengono copiati dai dati articolo. Ciò è valido per campi quali quelli che consentono di definire articoli Fantasma e Magazzino. Quando una riga distinta base è già presente, i dati vengono copiati dalla vecchia riga distinta base di produzione. Ciò è valido per i dati quali quelli di tipo operazioni. Nota Se l'articolo secondario non è stato modificato, anche i dati non di progettazione vengono copiati dalla vecchia riga distinta base di produzione. Se l'articolo secondario è stato modificato, questi campi vengono copiati dai dati articolo. Argomenti correlati Riepilogo di Gestione dati progettazione (EDM) Copia degli elementi di progettazione negli articoli Distinte base di progettazione Modifica delle distinte base di progettazione - Procedura automatica |