| # Verifica scorte (tiasc2240m000) Utilizzare questa sessione per verificare le scorte prima dell'avvio del processo di produzione. In questa sessione vengono analizzati i componenti di assemblaggio necessari per l'esecuzione degli ordini di assemblaggio, per verificare se le scorte a magazzino pianificate saranno sufficienti. Viene generato un report per visualizzare le eventuali scorte mancanti di componenti di assemblaggio. È inoltre possibile generare elenchi di ordini di assemblaggio bloccati per i quali sono necessari i componenti con scorte mancanti. Nota Questa sessione è indispensabile per fornire ad altre sessioni funzionalità di verifica delle scorte. Solo i dati generati in questa sessione possono essere ulteriormente elaborati nella sessione Generaz. elenchi ordini di assembl. per componenti critici (tiasc2245m000) e visualizzati nelle sessioni Scorte mancanti di componenti assemblaggio (tiasc2540m000), Scorte mancanti di compon. assembl. - Ordini di assemblaggio (tiasc2545m000) e Ordine di assembl. - Scorte mancanti di compon. assemblaggio (tiasc2546m000). In LN le verifiche sono sempre limitate ai componenti di assemblaggio critici e agli ordini correlati a tali componenti. Per informazioni sugli articoli critici, vedere la sessione Articoli - Produzione (tiipd0101m000). Fare doppio clic su un articolo, quindi scegliere la scheda Metodi per visualizzare il campo Critico per verifica scorte. Per verificare le scorte, è necessario specificare una o più linee di assemblaggio e una data o un periodo. È inoltre possibile limitare la verifica a determinati componenti di assemblaggio. Nella sessione vengono analizzati gli ordini che rispondono a questi criteri e quindi viene eseguita la verifica per tali ordini e componenti di assemblaggio. In caso di scorte mancanti, LN genererà un elenco di componenti di assemblaggio la cui fornitura è insufficiente. Questo elenco viene visualizzato nella sessione Scorte mancanti di componenti assemblaggio (tiasc2540m000). Oltre al report dei componenti con scorte mancanti, è possibile generare elenchi di ordini bloccati per i quali sono necessari tali componenti. Questi elenchi vengono visualizzati nella sessione Scorte mancanti di compon. assembl. - Ordini di assemblaggio (tiasc2545m000) per ciascuna combinazione di giorno e componente di assemblaggio. In questi elenchi sono inclusi tutti gli ordini bloccati per una determinata combinazione data di fabbisogno-componente di assemblaggio, anche se la quantità totale dei componenti richiesti per questi ordini è maggiore della quantità di scorte mancanti. Se si generano elenchi di ordini, LN elimina gli elenchi di ordini esistenti per ciascuna combinazione giorno-componente di assemblaggio compresa nell'intervallo specificato. I nuovi elenchi sostituiscono quindi gli elenchi esistenti. Se per una determinata combinazione componente di assemblaggio-data di fabbisogno non viene generato alcun nuovo elenco, gli elenchi esistenti verranno comunque eliminati. Gli elenchi di ordini generati in questa sessione contengono solo ordini bloccati. Per includere ordini non bloccati, aggiornare elenchi esistenti, specificare criteri di selezione o generare un maggior numero di ordini, è necessario utilizzare la sessione Generaz. elenchi ordini di assembl. per componenti critici (tiasc2245m000). Gli ordini bloccati sono quelli per i quali è stata interrotta ogni (ulteriore) elaborazione. Se l'ordine era già stato avviato, potrà essere elaborato solo fino alla successiva stazione di linea. Il blocco di un ordine può avvenire per numerosi motivi, ad esempio per scorte mancanti. Nella sessione Ordine di assemblaggio - Motivi blocco (tiasc2103m000) è possibile bloccare o sbloccare gli ordini oppure visualizzare i relativi motivi di blocco. Per ulteriori informazioni sul blocco, vedere la sezione della Guida relativa a questa sessione. Nota Le scorte possono essere verificate solo se, in Pianificazione aziendale, il sistema ordine relativo all'articolo è impostato su Pianificato. Per informazioni, vedere il campo Sistema ordine nella scheda Impostazioni della sessione Articolo - Ordinazione (tcibd2100s000). Gli ordini che vengono verificati dipendono, tra l'altro, dalle date selezionate. Poiché, tuttavia, il tempo di assemblaggio di un ordine può essere compreso solo in parte nell'intervallo di date specificato, verranno verificati solo i componenti di assemblaggio richiesti nelle date incluse nella selezione. Argomenti correlati Controllo assemblaggio (ASC) - Panoramica Articoli critici Ordini di assemblaggio Sequenziamento per linea e tipi di regole in Controllo assemblaggio (ASC) Utilizzo della stazione di linea di assemblaggio Data di fabbisogno Specificare la data o il periodo per il quale deve essere eseguita la verifica. Linea di assemblaggio Specificare la linea o le linee di assemblaggio per le quali deve essere eseguita la verifica. (Ri)genera elenchi ordini (solo ordini bloccati) Selezionare questa casella di controllo per generare gli elenchi di ordini bloccati per i quali sono necessari i componenti con scorte mancanti. Per ciascuna combinazione data di fabbisogno-componente di assemblaggio, nell'intervallo specificato, viene creato un elenco con tutti gli ordini bloccati disponibili, fatta eccezione per le combinazioni per le quali non vengono trovati ordini né scorte mancanti. Questi elenchi contengono solo ordini bloccati e sostituiscono o eliminano gli elenchi esistenti per la stessa combinazione di data di fabbisogno e componente di assemblaggio. Verifica scorte Scegliere questo comando per verificare se le scorte per i componenti per i quali è stata selezionata la casella di controllo Critico per verifica scorte nella sessione Articoli - Produzione (tiipd0101m000) sono sufficienti. Messaggi Scegliere questo comando per visualizzare i messaggi di errore. |