| # Generazione ordini e righe ordine cross-dock (whinh6200m000) Utilizzare questa sessione per generare un intervallo di ordini cross-dock e/o righe ordine cross-dock. Generazione di righe ordine cross-dock Se si seleziona Righe ordine cross-dock, verranno generate righe ordine cross-dock per un intervallo di ordini cross-dock. LN assegnerà una priorità e un ordinamento a tutti gli ordini cross-dock in base alla priorità utente e alla priorità sistema. LN cercherà quindi le righe ordine di ingresso comprese nell'intervallo selezionato e in grado soddisfare gli ordini cross-dock, a partire da quelli con maggiore priorità. Le righe ordine di ingresso in grado di soddisfare (parzialmente) l'ordine vengono aggiunte come righe ordine cross-dock. Innanzitutto, vengono create le righe ordine cross-dock per le quantità già ricevute e non ancora in avviso. Vengono quindi create righe ordine cross-dock per le quantità non ricevute. LN tiene conto delle date di ricevimento pianificate delle righe ordine di ingresso e di uscita (ordini cross-dock), nonché del lead time cross-dock dell'articolo in magazzino per le quantità non ricevute. Intervallo di tempo per la data di ricevimento pianificata I campi Tolleranza minima e Tolleranza massima della scheda Genera consentono di creare un intervallo di tempo per facilitare la corrispondenza tra la data di ricevimento pianificata delle righe ordine di ingresso e la data di consegna pianificata della riga ordine di uscita, tenendo conto del lead time cross-dock compreso tra queste due date. Nota L'intervallo di tempo viene preso in considerazione solo nel caso di righe ordine di ingresso ancora da ricevere. Argomenti correlati Priorità degli ordini cross-dock Processo di cross-dock Intervallo di tempo cross-dock Cross-dock dinamico Condizioni e risultati Risoluzione dei problemi Genera Ordini cross-dock Ordini cross-dock Se la casella di controllo è selezionata, è possibile generare ordini cross-dock. Elimina prima ordini cross-dock esistenti Se la casella di controllo è selezionata, vengono eliminate tutte le righe ordine cross-dock non ancora approvate, né in avviso. Lo stato di queste righe ordine cross-dock è Aperto o Annullato. Successivamente vengono eliminati anche tutti gli ordini cross-dock con stato Aperto (e non ancora gestiti in cross-dock) oppure con stato Annullato. I nuovi ordini cross-dock possono essere generati in base alla situazione attuale delle scorte. Se la casella di controllo Cross-dock Order Righe ordine cross-dock è selezionata, è possibile generare anche nuove righe ordine cross-dock. Nota L'eliminazione di ordini e di righe ordine cross-dock viene eseguita solo in relazione agli intervalli di magazzini e di articoli inseriti. Non vengono presi in considerazione altri intervalli o altre opzioni. Genera ordini cross-dock Genera ordini cross-dock... Serie Gruppo di numeri ordine o documento che iniziano con lo stesso codice di serie. La serie identifica gli ordini con determinate caratteristiche. Ad esempio, tutti gli ordini di vendita gestiti da grandi reparti di contabilità iniziano con LA (LA0000001, LA0000002, LA0000003 e così via). Righe ordine cross-dock Righe ordine cross-dock Se la casella di controllo è selezionata, è possibile generare righe ordine cross-dock. Approva righe ordine cross-dock Se la casella di controllo è selezionata, le righe ordine cross-dock vengono approvate immediatamente. Se questa casella di controllo non è selezionata, è possibile approvare le righe ordine cross-dock manualmente o mediante la sessione Approvazione righe ordine cross-dock (whinh6210m100). Nota Le merci non vengono gestite in cross-dock fino all'approvazione delle righe ordine cross-dock. Questa sessione non è interessata dall'impostazione Approva automaticamente righe ordine cross-dock della sessione Magazzino - Articolo (whwmd2110s000). Tolleranza minima Inserire il limite inferiore dell'intervallo di tempo da utilizzare per il collegamento delle righe ordine di ingresso a un ordine cross-dock. Per ulteriori informazioni, consultare Intervallo di tempo cross-dock. Tolleranza massima Inserire il limite superiore dell'intervallo di tempo da utilizzare per il collegamento delle righe ordine di ingresso a un ordine cross-dock. Per ulteriori informazioni, consultare Intervallo di tempo cross-dock. Unità Unità di misura in cui viene espressa la tolleranza di tempo. Intervallo di selezione Magazzino Luogo adibito alla conservazione delle merci. Per ciascun magazzino, è possibile inserire i dati relativi all'indirizzo e quelli che si riferiscono al tipo di magazzino. Ubicazione approntamento Se si immette un'ubicazione di approntamento specifica oppure un intervallo di ubicazioni, LN genera solo ordini e righe ordine cross-dock che determinano il cross-dock per le ubicazioni di approntamento specificate. È possibile definire l'ubicazione di approntamento durante la creazione manuale di un ordine cross-dock o determinarne una per ogni ordine cross-dock generato. Nel caso degli ordini cross-dock generati, l'ubicazione di approntamento è rappresentata dall'ubicazione di carico/scarico definita per articolo e/o per Business Partner nella sessione Magazzino - Ubicazioni di carico/scarico (whwmd2120m000) oppure, in mancanza di tale ubicazione, è rappresentata dall'ubicazione di approntamento predefinita indicata nella sessione Magazzini (whwmd2500m000). Opzioni Solo ordini urgenti Se la casella di controllo è selezionata, LN genera righe ordine cross-dock solo per le righe ordine di ingresso contrassegnate come ordini urgenti. Includi ordini pianificati Se la casella di controllo è selezionata, LN genera righe ordine cross-dock anche per le righe ordine di ingresso con stato Pianificato. Per ulteriori informazioni, consultare Stato Pianificato relativo a righe ordine di magazzino. Report Ordini e righe ordine cross-dock generati Se la casella di controllo è selezionata, LN genera un report con tutti gli ordini e/o le righe ordine cross-dock generati. Report errori Se la casella di controllo è selezionata, LN genererà un report errori. Ordini e righe ordine cross-dock eliminati Se la casella di controllo è selezionata, LN genera un report con tutti gli ordini e/o le righe ordine cross-dock eliminati. Intervallo di selezione ordini Selezione ordini uscita Origine ordine di uscita Origine dell'ordine della riga ordine di uscita. È possibile generare ordini cross-dock per le origini ordine riportate di seguito: Produzione ASC Produzione ASC (manuale) Distribuzione EP Ass. postvendita (manuale) Int. di manut. (manuale) Manutenzione postvendita Intervento di manutenzione Progetto Progetto (manuale) Vendite, fatta eccezione per: fatturazione in conto deposito ordini di vendita immediati ordini con fatturazione retroattiva ordini di costo Vendite (manuale) Programma vendite Assistenza Assistenza (manuale) Produzione SFC, fatta eccezione per lo scarico a consuntivo. Produzione SFC (manuale) Trasferimento, fatta eccezione per il tipo di transazione Trasferimento merci in lavorazione. Trasferimento (manuale), fatta eccezione per il tipo di transazione Trasferimento merci in lavorazione. Nota Oltre alle eccezioni indicate sopra, gli ordini cross-dock non possono essere creati né per gli ordini di reso né per gli ordini quadro. Ordine di uscita Numero della riga ordine di uscita. Riga Numero della riga ordine di magazzino. Se l'ordine viene generato da un package diverso da Magazzino, il numero è uguale a quello della riga dell'ordine originario. Seq. Numero di sequenza della riga ordine di magazzino. Riga distinta base Numero di riga della distinta base. Nota Se come Gestione scorte della riga ordine di uscita è impostata una delle seguenti opzioni: Per Articolo principale, gli ordini cross-dock possono essere creati solo per l'articolo principale (riga ordine di uscita). Per Componente, gli ordini cross-dock possono essere creati solo per i componenti (righe BOM). Data/Ora cons. pianif. Data pianificata per la consegna di una spedizione. Selezione ordini di ingresso Origine ordine di ingresso Origine dell'ordine della riga ordine di ingresso. È possibile generare righe ordine cross-dock per le origini ordine riportate di seguito: Manutenzione postvendita Ass. postvendita (manuale) Intervento di manutenzione Int. di manut. (manuale) Produzione SFC, fatta eccezione per lo scarico a consuntivo. Produzione SFC (manuale) Trasferimento, fatta eccezione per il tipo di transazione Trasferimento merci in lavorazione. Trasferimento (manuale), fatta eccezione per il tipo di transazione Trasferimento merci in lavorazione. Progetto Progetto (manuale) Acquisti Programma acquisti Acquisti (manuale) Distribuzione EP Ordine di ingresso Numero della riga ordine di ingresso. Riga Numero della riga ordine di magazzino. Se l'ordine viene generato da un package diverso da Magazzino, il numero è uguale a quello della riga dell'ordine originario. Seq. Numero di sequenza della riga ordine di magazzino. Riga distinta base Numero di riga della distinta base. Nota Se come Gestione scorte della riga ordine di uscita è impostata una delle seguenti opzioni: Per Articolo principale, gli ordini cross-dock possono essere creati solo per l'articolo principale (riga ordine di uscita). Per Componente, gli ordini cross-dock possono essere creati solo per i componenti (righe BOM). Data e Ora di ricevimento pianificate Data prevista per l'arrivo delle merci nel magazzino di destinazione. Selezione ordini cross-dock Ordine cross-dock Numero dell'ordine cross-dock. Stato ordine cross-dock Stato ordine cross-dock Priorità utente Priorità immessa dall'utente. LN utilizza la priorità utente insieme alla priorità di sistema per determinare la priorità di un ordine cross-dock. LN genera righe ordine cross-dock e, durante l'avviso di ingresso, genera per primo l'avviso delle righe ordine per gli ordini cross-dock con priorità più alta. Nota La priorità utente viene presa in considerazione prima di quella di sistema. Valore massimo: 2147483647 Valore minimo: 1 Argomenti correlati Priorità degli ordini cross-dock |