| # Regole definizione di unità del piano Per definire le unità del piano, attenersi alle regole riportate di seguito: Non è possibile correlare gli articoli di un'unità del piano tramite le distinte materiali critici. È consentita l'impostazione di relazioni tramite le distinte base (BOM). Non sono ammessi loop nel flusso merci nelle unità del piano. La mancata osservanza di queste regole impedisce a LN di determinare l'ordine di pianificazione corretto per le unità del piano. È possibile individuare eventuali situazioni non conformi alle regole prima indicate utilizzando la sessione Calcolo numeri fase (cprpd6200m000). Entrambe le situazioni vengono illustrate negli esempi riportati di seguito: Esempio 1: articoli del piano correlati tramite BCM L'articolo B è un componente critico per la produzione dell'articolo A. I due articoli A e B sono pertanto correlati all'interno di una distinta materiali critici:
A | Articolo principale
B | Componente
L'articolo A e l'articolo B appartengono all'unità del piano UP1 ed entrambi vengono quindi prodotti nell'unità del piano UP1. Ne risulta un loop nel flusso merci nell'unità del piano UP1. È necessario pianificare gli articoli A e B simultaneamente, poiché entrambi utilizzano le stesse risorse e appartengono quindi alla stessa unità del piano. Tuttavia, la pianificazione simultanea non è possibile perché l'articolo B, in quanto componente di A, può essere pianificato solo dopo aver completato la pianificazione dell'articolo A. Esempio 2: loop nel flusso merci nelle unità del piano Si supponga che gli articoli A e B non siano correlati tramite la distinta base. L'articolo A appartiene all'unità del piano UP1 e l'articolo B appartiene all'unità del piano UP2. Inoltre, l'articolo A viene utilizzato come componente nella produzione di un articolo dell'unità del piano UP2, mentre l'articolo B viene utilizzato come componente nella produzione di un articolo dell'unità del piano UP1. Ne deriva il flusso merci riportato di seguito: In questo caso non è possibile determinare l'ordine di pianificazione di UP1 o UP2. L'unità del piano UP1 non può essere pianificata prima di UP2, perché in UP1 viene utilizzato un articolo di UP2. Per l'unità del piano UP2 valgono le medesime considerazioni. Argomenti correlati Unità del piano in Enterprise Planning |