| # Storico righe ordini di ispezione (qmptc3506m000) Utilizzare questa sessione per visualizzare le righe ordine per un specifico ordine di ispezione eseguito in precedenza. La sessione di dettagli consente di visualizzare i dettagli relativi alle righe ordine. Argomenti correlati Ispezioni standard Ordine di ispezione Ordine utilizzato per strutturare l'ispezione di prodotti acquistati, prodotti o venduti. Riga ispezione Il numero di riga che identifica la riga ordine di ispezione. Elemento caratteristico Parte di un articolo. Le specifiche di un bullone possono ad esempio essere testa e filettatura. Una specifica può presentare una o più caratteristiche, quali diametro e lunghezza nel caso di una testa e diametro e colore nel caso di una filettatura. Caratteristica Riferimento a una determinata qualità o nota distintiva di un articolo oppure di una parte o un componente di un articolo, ad esempio diametro, lunghezza o peso. Tipo di caratteristica Il tipo di valore misurato. Unità di misura caratteristica Unità, ad esempio metri o chilogrammi, in cui viene espressa la caratteristica di un articolo. Nota Se il campo Tipo di caratteristica è stato impostato su Frazione o Intero, è necessario specificare un valore nel campo Unità di misura caratteristica. Se il valore immesso è Opzione, è possibile lasciare vuoto il campo Unità di misura caratteristica. Caratteristica per algoritmo Se la casella di controllo è selezionata, la caratteristica viene utilizzata come variabile o come costante nell'algoritmo di un'altra caratteristica. Set opzioni Gruppo dei possibili valori di una caratteristica. Per ogni valore (opzione), è possibile indicare se è accettabile o meno. Le opzioni Blu e Rosso costituiscono un set di opzioni. Esempio
Caratteristica | Valore pH
Test | Test Litmus
Opzioni | Blu = accettabile
Rosso = non accettabile
Metodo Il tipo di valore della caratteristica o la modalità con cui quest'ultimo viene calcolato. Algoritmo Espressione utilizzata per calcolare una caratteristica tramite altre variabili o caratteristiche fisse. Nota È possibile immettere dati nel campo Algoritmo soltanto se il campo Metodo è stato impostato su Algoritmo. Inserire il nome dell'algoritmo utilizzato per il calcolo della caratteristica. Data di inizio effettiva La data in cui sono stati immessi i primi dati per la riga dell'ordine di ispezione. Questa data viene aggiornata nelle sessioni Ordine di ispezione - Dati test (qmptc1115m000) e Campione - Dati test per Numero di serie (qmptc1116m000) e non è possibile modificarla. Data di completamento effettiva La data in cui l'ispezione viene riportata come completata. Questa data viene aggiornata nella sessione Completamento/Elaborazione ispezioni ordini (qmptc1202m000) e non è possibile modificarla. Test Esame o verifica effettuata su una caratteristica. È possibile collegare uno o più test a una caratteristica. Area di test Ubicazione fisica in cui hanno luogo i test. Test distruttivo Se la casella di controllo è selezionata, il test è di tipo distruttivo e non è più possibile utilizzare l'articolo dopo il test. Se la casella di controllo non è selezionata, il test è di tipo non distruttivo ed è ancora possibile utilizzare l'articolo dopo il test. Tipo di risultato Il tipo di risultato riportato all'utente. Unità di misura test Unità utilizzata per l'esecuzione del test, ad esempio metro, litro o chilogrammo. Nota L'unità di misura della caratteristica è il valore predefinito. È necessario che l'unità di misura del test e l'unità di misura della caratteristica presentino la stessa quantità fisica. Standard test Lo standard normalmente utilizzato per il test, ad esempio uno standard DIN. Competenza Esperienza o competenza richiesta a un tecnico per eseguire determinate attività, ad esempio la conoscenza dell'elettronica, di attrezzature particolari e così via. Impiegato La persona che esegue il test sulla caratteristica. Strumento Lo strumento predefinito utilizzato per misurare la caratteristica. Descrizione Descrizione o nome del codice. Numero strumento Il numero utilizzabile per rintracciare lo strumento. Valore fisso caratteristica Il valore di una costante, ovvero una caratteristica fissa, utilizzato negli algoritmi. Ad esempio: La gravità di una Caratteristica è un Valore fisso caratteristica pari a 13,4 Nota È possibile utilizzare questo campo soltanto se il campo Metodo è impostato su Fisso. Se il campo Tipo di caratteristica è impostato su Intero, il valore fisso della caratteristica viene arrotondato per eccesso al numero intero più vicino.
Esempio
Inserimento utente | Valore arrotondato
5 | 11
4 | 10
6 | 11
Standard caratteristiche Lo standard normalmente utilizzato per le caratteristiche. Questo campo ha valore informativo. Per le caratteristiche viene ad esempio utilizzato uno DIN standard o uno standard ISO. Valore normale Il valore normale indica la qualità desiderata per la caratteristica, espressa nell'unità di misura della caratteristica. Nota Non è possibile utilizzare questo campo se si immette il valore Fisso nel campo Metodo o il valore Opzione nel campo Tipo di caratteristica. Valore normale Il valore normale indica la qualità desiderata per la caratteristica, espressa nell'unità di misura della caratteristica. Nota Non è possibile utilizzare questo campo se si immette il valore Fisso nel campo Metodo o il valore Opzione nel campo Tipo di caratteristica. Limite superiore Il valore massimo della caratteristica, espresso nell'unità di misura della caratteristica, per il quale la qualità è accettabile. Nota Il valore del campo Limite superiore deve essere maggiore o uguale al valore del campo Valore normale. Limite massimo Quantità fisica in cui una merce o un articolo viene gestito. Una quantità di legno, ad esempio, può essere espressa come lunghezza utilizzando l'unità del metro o come volume utilizzando l'unità del metro cubo. Limite inferiore Il valore minimo della caratteristica, espresso nell'unità di misura della caratteristica, per il quale la qualità è accettabile. Nota Il valore del campo Limite inferiore deve essere minore o uguale al valore del campo Valore normale. Limite minimo Digitare il valore minimo della caratteristica, espresso nell'unità di misura della caratteristica, per cui la qualità è accettabile. Nota Il valore del campo Limite inferiore deve essere minore o uguale al valore del campo Valore normale. |