| # Elaborazione avviso di uscita (whinh4200m000) Utilizzare questa sessione per genera e/o rilascia l'avviso di uscita per le righe ordine di uscita associate all'intervallo selezionato. In questa sessione, è possibile eseguire le operazioni seguenti: Scegliere Avvisa per generare un avviso di uscita, che è possibile visualizzare nella sessione Avviso di uscita (whinh4525m000). Scegliere Rilascia avviso per rilasciare gli avvisi di uscita. Il rilascio degli avvisi di uscita determina la conferma gli avvisi e consente di creare e stampare una distinta di prelievo. Scegliere Rilascio diretto per generare e rilasciare gli avvisi di uscita in un'unica esecuzione. Scegliere Annulla per annullare la generazione e il rilascio degli avvisi di uscita per la riga ordine di uscita, se disponibile. Nota È possibile selezionare un intervallo di ordini o selezionare ordini specifici da elaborare: Per selezionare ordini specifici, fare clic su Selezione ordini specifici. Viene avviata la sessione Selezione ordini specifici (whinh2800m000) nella quale è possibile selezionare fino a dieci ordini. Per elaborare un'altra selezione di ordini, fare clic su Reimposta selezione. Come risultato, LN rimuove la selezione eseguita nella sessione Selezione ordini specifici (whinh2800m000). Per eseguire una nuova selezione specifica, fare clic su Selezione ordini specifici. Intervallo di selezione spedizioni Esecuzione Codice assegnato ad un gruppo di righe ordine di magazzino in avviso. LN assegna o genera un numero di esecuzione se un utente non ne immette o seleziona uno manualmente durante la generazione di un avviso di ingresso o di uscita per un gruppo di righe ordine di magazzino. Ciò si verifica, ad esempio, quando un utente genera un avviso di uscita mediante il comando Genera avviso della sessione Righe ordine di uscita (whinh2120m000). LN assegna i numeri di esecuzione in base all'utente. Ad esempio, a tutti gli avvisi di ingresso generati dall'utente A in un dato giorno viene associato uno specifico numero di esecuzione, mentre a quelli generati dall'utente B viene associato un numero diverso. Per i movimenti in uscita, l'utente può rilasciare un avviso di uscita, generare distinte di prelievo e confermarle in base all'esecuzione. Relativamente ai movimenti di ingresso, l'utente può generare e confermare le distinte di magazzinaggio in base all'esecuzione. Nota Se si seleziona un'esecuzione assegnata a un avviso di uscita non interamente elaborato e nella sessione Esecuzione (whinh4100s000) la casella di controllo Consenti sempre il riutilizzo è deselezionata, viene visualizzata una finestra di dialogo in cui scegliere una delle seguenti opzioni: No per ignorare questa esecuzione. Sì per riutilizzare questa esecuzione per l'istanza corrente. Consenti sempre il riutilizzo per consentire sempre il riutilizzo di questa esecuzione. L'ultima opzione determina la selezione automatica della casella di controllo Consenti sempre il riutilizzo nella sessione Esecuzione (whinh4100s000). Sovrascrivi intervallo di selezione Se la casella di controllo è selezionata, il set di righe ordine di magazzino identificato in base al numero di esecuzione sovrascriverà eventuali intervalli di selezione definiti dall'utente. Intervallo di selezione spedizioni Data/Ora consegna I campi Da e A consentono di definire un intervallo di date di consegna. Magazzino I campi Da e A consentono di definire un intervallo di magazzini. Tipo 'Dest. spediz.' I campi Da e A consentono di definire un intervallo di tipi 'Destinazione spedizione'. Valori consentiti Tipo 'Destinazione spedizione' Cod. 'Dest. sped.' I campi Da e A consentono di definire un intervallo di codici 'Destinazione spedizione'. Indir. 'Dest. sped.' I campi Da e A consentono di definire un intervallo di indirizzi a cui vengono spedite le merci. Itinerario I campi Da e A consentono di definire un intervallo di itinerari. Vettore/LSP I campi Da e A consentono di definire un intervallo di vettori. Opzioni Crea ordini cross-dock Se la casella di controllo è selezionata, LN genererà un ordine cross-dock per eventuali scorte mancanti degli avvisi di uscita. La quantità richiesta per l'ordine cross-dock sarà pari alle scorte mancanti. Gestisci articoli alternativi Se la casella di controllo è selezionata, l'articolo richiesto non è disponibile ed è stato definito un materiale alternativo nella distinta base (BOM), LN rilascia un materiale alternativo. Non è possibile visualizzare questa casella di controllo se la casella di controllo Utilizzo fino ad esaurimento - Utilizzo materiali alternativi della sessione Componenti software implementati (tccom0500m000) è deselezionata. Argomenti correlati Materiali alternativi presenti in distinte base Crea avviso di uscita nonostante scorte mancanti Se la casella di controllo è selezionata, LN crea un avviso di uscita anche se le scorte disponibili non sono sufficienti. Nota Questa opzione è disponibile solo se la casella di controllo Scorte negative avanzate della sessione Parametri gestione scorte (whinh0100m000) è selezionata. Ricalcola scorte in eccesso e ATT Se la casella di controllo è selezionata, LN ricalcola le scorte disponibili in eccesso e le scorte disponibili per il trasferimento (ATT). Nota Questo campo è visibile soltanto se è implementata la funzionalità Pegging progetto. Registro avvisi Registro avvisi Indica se si desidera che LN crei un registro avvisi di uscita. Nel registro avvisi di uscita è possibile visualizzare le decisioni prese mentre LN genera l'avviso di uscita. È possibile utilizzare il registro avvisi di uscita per rintracciare, ad esempio, il motivo per il quale sono state segnalate scorte mancanti per l'articolo o per il quale si ottengono scorte in avviso diverse da quelle previste. È possibile visualizzare il registro avvisi di uscita nella sessione Registro avvisi di uscita (whinh3526m000). Per avviare la sessione Registro avvisi di uscita (whinh3526m000), scegliere Registro avvisi nella sessione corrente. Registro avvisi di uscita Intervallo di selezione ordini Includi ordini di reso Se la casella di controllo è selezionata, gli avvisi di uscita vengono generati e rilasciati anche per gli ordini di reso nell'intervallo di selezione. Solo ordini urgenti Se la casella di controllo è selezionata, gli avvisi di uscita vengono generati solo per eventuali ordini urgenti nell'intervallo di selezione. Piano carichi Piano carichi Se la casella di controllo è selezionata, gli avvisi di uscita vengono generati e rilasciati in base al piano carichi. Carico I campi Da e A consentono di definire un intervallo di carichi. Spedizione I campi Da e A consentono di definire un intervallo di spedizioni. Stampa errori Se la casella di controllo è selezionata, LN stampa gli errori che si verificano quando gli avvisi di uscita vengono generati e rilasciati in base al piano carichi. Spedizioni previste Spedizioni previste Se la casella di controllo è selezionata, è possibile specificare l'intervallo di spedizioni previste per cui devono essere elaborati gli avvisi di uscita. Nota È possibile visualizzare questo campo soltanto se la casella di controllo Spedizioni previste in uso della sessione Parametri gestione scorte (whinh0100m000) è selezionata. Carico I campi Da e A consentono di definire un intervallo di carichi previsti. Spedizione I campi Da e A consentono di definire un intervallo di spedizioni previste. Articoli Fornitura diretta di materiali (DMS) Articoli Fornitura diretta di materiali (DMS) Inclusione/esclusione di articoli DMS in un intervallo Argomenti correlati Fornitura diretta di materiali (DMS) Applica Fornitura diretta di materiali (DMS) Se la casella di controllo non è selezionata, la funzionalità relativa agli avvisi di uscita standard viene applicata agli articoli DMS. Se la casella di controllo è selezionata, LN applica la fornitura diretta di materiali (DMS) agli articoli. Se Articoli Fornitura diretta di materiali (DMS) è impostato su Soltanto, nella sessione non sarà disponibile alcun intervallo, ad eccezione degli intervalli di articoli e di magazzini. Se Articoli Fornitura diretta di materiali (DMS) è impostato su Incluso, saranno disponibili tutti gli intervalli della sessione. Nota Nell'ultimo caso, eventuali modifiche apportate agli intervalli possono influire sul risultato di DMS in base a scorte. Se, ad esempio, viene modificato l'intervallo date di consegna pianificate, la domanda ad alta priorità potrebbe essere esclusa dall'esecuzione dell'avviso di uscita, mentre potrebbe venire soddisfatta per prima la domanda con priorità inferiore. Per DMS in base a scorte viene preso in considerazione anche l'intervallo di magazzini. DMS viene eseguito solo per i magazzini definiti come magazzini di fornitura nella sessione Relazioni struttura di fornitura magazzino (whinh6141m000). Argomenti correlati Fornitura diretta di materiali (DMS) Ordinazione Elabora ordini per Data consegna pianificata Se la casella di controllo è selezionata, gli ordini vengono elaborati nella sequenza determinata dalla data/ora di consegna pianificata indicata nella riga ordine di uscita. Se la casella di controllo non è selezionata, gli ordini vengono elaborati nella sequenza specificata nei campi priorità del tipo di ordine. Origine ordine La priorità di elaborazione degli avvisi di uscita. Includi Se la casella di controllo è selezionata, per gli ordini di magazzino con l'origine specificata viene generato e rilasciato un avviso di uscita. Stampa Stampa Numero avviso Se la casella di controllo è selezionata, LN stampa l'avviso di uscita dopo la generazione. Scorte mancanti Se la casella di controllo è selezionata, LN stampa un elenco di scorte mancanti per gli articoli che non è possibile allocare. Trasf. pegging costi Se la casella di controllo è selezionata, LN stampa i dati dei trasferimenti di pegging dei costi creati durante la generazione dell'avviso di uscita. Nota Questo campo è visibile soltanto se è implementata la funzionalità Pegging progetto. Stampa etichette Stampa etichette Le opzioni di stampa per le etichette. Valori consentiti Label Printing Impostazioni di stampa etichette Metodo di stampa etichette Indica se e come stampare le etichette per le merci in avviso. Valori consentiti Printing Method Nota Questo campo è abilitato soltanto se è selezionata l'opzione Ignora impostazioni ordine. Copie Numero di copie dell'etichetta da stampare. Solo unità di gestione Se la casella di controllo è selezionata, le etichette vengono stampate soltanto per gli articoli che utilizzano unità di gestione. Nota Questo campo è abilitato soltanto se è selezionata l'opzione Ignora impostazioni ordine. Modalità di stampa etichetta LN consente di specificare l'applicazione che deve essere utilizzata per stampare le etichette per il layout definito. Valori consentiti Label Printed by Nota È possibile visualizzare questo campo soltanto se è implementato il BOD del livello di imballaggio. Valori predefiniti di questo campo è Infor LN. Il valore Applicazione esterna non è applicabile se non è implementato il BOD dell'etichetta di imballaggio. Layout etichetta Il codice del layout dell'etichetta. Se il campo Metodo di stampa etichette della sessione corrente riporta uno dei valori seguenti è necessario specificare un layout etichetta: Per Riga Per Unità Nota Il campo è abilitato soltanto se è deselezionata la casella di controllo Solo unità di gestione. Questo campo è abilitato soltanto se è selezionata l'opzione Ignora impostazioni ordine. Argomenti correlati Layout e stampa di etichette Avvisa Genera l'avviso di uscita per l'intervallo selezionato. Se si utilizza questo comando, l'avviso di uscita viene generato e il rilascio di tale avviso viene generato in modo manuale o automatico, a seconda della procedura di uscita dell'intervallo selezionato. Solo avviso Genera l'avviso di uscita per l'intervallo selezionato. Il rilascio automatico dell'avviso di uscita generato dal comando viene eliminato, indipendentemente dalla procedura di uscita applicabile. Rilascia avviso Rilascia l'avviso di uscita per il record selezionato. Rilascio diretto Genera l'avviso di uscita ed esegue immediatamente lo stoccaggio delle righe dell'avviso di uscita. Uscita diretta Genera e rilascia automaticamente l'avviso di uscita per l'intervallo selezionato indipendentemente dalla procedura di immagazzinamento in uscita applicabile. Annulla Consente di eliminare l'avviso generato. Reimposta selezione Reimposta la selezione effettuata nella sessione Selezione ordini specifici (whinh2800m000) e consente di specificare un intervallo di selezione. Scegliere Selezione ordini specifici per effettuare una nuova selezione. Nota: la selezione specifica precedente viene rimossa dalla sessione Selezione ordini specifici (whinh2800m000) solo scegliendo Selezione ordini specifici dopo aver reimpostato la selezione. Se non viene inserita una nuova selezione specifica dopo aver reimpostato la selezione, è possibile passare dalla selezione specifica alla selezione di intervallo e viceversa. |