| # Calcolo dei numeri di fase per pianificazione basata sul piano principale LN determina il numero di fase per pianificazione principale in base ai dati riportati di seguito: Distinta materiali critici (BCM) Relazioni di fornitura LN calcola i numeri di fase per gli elementi riportati di seguito: Unità del piano e relativi articoli Articoli del piano non appartenenti ad alcuna unità del piano Nel processo di pianificazione principale un articolo che non appartiene ad alcuna unità del piano viene considerato come un'unità del piano a sé stante. Criteri per numeri di fase È necessario che i numeri di fase delle unità del piano siano conformi ai criteri riportati di seguito: Se due articoli del piano si trovano in unità del piano diverse e uno di questi viene definito componente dell'altro in una distinta materiali critici, è necessario che il numero di fase dell'unità del piano del componente sia maggiore di quello dell'unità del piano dell'articolo padre. Se due articoli del piano appartenenti allo stesso sito sono collegati da una relazione di fornitura, è necessario che il numero di fase dell'unità del piano dell'articolo di fornitura sia maggiore di quello dell'unità del piano dell'articolo di ricevimento. Se due articoli del piano appartenenti a siti diversi sono collegati da una relazione di fornitura e vengono entrambi gestiti da una pianificazione multisito centrale, è necessario che il numero di fase dell'unità del piano dell'articolo di fornitura sia maggiore di quello dell'unità del piano dell'articolo di ricevimento. Nota Un articolo viene gestito dalla pianificazione multisito centralizzata se è stata selezionata la casella di controllo Pianificazione multisito centralizzata nella sessione Articoli - Pianificazione (cprpd1100m000). È inoltre necessario uno scenario multisito centralizzato nel quale siano inclusi i siti interessati. Se ai fini del ricalcolo dei numeri di fase per la pianificazione multisito centralizzata viene utilizzata la sessione Calcolo numeri fase (cprpd6200m000), è necessario specificare lo scenario multisito interessato. Criteri simili vengono applicati agli articoli del piano ai quali non corrispondono unità del piano, ad eccezione dei casi in cui LN utilizza il numero di fase dell'articolo del piano anziché quello della relativa unità. Procedura di calcolo Il calcolo dei numeri di fase è un processo iterativo. È possibile scegliere uno dei due metodi riportati di seguito: Calcolo rigenerativo Calcolo per variazione netta Nel primo caso tutte le unità del piano e tutti gli articoli del piano senza unità del piano vengono inizialmente associati al numero di fase 0. Successivamente, LN verifica uno alla volta le unità del piano e gli articoli del piano senza unità del piano rettificando i relativi numeri di fase fino a soddisfare completamente i criteri previsti al riguardo. Per informazioni sul calcolo per variazione netta, vedere Calcolo dei numeri di fase per variazione netta. Esempio Si consideri la distinta materiali critici riportata di seguito contenente sette articoli: L'articolo A_1 appartiene all'unità del piano 1, l'articolo B_2 appartiene all'unità del piano 2 e così via. I risultati del calcolo vengono riportati di seguito:
Articolo del piano | Unità del piano | Numero di fase
--- | --- | ---
A_1 | 1 | 0
B_2 | 2 | 1
C_4 | 4 | 2
D_4 | 4 | 2
E_4 | 4 | 2
F_3 | 3 | 3
G_3 | 3 | 3
È possibile visualizzare il risultato del calcolo nel campo Numero fase pianificazione principale della sessione Unità del piano (cprpd6100m000) per le unità del piano e nel campo Numero fase pianificazione principale della sessione Articoli - Pianificazione (cprpd1100m000) per gli articoli del piano non appartenenti a unità del piano. Nota Per il calcolo del numero di fase vengono inoltre ricercati gli eventuali cicli delle distinte materiali critici. Argomenti correlati Sequenza di pianificazione e numeri di fase Ricalcolo dei numeri di fase Calcolo dei numeri di fase per variazione netta Calcolo dei numeri di fase per pianificazione basata sugli ordini Unità del piano in Enterprise Planning |