| # 組立オーダの生成 (tiapl3201m000) セッションの目的: 組立計画に存在する製品バリアントに対して、組立管理で組立オーダを作成します。 注意 現在のセッションを開始できるのは、現在の会社が組立計画パラメータ (tiapl0500m000) セッションでマスタ会社として定義されている場合のみです。 次の基準が満たされている場合に限り、組立オーダが作成されます。 組立 状況 (製品バリアント (tiapl3500m000) セッションに表示) がオープンである 製品バリアント (tiapl3500m000) セッションの詳細にある削除予定チェックボックスがオフである 製品バリアント (tiapl3500m000) セッションの計画オフライン日が、ロールオフラインの組立オーダタイムフェンスに入る。組立オーダタイムフェンスは、組立ライン (tiasl1530m000) セッションの詳細で組立ラインごとに定義されます。 ロールオフ組立ラインの組立ライン構造状況 (組立ライン (tiasl1530m000) セッションに表示) が実現である 品目には、次の特徴があります。 品目タイプは一般です。 品目はシリアル番号です。 品目の品目オーダデータが存在します。 品目オーダシステムは FAS です。 関連するセッションにズームすることで現在のセッションのデータを選択する場合、上記の基準を満たす組立ライン、製品バリアント、一般品目のみを選択できます。ただし、組立オーダタイムフェンスと計画オフライン日によって、選択に影響が生じることはありません。 結合しなければならないデータが多いため、組立オーダの作成は複雑なプロセスです。このプロセスの概略フローを下記に示します。 現在のセッションでの製品バリアントの選択に基づいて、製品バリアント構造が生成されます。このプロセスの詳しい説明については、製品バリアント構造の生成 (tiapl3210m000) セッションのオンラインヘルプを参照してください。組立計画パラメータ (tiapl0500m000) セッションの詳細で外部製品バリアント構造チェックボックスがオフの場合にのみ、製品バリアント構造が生成されます。このチェックボックスがオンの場合、現在存在する製品バリアント構造が使用されます。 組立ライン構造は、組立管理で初期化されます。各供給組立オーダごとに、親の組立オーダが判明していなければならないため、ライン構造を決定する必要があります。 ライン構造は、まずロールオフラインの最後から供給組立ラインの先頭に向かってブラウズされます。ライン構造をブラウズしながら、次のデータが登録されます。まず一般サブ品目が別の会社で組み立てられているかどうか、2 つ目に設計モジュールに関連付けられている組立部品および作業です。最初のアクションは、生成しなければならない組立オーダを決定するために使用されます。会社ごとに固有の組立オーダが必要になります。2 番目のアクションは、ラインステーションバリアント (LSV) の作成に関する情報を収集するために使用されます。この情報は、平準化された組立部品および作業から取り込まれ、発効日と単位に基づいて評価されます。必要となる資材および作業がラインステーションごとに保管されます。 LSV は組立管理で決定/作成されます。LSV には、特定の組立オーダに必要とされる組立部品および作業がラインステーション別に保管されます。LSV は再利用が可能であるので、他の組立オーダの該当するラインステーションでも同じ組立部品および作業が必要であれば、同じ LSV を使用することができます。このため、LSV によって不要なデータが減り、パフォーマンスが向上します。 組立オーダは、ロールオフラインから順に作成されます。ラインステーションごとに、適切な LSV に基づいて、LSO が作成されます。 組立 状況 (製品バリアント (tiapl3500m000) セッションに表示) は計画に設定されます。組立オーダの作成がうまくいかなかった場合は、組立 状況はオープンのままで、次に現在のセッションが実行されたときに、組立オーダが作成されなかった組立ラインが考慮されます。 組立オーダが作成されると、完了レポートが作成されます。 エラーが発生した場合は、[メッセージ] ボタンが有効になります。このボタンをクリックすると、エラーメッセージが表示されます。 [ジョブの作成] をクリックすると、現在のセッションがジョブに追加され、バッチモードでセッションが実行されます。 関連トピック 組立計画の概要 組立オーダ ロールオフライン 製品バリアントが完成品として組み立てられるロールオフライン 組立ラインの次の特徴も重要です。 組立オーダタイムフェンス (組立ライン (tiasl1530m000) セッションの詳細で定義)。計画オフライン日 (製品バリアント (tiapl3500m000) セッションに表示) がこのロールオフラインの組立オーダタイムフェンスに入る製品バリアントだけが考慮されます。 ロールオフ組立ラインの組立ライン構造状況 (組立ライン (tiasl1530m000) セッションに表示)。この状況は実現でなければなりません。 このフィールドから関連するセッションにズームすることで組立ラインを選択する場合、組立ライン構造状況が実現の組立ラインだけを選択できます。 ロールオフライン 製品バリアントが完成品として組み立てられるロールオフライン 組立ラインの次の特徴も重要です。 組立オーダタイムフェンス (組立ライン (tiasl1530m000) セッションの詳細で定義)。計画オフライン日 (製品バリアント (tiapl3500m000) セッションに表示) がこのロールオフラインの組立オーダタイムフェンスに入る製品バリアントだけが考慮されます。 ロールオフ組立ラインの組立ライン構造状況 (組立ライン (tiasl1530m000) セッションに表示)。この状況は実現でなければなりません。 このフィールドから関連するセッションにズームすることで組立ラインを選択する場合、組立ライン構造状況が実現の組立ラインだけを選択できます。 製品バリアント 組立オーダが作成される製品バリアント 次の基準を満たす製品バリアントだけが考慮されます。 組立 状況 (製品バリアント (tiapl3500m000) セッションに表示) がオープンである 削除予定チェックボックス (製品バリアント (tiapl3500m000) セッションの詳細に表示) がオフである このフィールドから関連するセッションにズームすることで製品バリアントを選択する場合、この基準を満たす製品バリアントだけを選択できます。 さらに、計画オフライン日 (製品バリアント (tiapl3500m000) セッションに表示) がロールオフラインの組立オーダタイムフェンスに入っている必要があります。組立オーダタイムフェンスは、組立ライン (tiasl1530m000) セッションの詳細で、組立ラインごとに定義されます。 製品バリアント 組立オーダが作成される製品バリアント 次の基準を満たす製品バリアントだけが考慮されます。 組立 状況 (製品バリアント (tiapl3500m000) セッションに表示) がオープンである 削除予定チェックボックス (製品バリアント (tiapl3500m000) セッションの詳細に表示) がオフである このフィールドから関連するセッションにズームすることで製品バリアントを選択する場合、この基準を満たす製品バリアントだけを選択できます。 さらに、計画オフライン日 (製品バリアント (tiapl3500m000) セッションに表示) がロールオフラインの組立オーダタイムフェンスに入っている必要があります。組立オーダタイムフェンスは、組立ライン (tiasl1530m000) セッションの詳細で、組立ラインごとに定義されます。 開始品目 デフォルト供給ソースが組立の一般品目または製造品目のコード メッセージ このボタンをクリックすると、エラーメッセージが表示されます (該当する場合)。 |