| # オーダ検査 (qmptc1620m000) セッションの目的: 検査オーダをオーダ検査にリンクします。 発生元 検査オーダが関係する統合モジュールまたは統合パッケージ 発生元オーダ 検査の発生元のオーダ番号 発生元オーダライン 検査オーダのリンク先のオーダの位置番号。これは、販売オーダラインまたは購買オーダラインの位置番号であるか、部品表内の位置番号です。 発生元オーダ 検査オーダの連番で、この連番を基準に複数のサンプルについて特徴がテストされます。 作業 作業コード。 検査 特定の検査オーダに生成された検査オーダライン。このラインは、標準テスト手順にリンクされたテストグループ向けにメンテナンスされる特徴に対応したものになります。 検査ライン 実行される検査の連番。 状況 検査オーダの現行状況 扱い単位 扱い単位。 ロジスティックデータ 取引先 取引先の固有コード。 記述 コードの記述またはコード名 品目 検査オーダに関連付けられた品目。 記述 コードの記述またはコード名 設計品目改訂 設計品目 (E 品目) または改訂管理品目のバージョンまたは改訂バージョン。設計品目の複数の改訂が存在する可能性があります。 注意 注意: LN では、指定された設計品目改訂のサンプリングルールとテストの組合せを定義できます。 関連トピック 設計品目の改訂 記述 コードの記述またはコード名 有効化コード 識別のために完成品にリンクされ、標準完成品からの偏差を表す可能性があるコード。有効化コードを製造品目と購買品目にリンクできます。 注意 LN では、指定された有効化コードのサンプリングルールとテストの組合せを定義できます。 関連トピック 有効化コード 記述 コードの記述またはコード名 倉庫 識別子として機能する倉庫 ID。 記述 コードの記述またはコード名 保管場所 テストが行われるテスト範囲内の保管場所 オーダ数量 オーダの品質。 単位 品目の在庫が記録される計測単位 (個数、キログラム、12 個入の箱、メートルなど)。 在庫日付 保管時に品目に割り当てられた日付。 承認数量 推奨 数量で推奨される承認数量 (棚卸単位で表されます)。テストに合格するすべてのサンプル数量の合計です。 単位 品目の在庫が記録される計測単位 (個数、キログラム、12 個入の箱、メートルなど)。 実際 オーダ単位で表される、実際の承認数量。検査オーダがクローズされるまでは、実際の数量を調整することが可能です。 単位 品目の在庫が記録される計測単位 (個数、キログラム、12 個入の箱、メートルなど)。 不合格数量 推奨 LN で推奨される数量 単位 品目の在庫が記録される計測単位 (個数、キログラム、12 個入の箱、メートルなど)。 実際 オーダ単位で表される、実際の不合格数量。検査オーダがクローズされるまでは、実際の数量を調整することが可能です。 単位 品目の在庫が記録される計測単位 (個数、キログラム、12 個入の箱、メートルなど)。 破壊数量 推奨 破壊試験中に破壊される合計数量 (オーダ単位で表されます)。破壊数量は、破壊試験でテストされる検査オーダのサンプルサイズと同じです。破壊数量は、承認数量または不合格数量に影響しません。テストに基づいて破壊された数量だけが算出されます。 単位 品目の在庫が記録される計測単位 (個数、キログラム、12 個入の箱、メートルなど)。 |