| # オーダブロック計画 (tisfc0151m000) セッションの目的: オーダブロックをメンテナンスします。 オーダブロックを使用すると、機械の段取活動での時間的損失を減らして最適な生産日程計画を設定できます。 オーダブロックを再スケジュールするには ブロック 連番フィールドまたは開始時間フィールドの値を変更したら、オーダブロックを再スケジュールして、オーダブロックの開始時間と終了時間を再計算する必要があります。 再スケジュールは、次の 2 つの方法で行うことができます。 ユーザが選択したオーダブロックから最後のオーダブロックまでの範囲のオーダブロックを再スケジュールする 機械フィールドとオーダブロック期間の開始日フィールドの特定の値について、すべてのオーダブロックを再スケジュールする 詳細については、オーダブロックを再スケジュールするにはを参照してください。 標準計画データを更新するには 注意 このセッションで行った変更は、標準計画の更新コマンドを使用して製造オーダを更新するまで、製造オーダに適用されません。 関連トピック オーダブロック計画 オーダブロックによる計画を行うには オーダブロックを再スケジュールするには 機械 オーダブロックの製造オーダが製造される機械 オーダブロックの機械は、オーダブロックの機械の修正コマンドを使用して変更できます。 オーダブロック期間の開始日 オーダブロック期間の開始日は、オーダブロック計画の生成 (tisfc0251m000) セッションのオーダブロック期間の開始日フィールドに入力した日付です。 LN では、この日付を開始日としたオーダブロックが計画されます。十分な能力が使用可能である場合、最初のオーダブロックはこの日付に実行されるように開始されます。 詳細については、オーダブロック計画の生成 (tisfc0251m000) セッションのオーダブロック期間の開始日フィールドの ｢ヘルプ｣ を参照してください。 ブロック 連番 ブロック 連番フィールドの値によって、LN で実行されるオーダブロックの順序が決まります。 機械フィールド、オーダブロック期間の開始日フィールド、およびブロック 連番フィールドを総合して、オーダブロックが一意に識別されます。 ブロック 連番フィールドの値を変更すると、オーダブロックの再ソートが自動的に実行されます。 第 1 段取クラス 特定の段取状況のオーダブロックの段取クラス 1 つのオーダブロックには、段取クラスと段取状況の組合せを 4 つまで指定できます。 第 1 段取状況 対応する段取クラスに対して指定した段取状況 合計 製造 時間 オーダブロックの機械が、オーダブロックの製造オーダの作業で占有されている製造時間の合計 個々の作業の製造時間は、製造計画 (tisfc0110m000) セッションで確認できます。 最早待機 開始日 オーダブロックの関連する作業の待機時間が最も早く開始される時点 詳細については、製造計画 (tisfc0110m000) セッションの計画関連タブで、開始日の待機開始日フィールドの ｢ヘルプ｣ を参照してください。 最高優先順位 オーダブロックの製造オーダの最も高い優先順位 製造オーダの優先順位は、製造オーダ (tisfc0501m000) セッションの優先順位フィールドに表示されます。 LN では、最も高い優先順位は 0 (ゼロ) です。また、最も低い優先順位は 999 です。 関連トピック 製造オーダの優先順位 最高 製造オーダ 状況 最も進行した製造オーダの製造オーダ状況。製造オーダ状況の順序は計画済、スケジュール済、文書出力済、発行済、有効、完了レポート、完了済、クローズ、アーカイブ済と進行します。 関連トピック 製造オーダ状況 開始時間 オーダブロックの実行開始時間具体的には、オーダブロックの最初の製造オーダについてオーダブロックの機械が動作を開始する時刻です。 開始時間の値を変更しても、オーダブロックの関連するオーダーは変更されません。オーダブロックのオーダを変更するには、ブロック 連番フィールドの値を変更します。 開始時間をより後の日付に変更すると、以後のすべてのオーダブロックが LN によってシフトされます。 終了時間 オーダブロックの実行終了時間。具体的には、オーダブロックの最後の製造オーダについてオーダブロックの機械が動作を停止する時刻です。 オーダブロックを作成したときと、オーダブロックを再スケジュールしたときには、LN では次のように終了時間が計算されます。
                      終了時間 ＝
    開始時間 ＋ 合計 製造 時間
この計算では、機械のワークセンタのカレンダーが考慮されます。 オーダブロックの再スケジュール 開始時間フィールドや終了時間フィールドなどのフィールドが、このセッションで再計算されます。 ブロック 連番フィールドまたは開始時間フィールドを変更した場合は、このコマンドを使用してオーダブロックを再スケジュールする必要があります。 このコマンドを実行しても、製造計画 (tisfc0110m000) セッションのフィールドは更新されません。 オーダブロック別オーダ ブロック別製造オーダ (tisfc0152m000) セッションが開始され、オーダブロックに属する製造オーダが表示されます。 標準計画の更新 製造計画 (tisfc0110m000) セッションで表示された開始時間と終了時間を更新します。オーダブロックのいずれかを選択してこのコマンドを実行すると、選択したオーダブロックとその後のオーダブロックの製造オーダが更新されます。 オーダブロックの機械の修正 オーダブロックの別の機械への移動 (tisfc0251m200) セッションが開始されます。このセッションでは、現在選択しているオーダブロックの機械を変更します。 オーダブロック計画の生成 オーダブロック計画の生成 (tisfc0251m000) セッションが開始されます。 ブロックの分割 ブロック別製造オーダ (tisfc0152m000) セッションが開始されます。このセッションでは、オーダブロックを 2 つの新しいオーダブロックに分割できます。 ブロック詳細の更新 現在の機械およびオーダブロック期間のすべてのオーダブロックについて、合計 製造 時間、最早待機 開始日、最高優先順位、および最高 製造オーダ 状況の各フィールドを更新します。 製造オーダの変更を反映させるには、このフィールドを使用する必要があります。たとえば、オーダ数量や作業などの変更です。 製造オーダのオーダブロックへの追加 製造オーダのオーダブロックへの追加 (tisfc0252m000) セッションが開始されます。 オーダブロック計画の出力 オーダブロック計画の出力 (tisfc0451m000) セッションが開始されます。 |