| # 検査オーダテストデータ履歴 (qmptc3515m000) セッションの目的: 特徴別テストデータ履歴を表示します。このデータは、以前に検査オーダテストデータ (qmptc1115m000) 詳細セッションで入力されたものです。 テストデータのラインは、テスト数量に基づいて生成されています (検査オーダサンプル (qmptc1110m000) セッション参照)。 例
サンプル数量 | 100 個
テスト数量 | 20 個
説明: 100 ピースのサンプル数量を取得するために、20 ピースのテストを 5 回行う必要があります (100 ÷ 20 = 5)。その結果、5 つのテストラインが作成されます。 関連トピック 標準検査 検査オーダ 検査オーダのコード サンプル 合計 (オーダ) 数量から取り出した小さな数量。オーダ数量の品質を表します。 検査ライン 計測される特徴を表す位置番号。計測される値は、検査オーダテストデータ (qmptc1115m000) セッションまたはサンプル - シリアル番号別テストデータ (qmptc1116m000) セッションでテストデータとして入力されます。 特徴 品目または品目の部品/構成要素の特定の品質や特有の記号を示します。たとえば、直径、長さ、重量などです。 特徴タイプ 計測された値のタイプ。 品目 購買、保管、製造、販売などができる原材料、部分組立品、完成品、および工具を指します。 品目は、1 つのキットとして処理される一連の品目を表すことも、複数の製品バリアントに存在することもできます。 非物理的な品目、つまり、在庫には保持されないが、原価を転記したりサービス料金を顧客に請求したりするために使用できる品目も定義できます。非物理的な品目の例は次のとおりです。 原価品目 (電気代など) サービス品目 外注サービス リスト品目 (メニュー/オプション) サンプルパート 1 つのサンプル数量で実行できる各種の測定値を区別するために LN で生成される一意の番号。測定回数はテスト数量に基づきます。
例
サンプル数量 | 100 個
テスト数量 | 20 個
説明: 100 ピースのサンプル数量を取得するために、20 ピースのテストを 5 回行う必要があります (100 ÷ 20 = 5)。結果として、それぞれが一意のシリアル番号を持つ 5 つのテストラインが生成されます。 注意 シリアル番号の合計数は、サンプル数量をテスト数量で割った値を超えることはできません。 テスト時間 テストが行われる日時 測定値 テストの結果。 定量を結果タイプフィールドで選択している場合、および特徴タイプフィールドがオプションに設定されていない場合は、数値が表示されます。検査オーダラインにアルゴリズムを指定した場合、アルゴリズムはこのフィールドに表示されている数値を計算します。 単位 テスト結果を定義または計算する単位 注意 オプションを特徴タイプフィールドに入力している場合、このフィールドは適用されません。 オプションセット オプションセットの名前 オプション 見つかったオプション 注意 オプション (qmptc0114m000) セッションでオプションタイプフィールドに何を入力したかに応じて、オプションは承認可能または承認不可になります。 結果 検査の結果 注意 LN は、標準テスト手順特徴 (qmptc0115m000) セッションまたはオプション (qmptc0114m000) セッションで定義する品質制限に従って、自動的に値を生成します。 テストエリア 実際にテストを実施する場所 従業員 この特徴についてテストを行う担当者 機器 特徴を計測するデフォルトの機器 機器 品目の特定の特徴を計測するために品質テストで使用する工具 例
機器 | 酸滴定器
特徴 | pH 値
記述 コードの記述またはコード名 機器番号 機器の追跡に使用可能な機器の番号。 |